**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):**

**Контейнери для небезпечних матеріалів (Бочка металева) 200л б/в *ДК 021:2015* 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску *в рамках реалізації грантового проєкту « III етап проєкту : «Запобігання погіршенню якості води та розробка заходів з відновлення її якості у Великому Бичкові у рамках українсько – угорського співробітництва» - продовженя відновлення “ (акронім VEBYCORE) номер проєкту HUSKROUA /1901/6.1/0029)»***

**код за ДК 021:2015: 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску**

*В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз* ***«або еквівалент»\****

***(\*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)***

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва та характеристика матеріалу** | **Технічні характеристики** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Країна виробник** |
| **Контейнери для небезпечних матеріалів (Бочка металева) 200л б/в**  | **Б/в бочка металева об’ємом 200 літрів, тип - 1А1, товщина 0,8-0,8-0,8 мм., верхня кришка під 2-а отвори (заливний отвір 2 дюйми, повітряний отвір ¾), для пально-мастильних матеріалів, вага 17±2 кг, діаметр зовнішній 585 мм., висота 880 мм. Матеріал виготовлення - рулонна холоднокатана сталь** | шт | 50 |  |

1. Товар повинен бути виготовлений відповідно до державних стандартів.

2. Поставка товару здійснюється за адресою:

Україна, 90615, Закарпатська обл. смт. Великий Бичків, вул. Промислова, 39В.

3. Термін поставки до 10.07.2023 року.

4. Товар повинен бути спакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування його в період поставки.

5. Доставка до місця поставки товару здійснюється Учасником за власний рахунок.

6. У випадку виявлення неякісної продукції або недоліків (дефектів) товарів, Виконавець зобов’язаний замінити виявлені товари свій рахунок протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії Замовника.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою\* (у разі її використання).*

*\* Вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ).*