**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Руберойд підкладковий, призначений для нижнього покрівельного ковра – 5500 м2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **Значення** | **Значення, запропоноване Учасником** |
| Маса 1 кв. м матеріалу г/кв.м, не менше | 3000±150 |  |
| Посипка | Без посипки, покритий із двох сторін захисною пліка |  |
| Вид | Євроруберойд |  |
| Тип | Підкладний |  |
| Форма матеріалу | Рулон |  |
| Поверхня | Гладка |  |
| Основа | Поліестер або склополотно |  |
| Теплостійкість, не нижче | +100 °С |  |
| Водонепроникність при тиску МПА(кгс/кв.см. не менше 0,001(0,01) на протязі 72 годин | На поверхні не повинно бути ознак води |  |
| Розривна сила при розтягуванні Н(кгс) не менше | 343(35) |  |
| Гнучкість на брусі з закругленням радіусом 25±0,2мм, при температурі °С, не вище |  -12 |  |

1. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
2. Загальний обсяг поставки може бути зменшений в залежності від потреб та реального фінансування Замовника. **Поставка товару має здійснюватися частинами і орієнтовно складає 5-6 поставок.**
3. Доставку та розвантаження товару здійснює Постачальник за власний рахунок
4. Учасник зобов’язаний провадити свою діяльність із застосуванням заходів із захисту довкілля.
5. Товар повинен бути без видимих недоліків, а саме пошкоджень, потертостей, тріщин, подряпин тощо.
6. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка має бути заводською з відповідним маркуванням, бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.
7. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

**Документи на підтвердження відповідності вимогам Замовника**

Учасник зобов’язаний розмістити у електронній системі закупівель сканкопії наступних документів:

1. На весь асортимент – документи, що засвідчують якість товару (сертифікат відповідності або паспорт якості) дійсні на дату розкриття пропозицій.
2. Довідка у довільній формі про те, що учасник провадить свою діяльність із дотриманням вимог із захисту довкілля.
3. Гарантійний лист про те, що гарантійний термін експлуатації товару становить не менше 12 місяців.
4. Гарантійний лист про те, що весь запропонований товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правам вимог третіх осіб.