**Додаток 2**

**до тендерної документації**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Трактор б/у**

 ДК 021:2015 -16720000-8 Трактори, що були в використанні

У складі тендерної пропозиції на товар, що був у використані надається копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або копія технічного паспорту.

1. Трактор повинен бути , технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що придатні для використання та перебувають в робочому стані. Резина трактора повинна бути зношена не більше ніж на 10 %
2. Товар повинен бути не раніше1985 року виготовлення.
3. Товар, що пропонується до постачання, не повинен знаходитись під заставою або під арештом.

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги Замовника** | **Показники товару,** **що пропонуються Учасником** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. **Технічні параметри**
 |
| 1.1 | Трактор бувший у використані: ЮМЗ – 6КЛ (або еквівалент) |  |
| 1.2 | Вага експлуатаційна, кг - не менше 2800 |  |
| 1.3 | Рік випуску, технічний стан: не раніше -1985року |  |
| 1.5 | Габаритні розміри: довжина, мм- не менше 3690 |  |
| 1.6 | Габаритні розміри: ширина, мм – не менше 1880 |  |
| 1.7 | Габаритні розміри висота: висота – не менше 2660 |  |
| 1. **Двигун**
 |
| 2.1 | Потужність номінальна, кВт (л.с) – не менше 45,6 (61,9) |  |
|  | 1. **Трансмісія**
 |
| 3.1 | Коробка передач Механічна  |  |
|  | 1. **Ходова система**
 |
| 6.1 | Тип - Колісна  |  |

Якщо в тексті Документації є посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі чи його складової, джерело його походження або виробника, слід вважати, що таке посилання містить вираз «або еквівалент».

У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даному оголошенні, Учасник подає:порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, механізму, обладнання тощо, що визначені в оголошенні, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.