**Додаток 4**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

закупівлі робіт по об’єкту:

**Послуги з поточного ремонту приміщень найпростіших укриттів № 1, № 2**

**Березанського ліцею № 3 Березанської міської ради Київської області за адресою:**

**Київська область, Броварський район, м. Березань. вул. Набережна, 118**

**код за ДК 021:2015 45430000-0 (Покривання підлоги і стін)**

**Техніко-економічні показники**

Загальна кошторисна вартість ремонту у поточний цінах станом на березень

2024 року складає – 686284.00 грн без ПДВ, у тому числі: будівельні роботи –

616988.00 грн без ПДВ, інші витрати – 69296.00 грн без ПДВ.

В будівлі Березанського ліцею № 3 передбачені заходи, які враховують потреби осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення відповідно до вимог ДВН В.2.2-40:2018.

При наданні послуг (виконанні будівельно-монтажних робіт) необхідно

дотримуватися вимог нормативних документів по техніці безпеки, протипожежним

нормам і санітарним правилам, а саме:

* ДБН А.3.2-2-2009 ССБП «Охорона праці і промислова безпека в будівництві.

Основні положення

* НАПБ Ф01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»

та інших нормативних документів.

Послуги (роботи) повинні виконуватися відповідно до діючих в Україні державних

будівельних норм, стандартів і правил.

Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання

послуг (виконанні робіт), повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і

стандартів та проектної документації.

Якщо в тексті тендерної документації є посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або

виробника слід вважати, що таке посилання містить вираз «аналог та/або еквівалент» та

приймаються у тендерних пропозиціях Учасника. У разі подачі аналогу/еквіваленту

товару, матеріалу, обладнання і машин та механізмів, що запропонований Замовником в

технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним

товару, матеріалу, обладнання і машин та механізмів, що визначена в технічному завданні, з відомостями щодо відповідності вимогам замовника.

Примітка: учасник розраховує ціну тендерної пропозиції відповідно КНУ (Настанови з

визначення вартості будівництва) Наказ Міністерства розвитку громад та територій

України від 01 листопада 2021 року № 281.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомість обсягів основних послуг (будівельних робіт) і витрат**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Найменування робіт та витрат | Один.  вимір | Кіль-  кість | При-мітка | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ***Кошторис № 02-01-01 на поточний ремонт приміщень найпростішого укриття № 1*** | | | | | | **ПІДЛОГА** | | | | | | 1 | Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2 | 100 м2 | 2.65 |  | | 2 | На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати | 100 м2 | 2.65 |  | | 3 | Суміші гравійні готові важкі. клас бетону В20 [М-250]  крупність заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникністю 0.4 МПа | м3 | 18.921 |  | | 4 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 м2 | 2.65 |  | | 5 | Сітка дротяна армувальна з квадратними чарунками, номер 50 номінальний діаметр дроту 2.2 мм | м2 | 291.50 |  | | 6 | Захист бетонних поверхонь грунтовкою | 100 м2 | 2.65 |  | | 7 | Фарбування погрунтованих бетонних поверхонь | 100 м2 | 2.65 |  | | **СТІНИ** | | | | | | 8 | Беспіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1.70 |  | | 9 | Грунтування водними сумішами стін | 100 м2 | 3.40 |  | | 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсіонними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 3.40 |  | | **СТЕЛЯ** | | | | | | 11 | Грунтування водними сумішами стель | 100 м2 | 2.65 |  | | 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсіонними сумішами стель по штукатурці | 100 м2 | 2.65 |  | | ***Кошторис № 02-01-01 на поточний ремонт приміщень найпростішого укриття № 2*** | | | | | | **СТІНИ** | | | | | | 1 | Беспіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 3.00 |  | | 2 | Грунтування водними сумішами стін | 100 м2 | 6.37 |  | | 3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсіонними сумішами стін по штукатурці | 100 м2 | 6.37 |  | | **СТЕЛЯ** | | | | | | 4 | Грунтування водними сумішами стель | 100 м2 | 6.30 |  | | 5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсіонними сумішами стель по штукатурці | 100 м2 | 6.30 |  | | **ІНШІ РОБОТИ** | | | | | | 6 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м² у кам’яних стінах | 100 м2 | 0.072 |  | | 7 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 7.20 |  |   **1. Загальні вимоги**  1.1. Всі запропоновані роботи учасника повинні відповідати вимогам для об’єкта пожежної  безпеки.  1.2. Проведення закупівлі проводиться в межах переліку послуг (робіт) та матеріалів,  встановлених замовником.  **2. Строк надання послуг (виконання робіт)**  2.1. Строк надання послуг (виконання робіт) - 40 (сорок) робочих днів з дати підписання договору.  2.2. Учасник приймає участь в консультуванні та усуненні недоліків виявлених при наданні послуг  виконанні (робіт) протягом 90 (дев’яноста) днів з моменту закінчення надання послуг (виконання робіт).  **3. Додаткові вимоги**  3.1. У разі виникнення збитків внаслідок неякісного надання послуг (виконання робіт),  що призвело до виникнення аварійних ситуацій на об’єкті або пошкодження майна замовника,  учасник на вимогу замовника відшкодовує збитки у повному обсязі, а також несе  відповідальність за неякісне та несвоєчасне надання послуг (виконання робіт), що призвело до травмування людей на об’єкті тощо.  **4. Примітки**  **4**.1. Перелік документів, що надає учасник (переможець) для укладення договору.  Для укладення договору учасник (переможець) надає відповідно завірені наступні документи:  1) договір,  2) пропечатану та підписану договірну ціну,  3) кошторисну документацію з розрахунком одиничної вартості,  4) підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису,  5) розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису,  6) показники загальновиробничих витрат (ЗВВ),  7) копії документів, що підтверджують повноваження представника учасника (переможця) на  укладення договору про закупівлю.  4.2. В складі пропозиції надати підтвердження, про надання всіх вищезазначених документів у  паперовому вигляді, оформлених належним чином, у разі визнання учасника переможцем протягом 10 (десяти) днів з дати визнання його переможцем електронної закупівлі.  **5. Організація надання послуг (виконання робіт) та охорона праці.**  5.1. З метою забезпечення охорони праці необхідно передбачити:  - використання при наданні послуг (виконанні робіт) досконалих типів механізмів і приладів,  - розміщення обладнання, яке забезпечує його вільне обслуговування;  - ознайомлення працівників учасника з особливостями роботи на висоті.  5.2. Всі послуги (роботи) можуть виконуватися в присутності спостерігача від Замовника.  5.3. Виробничий персонал учасника повинен бути підготовлений для надання послуг (виконання робіт) поблизу джерел напруги і в стислих умовах.  5.4. Будівельний майданчик повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння.  5.5. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки при наданні послуг (виконанні робіт) несуть керівники робіт учасника.  5.6. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, які використовуються при наданні послуг  (виконанні робіт) повинні мати сертифікат, що засвідчує безпеку їх використання.  Охорона праці забезпечується прийняттям усіх рішень у строгій відповідності з вимогами, які  враховують умови безпеки праці, попередження травматизму, професійних захворювань, пожежі і вибухів.  **6. Якість надання послуг (виконання робіт)**  6.1. Учасник повинен надати послуги (виконати всі роботи), якісні та технічні характеристики яких  відповідають умовам та вимогам діючих нормативних документів.  **7. Охорона навколишнього природного середовища**  7.1. При наданні послуг (виконанні робіт) необхідно забезпечити дотримання вимог з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього природного  середовища та екологічної безпеки.  7.2 При наданні послуг (виконанні робіт) повинні бути дотримані і застосовані заходи із захисту довкілля, а сміття та відходи, що виникатимуть під час надання послуг (виконанні робіт), не  повинні складуватись на території замовника, а одразу утилізуватись ресурсами учасника.  **8. Інші вимоги**  8.1. Розрахунки ціни пропозиції мають бути підтверджені наступними документами у складі тендерної пропозиції:  - договірна ціна з пояснювальною запискою;  - зведений кошторисний розрахунок вартості з пояснювальною запискою;  - локальні кошториси;  - відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків;  - дефектні акти.  Кошторисні розрахунки повинні здійснюватися з урахування орієнтовного розміру кошторисної  заробітної плати відповідно до рекомендацій Мінрегіонбуду та включати розрахунок по вказаному закладу.  Кошторисна документація має бути пропечатана та підписана учасником.  У складі пропозиції надати довідку, яка засвідчує, що в ціну пропозиції учасника включені всі  витрати учасника, включаючи вартість товару, ПДВ, транспортування, навантаження та  розвантаження, а також всіх податків, зборів, мита та інше.  Кошторисні розрахунки повинні здійснюватися програмним забезпеченням АВК5 ( або аналог).  8.2. Послуги (роботи) виконуються із залученням будівельних механізмів учасника, матеріали, що  використовуються в даних послугах (роботах), учасник закупає за свій рахунок, про щонадаєтьсядовідка в довільній формі**.** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |