**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

1. **Детальний опис предмета закупівлі.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування послуг | Один. виміру | Кількість |
| 1. | Збір та систематизація даних для розрахунку норм питомих витрат паливно – енергитичних ресурсів **(паливо-газ)** на 2023 рік згідно галузевих методик, з урахуванням максимального та фактичного (проектно-розрахункового) приєднаного теплового навантаження. Підготовка звітно-технічної документації, проходження експертизи в ДП «Вінницький експертний центр з енергоефективності» та погодження в управлінні розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА | послуга | 1 |
| 2. | Збір та систематизація даних для розрахунку норм питомих витрат паливно – енергитичних ресурсів **(паливо-дрова)** на 2023 рік згідно галузевих методик, з урахуванням максимального та фактичного (проектно-розрахункового) приєднаного теплового навантаження. Підготовка звітно-технічної документації, проходження експертизи в ДП «Вінницький експертний центр з енергоефективності» та погодження в управлінні розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА | послуга | 1 |

**СПИСОК КОТЕЛЕНЬ/ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПУНКТІВ**

**На газу**

1. Котельня в м. Жмеринка – КОЛВІ 2000 (2 шт.), потужністю 2000 кВт..

2. Котельня в м. Жмеринка – КСВГС 0,8 (2 шт.), потужністю 2000 кВт..

3. Котельня в м. Жмеринка – ТЕРМ 100 (3 шт.), потужністю 100 кВт..

4. О.п. в м. Жмеринка – АТОН 50 (2 шт.), потужністю 50 кВт..

5. О.п. в м. Жмеринка – КСГ 100, потужністю 100 кВт..

6. О.п. в м. Жмеринка – BIASI KAPPA 50 (2 шт.), потужністю 100 кВт..

7. О.п. в м. Жмеринка – КСГ потужністю 100 кВт..

8. О.п. в м. Жмеринка – КСТ 100, потужністю 100 кВт..

9. О.п. в м. Жмеринка – КСТ 100, потужністю 100 кВт..

**На дровах**

1. О.п. в м. Жмеринка – КСТ100 (2 шт.), потужністю 100 кВт..

2. О.п. в м. Жмеринка – viadrus , КСТ 100 (2 шт.), потужністю 100 кВт..

3. О.п. в м. Жмеринка – КСТ 100, потужністю 100 кВт..

4. Котельня в м. Жмеринка – ЕВРОТЕРМ 250 (2 шт.), потужністю 250 кВт..

5. Котельня в м. Жмеринка – КСТ-200 (2 шт.), потужністю 200 кВт..

6. Котельня в м. Жмеринка – КСТ (2 шт.), потужністю 2000 кВт..

*(детальна інформація, щодо місця розташування котелень не розкрита, задля забезпечення безпеки підприємства, та буде надана підчас підписання договору).*