**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:31710000-6: Електронне обладнання (Деталі для ремонту виробничого обладнання: Електрод нітрат-селективний; Електрод зрівняння)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Найменування** | **Технічний опис** | **Відповідність так/ні (з посиланням на технічний документ, що надається в складі тендерної пропозиції)** |
| 1 | **Електрод нітрат- селективний** | • Діапазон вимірювань NO3: від 10-1 до 10-5 моль/л• Робочий діапазон температур: від 5 до 55 С• Діапазон pH зразка: від 4 до 9• Стандартний розчин: NaNO3• Мембрана: полімерна• Діаметр колби: 12 мм• Матеріал корпусу: полікарбонат• Роз'єм: BNC• Довжина кабелю: 1 метр |  |
| 2 | **Електрод зрівняння** | • Робочий діапазон температур: 5 – 55 С• Електроліт: KCl насичений• Діафрагма: кераміка• Роз'єм: К80.4• Матеріал корпусу: скло• Довжина кабелю: 800 мм• Діаметр колби: 12 мм• Розчин для зберігання: KCl насичений |  |

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*