**Додаток 3**

**до тендерної документації**

Форма «Технічна специфікація - Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

Подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)

**Технічна специфікація**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Код за ДК 021:2015 – 09120000-6 – Газове паливо**

**(Природний газ на період з 16 квітня по 31 грудня 2024 року) у кількості – 22700 куб.м**

***У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».***

1. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання товару з урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

2. Відносини між Постачальником та Споживачем регулюються наступними нормативно - правовими актами:

- Закон України « Про публічні закупівлі»;

- Закон України « Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;

- Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496;

- Іншими нормативно-правовими актами.

3. Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам визначеним Кодексом газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 (далі — Кодекс № 2493), Кодексом газорозподільної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494).

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Норма** |
| 1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600) |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) | 9850-13000 |
| 3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше | 0,02 |
| 4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше | 0,036 |
| 5. Об’ємна частка кисню, %, не більше | 1,0 |
| 6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше | 0,001 |

4. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб.м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) =20 градусів Цельсія, тиск газу (P)=760 мм ртутного стовпчика (101,325к Па).

5. Строк поставки товару – 16 квітня — 31 грудня 2024 року включно.

6. Місце поставки: Зяньковецький психоневрологічний інтернат, вул. Б/Хмельницького, 28/1, с. Іванківці, Хмельницького району, Хмельницька область.

**Природний газ (*16 квітня — 31 грудня* 2024 року ) у кількості – 22700 куб.м;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Місяць** | **Обсяг куб. м.** |
| Квітень | 1000 |
| Травень | 1000 |
| Червень | 1000 |
| Липень | 1500 |
| Серпень | 1500 |
| Вересень | 2000 |
| Жовтень | 4900 |
| Листопад | 4900 |
| Грудень | 4900 |
| **ВСЬОГО** | **22700** |

7. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам).

**Ми,**  *(назва Учасника)* **у разі визначення Замовником нашої тендерної пропозиції за результатами оцінки найбільш економічно вигідною, відповідною до вимог Закону і тендерної документації та укладення Договору із Замовником**, **підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.**

(посада уповноваженої особи) (підпис) (Прізвище, Ініціали) М.П.(за наявності)