**Додаток № 2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Дизельний генератор код 31121100-1 згідно ЄЗС ДК 021:2015 (Дизель-генераторні установки)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Дизельний генератор** **FEDARAL FMJ – S 715** |
| Код ДК 021-2015  | 31121100-1 |
| Кількість поставки товару  | 1 шт. |

**Технічні параметри:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування технічних та якісних характеристик** | **Вимоги до технічних та якісних характеристик** | **Заповнюється Учасником** |
| 1. | **Дизельний генератор** | Новий, трьохфазний, не раніше 2023 р.в.  |  |
| 2. | Потужність Standby, кВт  | Не менше 715 |  |
| 3.  | Потужність Prime, кВт | Не менше 647 |  |
| 4. | Потужність Standby, кВа | Не менше 610 |  |
| 5. | Потужність Prime, кВа | Не менше 560 |  |
| 6. | Тип двигуна | дизельний двигун, водяне охолодження, SHANGAI SC26H680E або еквівалент |  |
| 7. | Потужність двигуна, к.с. | Не менше 610 кВт |  |
| 8. | Номінальна швидкість | Не більше 1500 об/хв. |  |
| 9. | Тип альтернатора | MUYI, модель MYI354D або еквівалент,Вихідна напруга Не менше 230/400 V |  |
| 10. | Комплектація  | система АВР (автоматичне ввімкнення резерву)  |  |
| 11.  | Гарантійний термін  | не менше 12 місяців або 1 000 мотогодин в залежності від того, що настане раніше  |  |

**Організаційні положенння:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції повноваження учасника торгів на реалізацію та післяпродажне обслуговування запропонованої продукції протягом гарантійного терміну експлуатації продукції на території України від імені виробника, з посиланням на номер закупівлі Замовника, із зазначенням строку дії повноважень учасника торгів, з зазначенням контактного номеру телефону та електронної пошти відповідальної особи заводу виробника продукції (надати документ на мові виробника та його офіційний переклад на українську мову, видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі). |
| 2.  | Учасник повинен мати базу з відповідними умовами для зберігання, гарантійного, сервісного обслуговування та продажу Дизельного генератора (надати лист у довільній формі). |
| 3. | Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення устаткування в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт додатково не оплачується Замовником) (надати лист у довільній формі). |
| 4. | Учасник гарантує наявність запасних частин для проведення технічного обслуговування (надати лист у довільній формі). |
| 5. | Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції скановані копії чинних на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій Сертифікатів ISO підприємства-виробника запропонованого товару до стандарту ISO 14001:2015, ISO 10002:2018.  |
| 6. | Цінова пропозиція враховує витрати на транспортування до місця поставки на базу Замовника - DDP, сплату податків (інших обов`язкових платежів, зборів), пакування, навантаження та розвантаження (надати лист у довільній формі).  |
| 7. | Учасник підтверджує, що устаткування знаходиться на території України та готове до постачання (надати лист у довільній формі з вказанням серійного номеру).  |
| 8. | Учасник погоджується, що в разі, якщо товар, який представляється на торги, не відповідає технічним вимогам, тендерна пропозиція такого Учасника буде відхилена (надати лист згоду). |
| 9. | Устаткування повинно бути серійного виробництва (не індивідуальної зборки) та відповідати характеристики заявленої серійної марки та моделі (надати лист у довільній формі). |
| 10. | Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції брошуру або каталог завода-виробника Дизельного генератора, завірений печаткою Учасника, який підтверджує відповідність пропозиції учасника технічним та якісним характеристикам даної тендерної документації. |

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент». Запропоновані учасником характеристики мають відповідати вказаній в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

 **Пропозиції, що не відповідають усім вказаним вимогам, відхиляються.**

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою

(у разі використання)