Author: Пользователь
Last saved by: Zver

Додаток 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі
*у разі застосування конкретної марки або моделі просимо рахувати з виразом «еквівалент»

Облаштування укриття до 100 осіб в Баштечківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Баштечківської сільської ради за адресою: вул. Миру, 4, с. Баштечки, Уманський район, Черкаська обл.
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи
Баштечківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Баштечківської сільської ради

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього

експлуа-
тації
машин

Всього

заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням
машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| | Роздiл 1. Опорядження тамбуру | | | | | | | | |
| | Підлога | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

1

Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею понад 20 м2

100м2

0,14

2

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до 50мм)

100м2

0,14

| | Стіни | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

3

Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2

0,636

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | | Пластмасові хрестики для укладки плитки | шт | 459,2 | | | | | | |
5 | | Клей для плитки Cerezit CМ-11 | кг | 330,72 | | | | | | |
6 | | Плитка керамогранітна | м2 | 64,2 | | | | | | |
7 | | Шпарування для швiв Cerezit CE-33 | кг | 28,81 | | | | | | |
| | Стеля | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

8

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2

0,148

9 | | Шпаклiвка "Старт" | кг | 26,64 | | | | | | |

10

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2

0,148

11 | | Шпаклiвка "Фініш" | кг | 26,64 | | | | | | |

12

Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2

0,148

13

Фарба акрилова водоемульсійна Ceresit CT
52 колорирована

кг

5,92

14

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2

0,01

15 | | Двері металеві зовнішні 900х2000мм | шт | 1 | | | | | | |
| | Сходи | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

16

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2

0,039

17 | | Пластмасові хрестики для укладки плитки | шт | 16,5 | | | | | | |
18 | | Клей для плитки Cerezit CМ-11 | кг | 29,9 | | | | | | |
19 | | Плитка керамогранітна | м2 | 4 | | | | | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
20 | | Шпарування для швiв Cerezit CE-33 | кг | 1,58 | | | | | | |

21

Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2

0,046

22 | | Пластмасові хрестики для укладки плитки | шт | 33,2 | | | | | | |
23 | | Клей для плитки Cerezit CМ-11 | кг | 23,92 | | | | | | |
24 | | Плитка керамогранітна | м2 | 4,65 | | | | | | |
25 | | Шпарування для швiв Cerezit CE-33 | кг | 2,08 | | | | | | |
| | Кімната зберігання продуктів | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

26

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2

0,057

27 | | Шпаклiвка "Старт" | кг | 10,26 | | | | | | |

28

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2

0,057

29 | | Шпаклiвка "Фініш" | кг | 10,26 | | | | | | |

30

Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2

0,057

31

Фарба акрилова водоемульсійна Ceresit CT
52 колорирована

кг

2,28

32 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,287 | | | | | | |
33 | | Шпаклiвка "Старт" | кг | 51,66 | | | | | | |

34

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2

0,287

35 | | Шпаклiвка "Фініш" | кг | 51,66 | | | | | | |

36

Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2

0,287

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

37

Фарба акрилова водоемульсійна Ceresit CT
52 колорирована

кг

11,48

| | Стіни уражені грибком | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |

38

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2

3,528

39

Просте штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2

3,528

40 | | Штукатурка Polimin ШЦ-2 | кг | 1058,4 | | | | | | |
41 | | Грунтування поверхні стін | 100м2 | 3,528 | | | | | | |
42 | | Грунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 | л | 35,28 | | | | | | |
43 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 3,528 | | | | | | |
44 | | Шпаклiвка "Старт" | кг | 635,04 | | | | | | |

45

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2

3,528

46 | | Шпаклiвка "Фініш" | кг | 635,04 | | | | | | |

47

Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2

3,528

48

Фарба акрилова водоемульсійна Ceresit CT
52 колорирована

кг

141,12

49

Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-
9

1 блок

2

50 | | Дверi внутрішні 900х2000мм | шт | 2 | | | | | | |
| | Санвузол | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | |
51 | | Облицювання стін плитами OSB 12 мм | 100м2 | 0,369 | | | | | | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
52 | | Плити OSB 12 мм | 100м2 | 0,39 | | | | | | |

53

Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної та гарячої води

10к-т

0,2

54

Умивальник портативний Avial CHH-
7701+562

комплект

2

55 | | Установлення біотуалету | 100шт | 0,02 | | | | | | |
56 | | Біотуалет Avial РТ20А 20 л | комплект | 2 | | | | | | |
57 | | Установлення вентиляційних витяжек | шт | 2 | | | | | | |
58 | | Вентиляційна витяжка Домовент 125 Тиша В | шт | 2 | | | | | | |
59 | | Монтаж світильників | 100шт | 0,13 | | | | | | |
60 | | Свiтильник | шт | 9 | | | | | | |
61 | | Свiтильник "Вихід" | шт | 4 | | | | | | |
62 | | Вогнегасник | шт | 4 | | | | | | |
63 | | Пісок природний, рядовий | м3 | 12 | | | | | | |
64 | | Кушетка | шт | 1 | | | | | | |