Додаток 4 до Тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Легковий автомобіль спеціалізований, згідно CPV за ДК 021:2015 код 34110000-1 Легкові автомобілі**

**Кількість – 1 (одна) штука**

*В місцях де технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз «або еквівалент».*

**Опис комплектації/Технічні характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування характеристики** | **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | **Технічні характеристики, які пропонуються Учасником\*** |
| Пальне  | Дизель |  |
| Коробка передач механічна | Не менше 6 ст. |  |
| Привід  | Повний 4х4 |  |
| Потужність двигуна  | Не менше 110 к.с. |  |
| Обертальний момент двигуна  | Не менше 260 НМ |  |
| Об’єм двигуна  | Не менше 1461 см3 |  |
| Екологічний клас | не нижче рівня “Євро 6” |  |
| Кількість циліндрів/клапанів  | Не більше 4/8 |  |
| Система зупинки/запуску двигуна | Наявність |  |
| Рульове керування  | Електропідсилювач керма або еквівалент |  |
| Витрати палива  | Міський цикл – не більше 4,9л/100 кмКомбінований цикл - не більше4,8 л/100 кмЗаміський цикл – не більше 4,8л/100 км |  |
| Колір  | Білий або сірий |  |
| Довжина  | Не менше 4 341 мм |  |
| Колісна база  | Не менше 2 673 мм |  |
| Кліренс  | Не менше 210 мм |  |
| Об'єм паливного бака  | Не менше 50 л |  |
| Об'єм багажного відділення  | Не менше 414 л |  |
| Об'єм багажного відділення прискладених сидіннях задньогоряду | Не менше 1559 л |  |
| Кількість місць | не менше 5 |  |
| Кількість дверей | від 4 до 5 |  |
| Розмір шин  | 215/65 R16 |  |
| Система курсової стійкостіСистема допомоги при старті напідйомі | наявно |  |
| ABS (антиблокувальна система гальм) | наявно |  |
| система допомоги при екстреному гальмуванні) + електроннасистема розподілу гальмівних зусиль) | наявно |  |
| Система контролю руху при спуску | наявно |  |
| TPMS (індикатор тиску в шинах) | наявно |  |
| Передні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення) | наявно |  |
| Подушки-шторки безпеки | наявно |  |
| Центральний замок | наявно |  |
| Сталевий захист картера двигуна | наявно |  |
| Антигравійний захист | наявно |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | наявно |  |
| Бортовий комп'ютер | наявно |  |
| LED денні ходові вогні | наявно |  |
| Повітроводи для заднього ряду сидінь | наявно |  |
| Імпульсний електросклопідйомник з боку водія | наявно |  |
| Передні та задні електросклопідйомники | наявно |  |
| Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною | наявно |  |
| Сумка-дорожній набір | наявно |  |
| Мультимедійна система  | наявно |  |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, обігрівомта датчиком зовнішньої температури | наявно |  |
| Сидіння водія з регулюванням за висотою | наявно |  |
| Обладнання салону (чорна панель) | наявно |  |
| **Додаткове обладнання** | - У відповідності до ДСТУ №3849:2018 зі змінами «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальнізнаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих таспеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги», дія якої набирає чинності з 01 квітня 2023 року, спеціалізований автомобіль повинен мати сірий або білий колір, мати контрастувальні смуги червонного, жовтого або червоно-жовтого кольору. Напис на спеціалізованному автомобілі «Оперативно-рятувальна», «101». Схему нанесення та макет, узгоджується окремо з замовником.- Фара ХТ-4 синя (світлодіодна-стробоскоп ХТ-4 Blue) на передній решітці та задній чатині автомобіля або еквівалент 4 од.- до ціни спеціалізованого автомобіля необхідно включити вартість послуги з встановлення радіостанції автомобільної та антени, яка буде надана замовником |  |
| **Гарантія** | Гарантія на автомобіль не менше 3 років або 100 000 км в залежності від того, що наступить раніше.Гарантія кузову від наскрізної корозії не менше 5 років |  |

**\*** *Зазначений стовпчик заповнюється Учасником самостійно, де зазначаються характеристики спеціалізованого автомобілю, який запропонований Учасником.*

1. **У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист про те,** що Учасник гарантує обслуговування та ремонт Товару та заміни його комплектуючих протягом гарантійного терміну експлуатації.

2. **У складі тендерної пропозиції Учасник надає, гарантійний лист про те**, що під час поставки Товару Учасником будуть надані наступні документи: видаткова накладна та акт приймання-передачі; копії підтвердних документів про здійснення робіт по доукомплектуванню чи дообладнанню транспортного засобу з метою надання йому технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі; всю необхідну документацію для здійснення першої відомчої реєстрації Товару в службі безпеки дорожнього pyxy ДСНС України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 164 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної Гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту” та наказу МВС України від 15.02.2017 № 121 «Про затвердження Інструкції з питань здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»; заповнена Постачальником сервісна книжка на Товар та оригінал(и)/копію(ї) сертифікату(ів) відповідності,

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим (виготовлення не раніше 2023 року) і таким, що не був у використанні.

2. Автомобіль не повинен знаходитися під заставою або під арештом.

3. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ.

4. Ціна Товару, включає в себе ціну за одну одиницю Товару з урахуванням ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

5. Умови гарантійних зобов’язань згідно сервісної книжки «Сервіс та гарантія», яка передається Покупцю одночасно з товаром.

6. Разом з Товаром Постачальник надає Замовнику документацію виробника: посібник по експлуатації (у електронному або друкованому вигляді), сервісну книжку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Посада, ім’я, прізвище, підпис керівника або уповноваженої особи учасника)