**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Протокол уповноваженої особи -

фахівця з публічних закупівель

КП ЗМР «Звягельтепло»

№99ВТ від 29.11.2023 р.

*\_\_\_\_\_КЕП\_\_\_\_\_\_ Олена ОЛЕКСЕЙЧУК*

**ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ЗАКУПІВЛІ**

***Бетон***

***ДК 021:2015:***

**44110000-4 – Конструкційні матеріали**

***Закупівля*** зареєстрована за ідентифікатором: UA-2023-11-28-009296-a

1. В колонці «Назва» таблички додатку 2 до тендерної документації: Бетон М200, В15 з додаванням протиморозної добавки для бетонів та розчинів змінити на Бетон М200, В15

- з додаванням протиморозної добавки для бетонів та розчинів;

- ступінь рухливості бетону не нижче П4;

- щебінь фракцією 5-20 мм.

2. В п. 7 додатку 2 до тендерної документації: Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок змінити на Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок. Доставка автобетонозмішувачем з можливістю відвантаження бетону на відстань не менше 5 метрів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ТД та додатки** | **Діюча редакція**  | **В редакції з урахуванням змін**  |
| **1.** | **Додаток №2 до ТД** | Бетон М200, В15 з додаванням протиморозної добавки для бетонів та розчинів | Бетон М200, В15 - з додаванням протиморозної добавки для бетонів та розчинів;- ступінь рухливості бетону не нижче П4;- щебінь фракцією 5-20 мм. |
| **2** | **Додаток №2 до ТД** | 7. Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок.  | 7. Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок. Доставка автобетонозмішувачем з можливістю відвантаження бетону на відстань не менше 5 метрів. |