**Додаток № 3**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Технічне завдання**

***Порівняльна таблиця технічних, якісних та кількісних характеристик***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Технічні характеристики запропонованого предмету закупівлі Учасником**  **(каталожний номер або маркування)** | **Кількість, шт.** | **Найменування** | **Технічні характеристики запропонованого предмету закупівлі Учасником**  **(каталожний номер або маркування)** | **Кількість, шт.** |
| 1 | Шина HS205 TAITONG  або аналог | 275/70R22.5  16PR 148/145M | 20 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Розмір шини |
| 275/70R22,5 |
| HS205 |
| Конструкція шини | радіальна |
| Індекс навантаження | 148/145 |
| Індекс швидкості | M |
| Тип малюнка протектора | Кермова, всесезонна |
| Малюнок протектора | Вантажні шини Taitong HS205 (рульова) 215/75 R17.5 126/124M 16PR - зображення 1 |

1.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність товару тендерній пропозиції технічним, якісним вимогам до предмету закупівлі, а саме:  
а)довідку в довільній формі з інформацією про походження об’єкту торгів, в якій зазначається:  
- назва предмету закупівлі,  
- назва Товару, що пропонується учасником,  
- дані про виробника (назву та місце знаходження),  
- підтвердження щодо відповідності запропонованого Товару вимогам технічного завдання Замовника.  
Якщо учасник пропонує еквівалент товару, він повинен в довідці надати дані щодо порівняння характеристик на відповідність пропонованого учасником Товару вимогам технічного завдання Замовника.**б)** копії сертифікатів відповідності або паспортів якості/сертифікатів від виробників (завірені підписом уповноваженої особи учасника) або інших документів, які підтверджують якісні та технічні характеристики товару.  
У разі якщо товар не підлягає обов’язковій сертифікації:  
- довідку довільної форми з посиланнями на законодавчі акти про те, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні;

2. Товар повинен бути новим. Дата виготовлення – 2023 – 2024 рік;

3. У випадку, якщо учасник пропонує аналог, малюнок протектора повинен бути аналогічним (однотипним ) малюнку протектора шини TAITONG HS205, з наданням малюнку протектора в довідці згідно п.1;

4. Постачальник за свій рахунок забезпечує поставку Товару на адресу м. Полтава вул. Тролейбусна, 10 ;

5. Гарантійний термін: протягом 12 (дванадцяти) місяців після передачі Товару Замовнику при дотриманні умов і правил експлуатації по даній продукції;

6. Тип малюнку протектора на весь предмет закупівлі повинен бути однаковий (однотипний).

Примітка \*під аналогом вважається шина, яка має з вказаною моделлю (моделями) шини однакові (ідентичні) конструктивні особливості та характеристики:

- малюнок протектора;

- будову (конструкцію) корду;

- спосіб герметизації – однакові (або такі, які не погіршують властивості шини);

- кількість шарів (не менше ніж);

- вантажопідйомність (не менше ніж);

- індекс швидкості (не менше ніж).

У випадку посилання технічних вимог на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або аналог»,«або еквівалент».

У випадку надання учасником аналогу або еквіваленту, він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів/послуг з товарами/послугами, які вимагаються Замовником.

Усі показники аналогу, еквіваленту до зазначеної моделі мають відповідати характеристикам товару, зазначеного у технічному завданні та бути не гіршими (погіршувати) наведені характеристики.

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*