***Додаток 1***

1. **Технічні вимоги**

**ЛОТ №1**

**КЕКВ 3110**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість | Примітка |
| БФП Kyosera Ecosys M5526 cdn | Тип пристрою – БФП;Технологія друку – лазерний друк;Особливості:- вбудований факс;- двосторонній друк (duplex);- кардридер;Друк – кольоровий;Кількість кольорів – 4;Пристрій автоматичного подавання оригіналів: 50 аркушів товщиною 50-160 г/м²;Максимальна роздільна здатність друку - 1200x1200 dpi;Швидкість чорно-білого друку, стор./хв – 26;Швидкість кольорового друку, стор./хв – 26;Інтерфейси - USB 2.0;Мережеві інтерфейси – Gigabit Ethernet;Сканування:Типи файлів: TIFF, PDF, PDF/A, файли форматів PDF, JPEG, XPS з високою роздільною здатністю;Можливості: вбудована адресна книга, підтримка Active Directory, передавання даних з шифруванням, пропуск порожньої сторінки;Особливості: Сканування з відправленням через електронну пошту (SMTP), сканування з відправленням на FTP (FTP через SSL), сканування з відправленням через протокол SMB, сканування на USB-носій, TWAIN-сканування (USB, мережеве), WSD (WIA) -сканування (USB, мережеве);Максимальна роздільна здатність сканування: 600 точок на дюйм;Швидкість сканування: 30 чорно-білих зображень формату А4 в хвилину (300 точок на дюйм), 23 кольорові зображення формату А4 в хвилину (300 точок на дюйм) | 5 шт. |  |
| Принтер А4 Xerox B310 (WiFi) | Тип пристрою – принтер;Технологія друку – лазерний друк;Швидкість чорно-білого друку - 40 стор/хв 600х600 т/д;Провідні інтерфейси – USB, Ethernet 10/100 Base TX;Бездротові інтерфейси - Wi-Fi /802.11.b/g/nWi-Fi Direct;Двосторонній друк – так. | 3 шт. |  |

**ЛОТ №2**

**КЕКВ 2210**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БФП Brother DCP-1510E | Тип пристрою – БФП;Технологія друку – лазерний друк;Друк – чорно-білий;Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: - 20;Тип сканера: планшетний;Провідні інтерфейси – USB; | 7 шт. |  |
| USB HUB HOCO HB25 4 in 1 USB to USB3.0+3USB2.0 | Інтерфейс підключення - USB 3.0;Вихідні роз'єми: 3 х USB 2.0, 1 х USB 3.0;Вид - USB-хаби;Додаткове живлення - Без додаткового живлення | 15 шт. |  |
| USB HUB HOCO HB25 4 in 1 Type-C to USB3.0+3USB2.0 | Інтерфейс підключення - USB Type-C;Вихідні роз'єми: 3 х USB 2.0, 1 х USB 3.0;Вид - USB-хаби;Додаткове живлення - Без додаткового живлення | 15 шт. |  |
| Флеш пам'ять USB Goodram UUN2 Uniti 32GB | Об'єм пам'яті 32 GbІнтерфейс USB 2.0Максимальня швидкість читання 20 Мбайт/секМаксимальна швидкість запису 5 Мбайт/секМатеріал корпусу металДодатково вушко для кріплення до брелока, волого-, ударостійка | 36 шт. |  |

Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*