***Додаток 2***

***до тендерної документації на закупівлю***

*Апарат стикового зварювання з гідравлічним приводом HJ HDC-160*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015:**

**42660000-0 Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання**

**(**Апарат стикового зварювання з гідравлічним приводом HJ HDC-160  **)**

**Опис:**

**Апарат стикового зварювання з гідравлічним приводом HJ HDC-160** призначений для з'єднання труб із полімерних матеріалів за допомогою нагрівання та з'єднання під тиском торців труб із PE, PB, PPR, PVDF - Ø40 мм, Ø50 мм, Ø63 мм, Ø75 мм,  Ø 90 мм, Ø110 мм, Ø 125 мм, Ø 140 мм, Ø160 мм.

**До складу комплекту обладнання входить:**

* - гідравлічний блок керування - 230 В — 0,75 кВт — 60Бар — 41,5 кг — 58х47х47см;
* - центратор із гідравлічним приводом — 38,0 кг — 82х44х40 см;
* - торцювач електричний — 230 В — 0,9 кВт — 6,0 кг — 31х24х32 см;
* - нагрівач — 230 В — 1,0 кВт — 3,0 кг — 37х5х35 см;
* - захисний модуль для перевезення — 1,5 кг — 30х18,5х42 см;
* - монтажно-сервісний інструмент;
* - редукційні вкладки — 40-140 мм;
* - транспортувальні ящики — 93х54х51см + 67-51-51см.

**Технічні характеристики:**

* ***-****Діапазон зварювання: - Ø40 мм — Ø160 мм;*
* *- Зварювані матеріали: - PE - PB - PPR - PVDF;*
* *- Робоча частота — 50-60 Гц;*
* *- Напруга живлення — 220-230 В;*
* *- Споживання електроенергії: - 2,65 кВт;*
* *- Робоча температура: - -5°C ~ + 40°C;*
* *- Максимальний допуск відхилення — 0,3 мм;*
* *- Вага нетто/брутто: - 90/110 кг;*
* *- Загальний об'єм: - 0,43 м3.*

Обладнання 2023 року, не перебувало в експлуатації.

Гарантійний термін – 12 місяців згідно гарантії заводу - виробника.

Ремонт та сервісне обслуговування - на базі власного сервіс-центру.

.

**У складі пропозиції Учасник надає документи, які засвідчують якість товару:**

- сертифікат, який засвідчує, що Учасник є офіційним сервісним центром гарантійного і післягарантійного обслуговування саме тих зварювальних апаратів які пропонуються до поставки на території України з зазначенням адреси таких сервісних центрів

-сертифікат про атестацію ЄС або аналог, що засвідчує безпеку машин та обладнання щодо низьковольтного обладнання;

- паспорт на виріб

- документ про співпрацю учасника безпосередньо з виробником запропонованого товару (дилерський/представницький лист або дилерський/представницький сертифікат або чинний договір/контракт тощо), у разі якщо учасник не є виробником даного товару;

- гарантійний лист, про те, що по факту поставки предмета закупівлі Замовнику буде надано всю необхідну технічну документацію, а саме: керівництво/інструкцію з експлуатації (українською мовою)

- підписаний та завірений печаткою Учасника лист від Учасника в довільній формі про те, що Учасник гарантує, що товар є новим, не раніше 2023 року виробництва, у стандартному заводському виконанні, не знаходився в експлуатації, вироблений (виготовлений) одним виробником та не порушено терміни та умови його зберігання.

- підписаний та завірений печаткою Учасника лист від Учасника в довільній формі про те, що Учасник здійснює післяпродажне обслуговування товару (обладнання) протягом гарантійного терміну експлуатації, повинен забезпечити попередній огляд та усунення поломок, гарантує забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення гарантійного обслуговування.

- Гарантійний лист про те що учасник зобов’язується провести навчання працівників, що будуть працювати на даному апараті, на базі замовника за свій рахунок

***Учасник процедури закупівлі надає технічну частину пропозиції та підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх у вигляді порівняльної таблиці та у стверджувальній формі на фірмовому бланку із зазначенням № та дати, посади, прізвища, ініціалів та підпису уповноваженої особи, та скріплена печаткою підприємства (у разі наявності) з зазначенням виробника товару, що пропонується.***

**У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва означає, що може бути надано еквівалент, що не буде вважатися порушенням.**