**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Легковий автомобіль б/у**

**Код 34110000-1 - Легкові автомобілі**,

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Легковий автомобіль б/у** |
| Код ДК 021:2015 | **Код 34110000-1 - Легкові автомобілі** |
| Назва товаруноменклатурної позиції предмета закупівлі | **Легковий автомобіль б/у** |
| Кількість поставки товару | *1 шт.* |
| Місце поставки товару | *16220,Чернігівська область,Новгород-Сіверський район,*  *смт.Понорниця,вул Довженка,18* |
| Строк поставки товару | *до 30 вересня 2023року включно* |

1. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

2. Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника за вказаною Замовником адресою.

3. Запропонований товар повинен бути не гіршим ніж у наведених нижче вимогах

4. Замовник має право з спеціалістом перевірити стан транспортного засобу чи відповідає технічній характеристиці перед укладанням угоди на придбання.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметри | Значення параметрів надані у вимогах | Відповідність |
| 1 | Обсяг закупівлі | 1 |  |
| 2 | **Легковий автомобіль б/у ,**  **OPEL VIVARO (або еквівалент)** | Так |  |
| 3 | Рік виготовлення | Не раніше 2013 року |  |
| 4 | Власна вага | Не менше 3000кг |  |
| 5 | Об»єм двигуна | Не менше 1990 см.куб |  |
| 6 | Паливо | Дизель |  |
| 7 | Рівень екологічних норм | Євро -5 |  |
| 8 | Кількість сидячих місць з місцем водія | Не менше 9 |  |
| 9 | Кількість дверей | Не менше 4 |  |
| 10 | Особливості комплектації та додаткове облаштування | - Подушка безпеки водія;  - Подушка безпеки переднього пасажира;  - Паски безпеки пасажирів та водія;  -Гідропідсилювач керма  -Система аварійного гальмування  - Система допомоги при підйомі  - Центральний замок;  - Електросклопідіймачі передні;  - Кондиціонер;  - Фаркоп  - Запасне колесо  - Індукційна зарядка  - Освітлення салону  - Пасажир-оригінал |  |

**Інші документи, що вимагаються замовником:**

1. **Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати детальний опис основних технічних характеристик товару**
2. Кольорові фотознімки (брошури тощо) запропонованого товару зовні з усіх боків та внутрішню частину (кабіну водія).
3. Звіт про оцінку транспортного засобу.

**Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні) та витрати по доставці.**

**При сезонному коливанні ціни у бік зменшення вартості товару продавець зобов’язаний зменшити ціну товару до рівня середньоринкової.**

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі.**

*«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».* ***Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***

***«****Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації****»****.*