**Додаток № 2 до тендерної документації зі змінами**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ДК 021:2015 код*** 09110000-3 Тверде паливо***(Паливні брикетиз лушпиння соняшника)***Кількість:**604,8тонн****Вимоги до паливних брикетів з лушпиння соняшника**згідно національного стандарту ДСТУ 7124:2009 Лушпиння соняшника пресоване гранульоване

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Нижня теплота згорання, не менше, МДж/кг | Волога, %, не більше  | Зольність, %, не більше | Сірка, %, не більше  |
| 1. | Паливні брикети з лушпиння соняшника**- довжина 5-50 мм****- діаметр 4-15 мм** | **15,0** | **12,0** | **4,0** | **0,23** |

Примітка 1. У разі визначення розміру гранул змінення діаметра чи довжини не є бракувальним чинником, розміри паливних брикетів з лушпиння соняшника повинні відповідати технічній характеристиці котлів НІІСТУ-5.Якісні, технологічні та фізико-механічні показники паливних брикетів з лушпиння соняшника, що є предметом даної закупівлі, повинні відповідати вимогам національного стандарту ДСТУ 7124:2009 «Лушпиння соняшника пресоване гранульоване». Учасники повинні надати у складі тендерної пропозиції характеристики того товару, що пропонується ними до постачання в рамках закупівлі у формі довідки.Характеристика паливних брикетів з лушпиння соняшника повинна бути підтверджена **сертифікатом або протоколом випробувань з чітким вказанням в ньому якісних показників паливних брикетів. Враховуючи технічні можливості використання паливних брикетів Замовником, якість товару не може виходити за межі вимог якості, зазначених в тендерній документації.** Не допускаються в складі паливних брикетів з лушпиння соняшника матеріалів, які не входять в склад палива – пісок, будівельні матеріали, каміння, пластик, метали та інше.**Учасник поставляє паливні брикети з лушпиння соняшника власним транспортом. Завантаження та розвантаження проводиться Учасником за власний рахунок. Фасування товару – біг бег, вага 1000 кг (+/- 5 %).** Вартість паливних брикетів з лушпиння соняшника включає доставку до Сокиринського професійного аграрного ліцею вул.Садова, 16Супровідні документи повинні засвідчувати якість та місце його походження.Термін постачання – до **31.08.2023 року.** |