**Додаток №2**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі:**

**Дошка необрізна хвойних порід на потребу у 2024 році**

**(ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина)**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

1. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні - всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.
2. Поставка здійснюється окремими партіями до кінця року по замовленню.
3. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється представником Замовника.
4. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає у вартість (ціну) товару:

Доставка товару до місця поставки, передбаченого цією тендерною документацією.

**Кількісні, якісні та технічні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Якісні та технічні вимоги** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** |
| Дошка необрізна хвойних порід (03410000-7 Деревина) | 1. **Якісні та технічні вимоги:**   - товщина 25 мм, довжина 4 м, ширина не менше 20 см.  - Пиломатеріали мають бути сухими (вологість не більше 22 %).  - Дошка повинна бути без гнилі, трухлявини, грибків.  - Дошка необрізна хвойних порід має відповідати класу якості В, згідно з ДСТУ EN 1927-1:2019, ДСТУ EN 1927-2:2019 (Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю.)  **2) Призначення:** для виготовлення трун.  **3)** Стан товару: новий | м.куб | 130 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(назва учасника тендеру)* підтверджує достовірність зазначеної вище інформації, відповідність якісних та технічних характеристик, зазначених у тендерній пропозиції, предмету закупівлі.**

*Посада, підпис, прізвище, ініціали Учасника або його уповноваженої особи та печатка (у разі використання)*