**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«Емаль алкідна в асортименті, фарба водоемульсійна», код ДК 021:2015: 44810000-1 - Фарби**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Строки постачання: до 01.06.2024 року.

2. Технічні вимоги:

- доставка замовленої продукції проводиться протягом п’яти днів з моменту отримання заявки від Замовника;

- доставка здійснюється у відповідності зі встановленими в Україні стандартам або технічним умовами, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування до замовника і збереження.

3. При виявленні Замовником дефектів, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар в найкоротші терміни.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

**Перелік документів, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

*- висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожне найменування предмету закупівлі із зазначенням повної назви об'єкту експертизи (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ. Ця вимога застосовується для продукції, що введена в обіг до 01.10.2023р. При введенні в обіг продукції після 01.10.2023 року надання висновку СЕС не є обов'язковим, а Учасник надає:*

*1) письмові пояснення, до яких долучаються докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року та підтвердження (гарантії) поставки товару, введеного в обіг з 01.10.2023 року;*

*2) протоколи випробувань або інший аналогічний документ, виданий акредитованим органом оцінки відповідності (із долученням документів про акредитацію, сфери акредитації, що відповідає випробуванням/експертизі відносно яких надається протокол випробувань або інший аналогічний документ) із зазначенням повної назви об'єкту експертизи/випробувань (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ та письмові пояснення, до яких долучаються докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року. Поняття «введення в обіг» розуміється у змісті, визначеному Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».*

*\*Докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року – ТУ на товар, що пропонуються Учасником, які затверджені в установленому порядку не раніше 01.10.2023 року. У випадку, якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, який введено в обіг з 01.10.2023 року) вносилася до діючих ТУ шляхом їх зміни та доповнення Учасник надає у складі пропозиції первісну та всі послідуючі редакції (зміни та доповнення) ТУ в повному обсязі. Якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, як такий, що введено в обіг з 01.10.2023 року) у ТУ існувала до 01.10.2023 року такий товар не є таким, що введений в обіг з (після) 01.10.2023 року.*

*Учасник не обмежений в наданні додаткових доказів введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року, крім тих, що наведені вище. При цьому зазначення кольору не є обов’язковим;*

*- сертифікати або паспорти якості виробника на кожне найменування продукції. Інформація, що міститься у сертифікаті/паспорті якості повинна повністю підтверджувати відповідність продукції вимогам Замовника щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цього додатку.* *Порівняння відповідності буде здійснюватися за нормативними показниками;*

*- свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 вимірювальної лабораторії, яка видала надані у складі пропозиції паспорти/сертифікат якості**;*

*- сертифікат системи управління якістю виробника на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015;*

*- паспорти безпеки на кожен вид продукції у відповідності до Регламенту (ЕС) №1907/2006.*

У разі якщо Учасник пропонує один вид продукції різних ТМ/виробників необхідно надати паспорт безпеки на кожен такий вид продукту відповідної ТМ/виробника.

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов’язковою.

*- Копії окремих розділів ТУ/ДСТУ тощо згідно яких виготовляється запропонована учасником продукція (титульна сторінка, технічні характеристики або технічні вимоги, гарантії виробника* *(на підтвердження відповідності вимогам щодо строку (терміну) придатності), розділ, що містить вимоги стосовно вмісту ЛОС у запропонованій продукції, завірені виробником продукції. Розділ з ТУ/ДСТУ, що містить технічні характеристики повинен підтверджувати відповідність запропонованої продукції вимогам щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку. Порівняння відповідності буде здійснюватися за нормативними показниками;*

*- продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах затв. Постановою КМ України від 28 квітня 2021 р. № 432 (далі – Технічний регламент) з обов'язковим маркуванням згідно наведеного технічного регламенту на етикетках, що надаються у складі пропозиції;*

*- етикетки на кожен вид продукції, яка пропонується Учасником, що повинні містити наступну інформацію: назва товару, назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена запропонована продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту, вміст ЛОС. Зразки етикеток повинні бути чіткими, належного рівня зображення.*

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов’язковою.

У випадку, якщо знак відповідності Технічному регламенту нанесено виробником на пакування поза межами етикетки, Учасник додатково надає фотографії кожного виду продукції, яка ним пропонується. Такі фотографії мають бути чіткими, належного виду зображення, такими, що однозначно дають змогу Замовнику визначити, що кожний вид продукції, запропонованої Учасником, відповідає вимогам Технічного регламенту та має знак відповідності згідно законодавства.

***Якщо учасник не є виробником продукції додатково необхідно надати наступні документи***:

*- документи, які підтверджують зв’язок Учасника із виробником (дистриб’юторський (дилерський) договір або сертифікат дистриб’ютора (дилера) або лист від виробника про представництво його інтересів Учасником на даній процедурі). Лист від виробника про представництво його інтересів обов’язково повинен містити змістовний перелік технічних та інших документів наданих виробником Учаснику, з погодженням їх використання (копіювання, поширення);*

*-* *лист від виробника про справжність наданих у складі пропозиції учасника паспортів або сертифікатів якості. Лист повинен включати ідентифікатор закупівлі, назву предмета закупівлі, найменування учасника, реквізити паспортів або сертифікатів якості, справжність яких підтверджується.*

Інформація, що міститься у всіх документах, наданих Учасником на виконання вимог даного додатку повинна бути співставна та повністю підтверджувати відповідність запропонованої Учасником продукції вимогам Замовника.

Назва запропонованої Учасником продукції повинна співпадати у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі (зокрема за ТМ). Дозволяються незначні відмінності, як то перестановка слів тощо, що не впливає на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує Учасник.

Окрім того, при прийманні продукції, яка буде відвантажуватись Переможцем, Замовником буде здійснюватися порівняння етикеток на відповідність тим, що надавались Переможцем у складі його пропозиції. В тому числі факт наявності на них інформації, що вимагалась пунктом 7 даного додатку (зокрема, але не виключно, назва товару (яка повинна співпадати з назвою продукції, зазначеною в тендерній пропозиції та договорі), назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту, вміст ЛОС). Будь-яка невідповідність призведе до відмови від приймання продукції та застосування штрафних санкцій відповідно до умов договору.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Од.****виміру** | **К-сть** | **Технічний опис предмету закупівлі** |
| 1. | Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова (2,8 кг) | шт. | 164 | ***Призначення:*** для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев’яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев’яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень.***Вміст ЛОС:*** ≤ 300 г/л.***Строк придатності:*** 24 місяців від дати виготовлення***Фізико-хімічні показники:***- ступінь перетиру – не більше 40 мкм;- покривність висушеної плівки – 100-180 г/м2;- блиск покриття (кут 60 0С) – не менше 60 од.;- масова частка нелетких речовин – не менше 60%;- умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23+/-0,5) С0 - не менше 100 с;- твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга) - не менше 25 с;- час висихання до ст. 3 за температури (23+/-2) С0 – не більше 24 год;- адгезія покриття – не більше 1 балу;- стійкість покриття до дії води – не більше 1 ступеню. |
| 2. | Емаль алкідна ПФ-115П блакитна (2,8 кг) | шт. | 74 |
| 3. | Емаль алкідна ПФ-115П жовта (2,8 кг) | шт. | 55 |
| 4. | Емаль алкідна ПФ-115П світло-зелена (2,8 кг) | шт. | 89 |
| 5. | Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра (2,8 кг) | шт. | 177 |
| 6. | Емаль алкідна ПФ-115П синя (2,8 кг) | шт. | 50 |
| 7. | Емаль алкідна ПФ-115П червона (2,8 кг) | шт. | 60 |
| 8. | Емаль алкідна ПФ-266П червоно-коричнева (2,8 кг) | шт. | 247 |
| 9. | Фарба інтер'єрна для стін та стель ВДА, біла матова (12,6 кг) | шт. | 34 | ***Призначення:*** для фарбування всередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі.**Вміст ЛОС:** ≤ 30 г/л.***Строк придатності:*** 18 місяців від дати виготовлення***Фізико-хімічні показники:***- розмір часток (зернистість) – не більше 30 мкм.;- коефіцієнт контрастності – не менше 95%;- час висихання до ст. 3 не більше – 1 год.;- ступінь блиску, кут 850 – не більше 10 од.;- рН – 8,5-11;- масова частка нелетких речовин – 50-60%;- густина – не менше 1,45 г/см3;- в’язкість за віскозиметром Брукфільда RVDV-II+P, мПа\*с (сР), шпиндель №5, швидкість 5 – 5000-50000. |

***\*У разі якщо у тендерній документації міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або еквівалент".***