**Додаток 3**

# Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

# Лот 1 Параконвектомат для ЗДО № 5 м. Тульчин

|  |  |
| --- | --- |
| Вимоги Замовника | Пропозиція учасника |
| Параметр | Значення | Параметр | Значення |
| Тип підключення | електричне |  |  |
| призначення печі | гастрономічна |  |  |
| кількість рівнів | 7 |  |  |
| відстань між рівнями | 67 |  |  |
| розмір деко-гастроємкості | GN 1/1 |  |  |
| підключення до електромережі, В | 380 |  |  |
| електрична потужність, кВт | 11.7 |  |  |
| управління | електричне |  |  |
| паразволоження | так |  |  |
| параутворення | інжекторне |  |  |
| реверс вентилятора | так |  |  |
| кількість швидкостей вентилятора, шт. | 8 |  |  |
| кількість вентиляторів, шт. | 2 |  |  |
| підключення до водопроводу | так |  |  |
| підключення до каналізації | так |  |  |
| тип мийки | автоматична |  |  |
| температурний режим | 30…….260 °С |  |  |
| Термощуп | так |  |  |
| скло дверей | 2 |  |  |
| Гастроємність GN 1/1, шт. | 7 |  |  |
| підставка, шт. | 1 |  |  |

**Лот 2 Параконвектомат для Тульчинського ліцею № 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Вимоги Замовника | Пропозиція учасника |
| Параметр | Значення | Параметр | Значення |
| Кількість рівнів, шт. | 10 |  |  |
| Вбудована автоматична мийка | так |  |  |
| Температурний режим | 50 - 270°C |  |  |
| Тип напрямних | GN 1/1 + 600х400 мм |  |  |
| Відстань між рівнями | 80 мм |  |  |
| Кількість деко в комплекті, шт. | 4 |  |  |
| кількість швидкостей вентилятора | 2 |  |  |
| Функція вимірювання різниці між температурою всередині та зовні продукту | так |  |  |
| Функція установки та ручного регулювання вологості | так |  |  |
| Функція регулювання витяжки пари | так |  |  |
| Функція попереднього нагрівання | так |  |  |
| Функція охолодження камери | так |  |  |
| Напруга, В | 380 |  |  |
| Потужність, кВт. | 16.1 |  |  |
| Гастроємність GN 1/1-65 | 10 |  |  |
| Деко 600х400х20, шт. | 10 |  |  |

**Лот 3 Параконвектомат для ЗДО в с. Клебань**

|  |  |
| --- | --- |
| Вимоги Замовника | Пропозиція учасника |
| Параметр | Значення | Параметр | Значення |
| Тип підключення | електричне |  |  |
| призначення печі | гастрономічна |  |  |
| кількість рівнів | 7 |  |  |
| відстань між рівнями | 67 |  |  |
| розмір деко-гастроємкості | GN 1/1 |  |  |
| підключення до електромережі, В | 380 |  |  |
| електрична потужність, кВт | 11.7 |  |  |
| управління | електричне |  |  |
| паразволоження | так |  |  |
| параутворення | інжекторне |  |  |
| реверс вентилятора | так |  |  |
| кількість швидкостей вентилятора, шт. | 8 |  |  |
| кількість вентиляторів, шт. | 2 |  |  |
| підключення до водопроводу | так |  |  |
| підключення до каналізації | так |  |  |
| тип мийки | автоматична |  |  |
| температурний режим | 30…….260 °С |  |  |
| Термощуп | так |  |  |
| скло дверей | 2 |  |  |
| Гастроємність GN 1/1, шт. | 7 |  |  |
| підставка, шт. | 1 |  |  |

Наведені Таблиці (окремо для кожного лоту) заповнюється Учасником і надається в складі тендерної пропозиції. Таблиця повинна містити найменування товару, що пропонується учасником та його характеристику, яка не повинна бути гірша ніж зазначено в даній таблиці.

1. Параконвектомат повинен бути не раніше ніж 2021 року випуску, серійного виробництва.

2. Товар запропонований Учасником має бути новим, таким що не перебував в експлуатації, повністю укомплектованим і готовим до роботи.

3. Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки, гарантійних зобов’язань та інших витрат.

4. Гарантійний строк Товару повинен бути не менше 24 місяців.

5. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 20.12.2022 р.

6. Місце поставки (передачі) товару: відповідно до лоту, що зазначений нижче

**Лот 1 Параконвектомат для ЗДО № 5 м. Тульчин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульчинський заклад дошкільної освіти №5 | м. Тульчин, провулок Робітничий, 2 |  |

 **Лот 2 Параконвектомат для Тульчинського ліцею № 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульчинський ліцей №3 Тульчинської міської ради Вінницької області | м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 43 |  |

**Лот 3 Параконвектомат для ЗДО в с. Клебань**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клебанський заклад дошкільної освіти | с. Клебань, вул. Подільська 3 | 15 км. від Тульчина |

7. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

8. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на поставку (передачу) товару до місця поставки (передачі) товару;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

9. Всі посилання на виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент».

10. В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».