**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***44110000-4 Конструкційні матеріали Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (Бетон С 20/25)***

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації:

*- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або сертифікату з зазначенням технічних харектеристик або інше українською мовою.*

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.*

* 1. 3. Поставка має бути здійснена автотранспортом Учасника, **з задіянням подачі бетона безпосередньо на об’єкт, стріловим бетононасосом, довжина стріли не меньше 16 м**. Строк поставки партії товару – протягом 5-х робочих днів з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.

*На підтвердження зазначеного надається Гарантійний лист від імені Учасника про те що поставка буде здійснюватися автотранспортом Учасника,* ***з задіянням подачі бетона безпосередньо на об’єкт, стріловим бетононасосом, довжина стріли не меньше 16 м****. Строк поставки партії товару – протягом 5 робочих дня з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені у наступній таблиці (або еквівалент, аналог тощо)**

Таблиця №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ДК** |  **Найменування**  | **Одиниця виміру** | **к-ть** |
|  | 44114000-2 Бетон | Бетон С 20/25 | м3 | 11,5 |
| Разом: | 11,5 |

*Таблиця №2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічні вимоги** |
| 1 | Бетон С 20/25 | ДСТУ Б В.2.7-176:2008, Бетон важкий класу С 20/25 |

* 1. *У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".* **Обгрунтування*****посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* зазначається як приклад, з метою мінімізації ризиків закупівлі товару, який не є ідентичним за описовими, кількісними і технічними характеристиками. У разі надання еквіваленту зазначити повні параметри еквівалента та надати порівняльню таблицю. Додаток №2 підписується уповноваженою особою учасника.**