**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

*код ДК 021:2015:* ***09210000-4 — Мастильні засоби (Мастильні засоби)***

1. **Обсяги та предмет закупівлі:**

Таблиця повинна містити точну назву, виробника, країну походження товару, що пропонується учасником.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Од. виміру | Кількість | Найменування товару, виробник та країна походження | Кількість тари (з визначенням об'єму в літрах), шт |
| 1. | Олива для дизельних двигунів SAE: 0W-30, API: SN/CF, ACEA: C2/C3 | л | 200 |  |  |
| 2. | Олива для дизельних двигунів SAE: 10W-40, API: CI-4 | л | 1310 |  |  |
| 3. | Олива для дизельних двигунів SAE: 15W-40, API: CI-4/SL, ACEA: E7 | л | 125 |  |  |
| 4. | Олива для бензинових двигунів SAE: 10W-40, API: SN/CF | л | 320 |  |  |
| 5. | Олива для бензинових двигунів SAE: 5W-30, API: SN | л | 120 |  |  |
| 6. | Олива моторна для бензинових та дизельних двигунів SAE: 5W-40, API: SN/CF, ACEA: A3/B4 | л | 140 |  |  |
| 7. | Олива гідравлічна DIN 51 524-3: HVLPD, ISO VG:32 | л | 60 |  |  |
| 8. | Олива гідравлічна ВМГЗ DIN 51 524-3: HVLP, DIN ISO 2909: 130; ISO VG:15 | л | 190 |  |  |
| 9. | Олива трансмісійна SAE: 80W-90, API: GL-5 | л | 200 |  |  |
| 10. | Олива трансмісійна ТАД-17 SAE: 85W-90, API: GL-5 | л | 330 |  |  |
| 11. | Олива трансмісійна ATF Dexron III G | л | 40 |  |  |

**2. Строк поставки товару:** на підставі заявки Замовника, у строк що не перевищує 7 (семи) робочих днів від дня отримання зазначеної заявки, але не пізніше 25.12.2024 року.

**3. Місце поставки товару (дислокація):** Головне управління ДСНС України у Запорізькій області за адресою: 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1-А.

**4. Якісні характеристики:**

Мастильні матеріали – продукти переробки нафти або різні синтетичні речовини. Їх використовують між поверхнями що труться для зменшення сили тертя та зменшення зносу.

Учасник у складі своєї пропозиції має надати необхідні копії сертифікатів якості виробника або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. Об'єм тари від 5 літрів до 210 літрів. Гарантійний термін зберігання продукції (термін придатності), повинен відповідати терміну зазначеному НД Виробника на дану продукцію, на момент поставки залишковий гарантійний термін (термін придатності) зберігання має складати 60 % та більше від гарантійного строку (терміну придатності) з дня виробництва продукції. Учасник має надати документи , які свідчать про наявність документального підтвердження того, що Учасник процедури закупівлі має відповідні документи, які підтверджують те, що він є (являється) виробником товару або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором:

1.1 наявність документального підтвердження того, що Учасник процедури закупівлі є (являється) виробником товару (прописати в довільній формі або надати інший документ підтверджуючий статус виробника товару);

1.2 якщо Учасник процедури закупівлі являється представником, дилером або дистриб’ютором він повинен надати оригінал або копію укладеного договору та/або дилерського сертифікату, довіреність, дистриб’юторського листа від виробника або офіційного представника виробника товару на території України.

Поставка вищевказаних матеріалів здійснюється за рахунок постачальника за адресою: 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1-А.

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

У разі якщо запропонований Учасником товар обліковується в інших одиницях виміру (наприклад: кг тощо) ніж вимагається Замовником (літри), додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить інформацію щодо переведення запропонованих одиниць виміру (кг тощо) в літри. При цьому якість запропонованого товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)*