**ДОДАТОК 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ВАЖЛИВО: у вартість товару входить переобмір виробів спеціалістом Учасника та транспортні витрати.**

 ***Враховуючи відсутність у замовника фахівців необхідної категорії та досвіду проведення замірів для якісного встановлення вікон та дверей металопластикових, учасники перед виготовленням проводять уточнюючі заміри з обов’язковим складанням відповідного акту який скріплюється підписами відповідальних осіб з обох сторін***

**Загальна характеристика до вікон:**

- Профіль: ПВХ 5-ти- 6-ти камерний (п’ять-шість повітряних камер в рамі та стулці), монтажна глибина від 58 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5мм.

- Колір — білий,

- Склопакет: **2-камерний, енергозберігаючий: 4/10Ar/4/10Ar/4Is**

- Фурнітура: сертифікована.

- Профіль повинен містити армування в рамі та стулці товщиною не менше 1,5 мм, армування імпоста 1,5-3 мм.

- В комплекті усіх вікон має бути підставочний профіль (підвіконна планка).

**Загальна характеристика до дверей:**

Двері вхідна група:

- Профіль: ПВХ 5-ти- 6-ти камерний (п’ять-шість повітряних камер в рамі та стулці)

- Склопакет: **2-камерний, енергозберігаючий: 4KR/10Ar/4/10Ar/4Is/**

**-** Сендвіч-плита 32 мм біла

**-** Стулка Т-120

**-** Поріг алюмінієвий

**-** фурнітура – замок рейка, петлі дверні білі, серцевина Ключ-Ключ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Типи конструкцій | Характеристики встановлені Замовником (вимоги) | Примітки  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | ВікноКількість: 7 шт.Ширина - 990висота - 1490 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp | ВікноКількість: 2 шт.Ширина - 1320висота - 1710робоча створка права - 660 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp | ВікноКількість: 2 шт.Ширина - 400висота - 960глухе |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp4.bmp | ВікноКількість: 4 шт.Ширина - 1400висота - 1360робоча створка права - 700 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp5.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 1820висота - 1070робоча створка середня - 607 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp6.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 870висота - 1770 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | ВікноКількість: 4 шт.Ширина - 1460висота - 1200робоча створка права - 730 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp | ВікноКількість: 2 шт.Ширина - 1760висота - 1200робоча створка середня - 587 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 960висота — 1200 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp4.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 820висота — 1200 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp5.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 560висота — 1200 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp6.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 900висота — 1200 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 1170висота — 1940глухе |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 1170висота — 1940робоча створка нижня: ширина - 1170висота - 970 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | ВікноКількість: 2 шт.Ширина - 1220висота — 1680робоча створка права - 610 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp | ВікноКількість: 3 шт.Ширина - 1300висота — 1820робоча створка права - 650 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp | ВікноКількість: 1 шт.Ширина - 1200висота — 1800робоча створка права - 600 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp7.bmp | ДверіКількість: 1 шт.Ширина - 1160висота - 2000 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp7.bmp | ДверіКількість: 1 шт.Ширина - 1000висота — 2150 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp8.bmp | ДверіКількість: 1 шт.Ширина - 1050висота — 2150 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp | ДверіКількість: 1 шт.Ширина - 800висота — 2000 |  |
|  |    | ДверіКількість: 1 шт.Ширина - 1130висота — 2010 |  |

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: 2024р. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

Для розрахунку вартості робіт учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент підготовки своєї пропозиції.

Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам.

Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.

**Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості, протоколи випробувань тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.**

Товар повинен бути упакований/складений належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні.

Учасник може надати календарний графік (орієнтовний) щодо виготовлення, поставки товару.

 **Учасник може запропонувати товар кращої якості, ніж вимагається Замовником. Для цього Учасник повинен надати інформацію про переваги запропонованого товару у формі порівняльної таблиці.**

***Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника***

***чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***