**Південне УПРАВЛІННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО:**  протокольним рішенням  уповноваженої особи  від «14» березня 2024 року № 29  Уповноважена особа Південного управління замовника робіт Руслан ЩЕРБИНА |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**  **щодо умов проведення публічних закупівель**  **по процедурі закупівлі «ВІДКРИТІ ТОРГИ (З ОСОБЛИВОСТЯМИ)»**  «Нове будівництво аптеки на території в/м №\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_, м. Вінниця,  вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_. Коригування»  узагальнена назва предмету закупівлі  код за ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництво будівель  Назва предмету закупівлі визначеного на основі Державного класифікатора ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» | |

м. Одеса – 2024 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Розділ 1. Загальні положення.** | | |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію складено з урахуванням вимог Закону України “Про публічні закупівлі” №922-VIІI від 25.12.2015 р. зі змінами (далі – Закон) та відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 (із змінами) «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості) та інших нормативних документів чинного законодавства у сфері публічних закупівель. |
| **2.** | **Інформація про Замовника торгів** |  |
| 2.1. | Повне  найменування | Південне управління замовника робіт  Код ЄДРПОУ: 26637930 |
| 2.2. | Місцезнаходження | Адреса: 65058, м. Одеса, вул. Армійська, 18 |
| 2.3. | Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Уповноважена особа Південного управління замовника робіт:  Щербина Руслан Олександрович  З питань технічної частини предмету закупівлі звертатися до: начальник відділу загальновійськового будівництва Сальний Олексій Анатолійович |
| **3.** | **Процедура**  **закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| **4.** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1. | Назва предмета закупівлі | «Нове будівництво аптеки на території в/м №\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_, м. Вінниця, вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_. Коригування»  код за ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництво будівель |
| 4.2. | Опис окремої  частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Ділення закупівлі на лоти не передбачено. Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3. | Місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх кількість, обсяги | Місце виконання робіт/надання послуг: м. Вінниця.  У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місце виконання робіт (оприлюднення якої передбачено Законом та/або Особливостями) несе загрозу безпеці замовника, така інформація може зазначатися як найменування населеного пункту, в якому виконуються роботи.  Кількість – 1 робота  Обсяг робіт, матеріалів та обладнання визначено у Додатку 3 “Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі” до Тендерної документації, Додатку 9 “Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв” до Тендерної документації та Додатку 10 “Викопіювання з робочих креслень” до Тендерної документації. |
| 4.4. | Строк надання  послуг/виконання робіт | До 22.12.2025 року |
| 4.5. | Очікувана вартість предмета закупівлі | 37 403 617 (тридцять сім мільйонів чотириста три тисячі шістсот сімнадцять) гривень 00 копійок |
| 4.6. | Розмір мінімального кроку пониження ціни | 0,5 % |
| **5.** | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| **6.** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну**  **тендерної**  **пропозиції.** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| **7.** | **Інформація  про**  **мову (мови),  якою**  **(якими) повинно**  **бути  складено**  **тендерні**  **пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання літер та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни).  Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та печаткою учасника (у разі її використання).  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| **1.** | **Процедура**  **надання**  **роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право **не пізніше ніж за три дні** до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен **протягом трьох днів** з дати їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій **не менш як на чотири дні.** |
| **2.** | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель **у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін**, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1.** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме:  **1. Заповнена та підписана тендерна (цінова) пропозиція** (форма наведена у **Додатку 1** до тендерної документації);  **2. Інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям** (перелік таких критеріїв та документів для їх підтвердження наведено в **Додатку 2** до тендерної документації);  **3. Документи, що підтверджують повноваження відповідальної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та інші документи, що передбачені Особливостями та цією тендерною документацією** (перелік документів наведено у **Додатку 4** до тендерної документації);  **4. Інформація про відсутність/наявність підстав для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, визначених у пункті 47 Особливостей, крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту (учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції);**  **5. Документи, що підтверджують внесення забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачалося умовами тендерної документації** (**згідно з** **пунктом 2 Розділу 3 тендерної документації**);  **6. Інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу);**  **7. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;**  **8. Іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.**  **Учасник повинен завантажити в електронну систему закупівель вищезазначені документи до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Завантажені учасником зазначені вище документи після завершення кінцевого строку подання пропозицій не приймаються до розгляду Замовником.**  **Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).**  **УВАГА!!!**  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати наступним вимогам:  1) кожен документ повинен бути завантажений до електронної системи закупівель окремим файлом. Багатосторінкові документи завантажуються одним файлом. Документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій, придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії;  2) зображення відсканованих документів повинні бути чіткими та повнорозмірними (без обрізань будь-яких сторін документів, у т. ч. прізвища та підпису уповноваженої особи учасника, його печатки, номера, тощо);  3) будь-який текст на усіх відсканованих зображеннях має бути розбірливим та повинен вільно читатися;  4) кольорове сканування документів можливе як з оригіналів так і з їх копій, завірених нотаріально або учасником у разі, якщо до конкретного документа не встановлено інші вимоги до його оформлення;  5) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованиим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом (надалі - ЕЦП);  6) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти ЕЦП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.  **Винятки:**  1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено ЕЦП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій ЕЦП.  Документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без ЕЦП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням ЕЦП.  Замовник перевіряє ЕЦП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>. Під час перевірки ЕЦП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни та пояснювальну записку стосовно таких документів.  **Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника.**  Порядок розташування завантажених в електронну систему закупівель документів окремими електронними файлами, їх формат та розширення є рекомендований. Якщо завантажені в електронну систему закупівель електронні файли, документи сформовані не у відповідності з вимогами тендерної документації, або мають неякісне, неповне, нечітке зображення, не кольорову cканкопію, фотозображення, мають частково відсканований документ, та ін. Замовник може прийняти рішення про відхилення тендерної пропозиції такого учасника.  **Для переможця торгів:**  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені у **Додатку 5** до тендерної документації.  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.  **Формальні (несуттєві) помилки**  Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.  Технічні помилки та описки будуть сприйматися замовником, як формальна (несуттєва) помилка в разі, якщо така помилка не призводить до значного спотворення інформації, допущена очевидно не навмисно та не з метою надання недостовірної інформації, та при умові, що при комплексному розгляді документів можливо встановити інформацію, яка відповідає дійсності, та встановити, що така помилка не навмисна.  **До формальних (несуттєвих) помилок зокрема (але не виключно) відносяться:**  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  **Приклади формальних помилок:**  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Зазначення неповного переліку інформації в певному документі, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий в складі тендерної пропозиції учасника (як приклад: у відомостях про учасника не зазначено код ЄДРПОУ, або адреса, або номер телефону, проте інформація щодо коду ЄДРПОУ або адреси, або номера телефону зазначена на фірмовому бланку чи в іншому документі тощо) вважається помилкою незначного характеру.  Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерну пропозицію при виявленні формальних помилок незначного характеру. При цьому Замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 5 Закону. |
| **2.** | **Забезпечення тендерної**  **пропозиції** | 2.1. Вид забезпечення тендерної пропозиції - **електронна банківська гарантія**, яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції (форма забезпечення тендерної пропозиції наведена у **Додатку 7** до цієї тендерної документації). Електронна банківська гарантія створюється та подається з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та "Про електронні довірчі послуги". Електронна банківська гарантія має бути завірена зі сторони банку кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи банку-гаранта. Банківська гарантія оформлюється в будь-якому банку, який має ліцензію Національного банку України (надається у складі тендерної пропозиції), крім банків, щодо яких прийнято рішення НБУ про визнання неплатоспроможними.  Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов (надається документальне підтвердження кредитного рейтингу у складі тендерної пропозиції).  2.2. Розмір забезпечення тендерної пропозиції 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі робіт – **187 018 (сто вісімдесят сім тисяч вісімнадцять) гривень 09 копійок.**  2.3. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції не менше 120 календарних днів, починаючи із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, зазначеного в оголошенні.  2.4. Банківська гарантія повинна відповідати формі та вимогам до забезпечення тендерної пропозиції, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628. Зазначений у тексті банківської гарантії пiдписант має спiвпадати з пiдписантом, який наклав електронний цифровий підпис. Разом з банківською гарантією Учасник надає документ, що підтверджує повноваження особи банку-гаранта, яка підписує банківську гарантію та довідку з банку, який видав гарантію щодо платоспроможності банку та не знаходження його у стадії ліквідації.  2.5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо:  вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим);  вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку.  2.6. Реквізити Замовника: Південне управління замовника робіт, код за ЄДРПОУ 26637930, IBAN UA628201720355159004022022635, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, SWIFT: EXBSUAUX  2.7. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок учасника.  2.8. Пропозиції, що не супроводжуються документальним підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до статті 31 Закону. |
| **3.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної**  **пропозиції** | 3.1. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі:  1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;  2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;  3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  3.2. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:  1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру;  3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;  4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.  3.3. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою статті 25 Закону |
| **4.** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій (відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок).  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі, якщо таке вимагалося).   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5.** | **Кваліфікаційні критерії до**  **учасників та**  **вимоги,**  **встановлені**  **пунктом 47 Особливостей** | **І. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ (згідно ст. 16 Закону)**  Вимоги щодо кваліфікаційних критеріїв та спосіб документального підтвердження відповідності учасника таким критеріям наведено у **Додатку 2** до тендерної документації.  **ІІ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ, визначені пунктом 47 Особливостей**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| **6.** | **Інформація про технічну специфікацію (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**  **закупівлі)** | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником у **Додатку 3** до тендерної документації. Якщо технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі надані замовником містять посилання на конкретні марки чи виробника, що характеризують продукт чи послугу, певного субєкту господарювання, чи на торгові марки, патенти чи спосіб виробництва вважаються у значення “або еквівалент”.  Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам повинна бути підтверджена наступними документами:  ‒ договірною ціною;  ‒ локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до відомості обсягів робіт з урахуванням технологічного процесу);  ‒ підсумковою відомістю ресурсів.  Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам подається у форматі PDF та у програмному комплексі АВК (у форматі файлу - .imd) або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків. |
| **7.** | **Інформація про субпідрядника/ співвиконавця** | 7.1. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю,  або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника(ів)/співвиконавця (ів).  7.2. Під час подання тендерної пропозиції обов’язковим є заповнення окремого текстового поля електронної форми, де зазначається інформація про субпідрядників. В цьому полі зазначається інформація про повне найменування та місцезнаходження кожного субпідрядника, якого учасник планує залучити до виконання робіт (допускається скорочене викладення інформації). |
| **8.** | **Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **1.** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | 1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 22.03.2024 року до 07:00 за київським часом.  1.2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  1.3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.  1.4. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| **2.** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | 2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  2.2. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції.** | | |
| **1.** | **Перелік критеріїв**  **та методика**  **оцінки тендерної пропозиції із зазначенням**  **питомої ваги критерію, розгляд та оцінка тендерних пропозицій** | У відповідності до пункту 41 Особливостей розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної [пунктом 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5#n584)  Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин [третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1499) та [четвертої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1500) статті 28 Закону.  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані.  Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.  У разі визначення учасником конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав визначених пунктом 47 Особливостей тендерна пропозиція такого учасника відхиляється у відповідності до абзацу сьомого підпункту 1 пункту 44 Особливостей (визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей).  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  *Ціна тендерної пропозиції* ***не може*** *перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.*  *До розгляду* ***не приймається*** *тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ – у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель **протягом 24 годин** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| **2.** | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  **Інші умови тендерної документації:**  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.  3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5. Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документації, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6. Факт подання тендерної пропозиції учасником – фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 6 тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в п. 4 Розділу 3 цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження **не потрібно подавати**):  - постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  - постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| **3.** | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:***  1) учасник процедури закупівлі:  - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-п#n131)3 цих особливостей;  - є такою, строк дії якої закінчився;  - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю.** | | |
| **1.** | **Відміна**  **відкритих торгів** | **Замовник відміняє відкриті торги у разі:**  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  **Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:**  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2.** | **Строк укладання договору** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, **не пізніше ніж через 15 днів** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору **може бути продовжений до 60 днів.**  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю **не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| **3.** | **Проєкт договору**  **про закупівлю** | Проєкт договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі.  Проєкт договору наведено у Додатку 6 до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа.  **Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати документи зазначені у Додатку 5 до Тендерної документації.** |
| **4.** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі  - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки (*у разі закупівлі товару*).  Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;  3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.  У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.  Договір про закупівлю є нікчемним у разі:  1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей;  2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;  3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей;  5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| **5.** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених ст. 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом. |
| **6.** | **Забезпечення виконання**  **договору про закупівлю** | Замовник (Бенефіціар) вимагає від учасника-переможця надання ним до підписання договору про закупівлю, але в будь-якому випадку до кінцевого строку укладання договору, передбаченого ст. 33 Закону, забезпечення виконання такого договору. Подача скарги зупиняє перебіг цих строків у разі подання одним з учасників цієї закупівлі скарги на рішення замовника. Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.  Учасник-переможець надає забезпечення виконання договору для забезпечує виконання своїх зобов’язань за Договором у розмірі 3 % від суми Договору, згідно вимог наведених у Додатку 8 до цієї документації.  Реквізити Замовника: Південне управління замовника робіт, код за ЄДРПОУ 26637930, IBAN UA628201720355159004022022635, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, SWIFT: EXBSUAUX |

Додаток 1

до Тендерної документації

**ТЕНДЕРНА (ЦІНОВА) ПРОПОЗИЦІЯ**

«Нове будівництво аптеки на території в/м №\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_, м. Вінниця,

вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_. Коригування»

код за ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництво будівель

Найменування претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повна назва організації підрядчика)

в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Розглянувши тендерну документацію на виконання зазначеного замовлення, ми згодні виконати роботи за ціною: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в тому числі ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(вказується ціна тендерної пропозиції (цифрами і прописом)

2. Загальний строк виконання робіт: \_\_\_\_ місяців, але не пізніше "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

3. Строк гарантії на виконані роботи складає \_\_\_\_\_\_\_\_ (цифра прописом) років.

4. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

5. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

6. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може розглядатися Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

7. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника) (підпис)

***Примітки:***

*\*Розрядність знаків в ціні не повинна перевищувати двох знаків після коми.*

*\*\* У разі надання пропозиції учасником, який не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то в стрічкі «в тому числі ПДВ – » робиться позначка «-»,.*

Додаток 2

до Тендерної документації

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ**

**КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ**

**1. Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:**

1.1. Довідку, складену в довільній формі і скріплену підписом уповноваженої особи Учасника, про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання зобов’язань стосовно виконання робіт, які є предметом закупівлі.

**2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:**

Довідку, складену в довільній формі і завірену підписом уповноваженої особи Учасника, яка містить інформацію про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації (інженерно-технічних працівників, а також працівників робочих професій), які мають необхідні знання та досвід і будуть залучені для виконання умов договору про закупівлю. Для недопущення порушення ЗУ «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI Учасник подає лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних від уповноваженої особи учасника щодо підпису документів тендерної пропозиції; працівників учасника, інформація про яких надається в довідці про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

**3.** **Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного\*\*\*\*\* (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів):**

3.1. Довідку, складену в довільній формі і скріплену підписом уповноваженої особи Учасника, яка містить інформацію про повне виконання аналогічних договорів. Довідка повинна містити наступну інформацію про аналогічний договір: дату укладення договору; номер договору; предмет договору; найменування контрагента (підприємства, організації, установи, тощо), на замовлення якого здійснювались роботи за таким договором, із зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента, його адреси та контактних телефонів контрагента.

3.2. Оригінал (-и) або належним чином завірену копію (-ї) принаймні одного акту (-ів) приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) і однієї довідки (-ок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) або принаймні одного акту (-ів) виконаних будівельних робіт до аналогічного договору, інформація про який наведена в довідці.Відповідний(і) акт(и) приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) або акт (-и) виконаних будівельних робіт повинен (і) містити посилання на номер договору.

*\*\*\*\*\* Під аналогічними договорами в контексті даної закупівлі необхідно розуміти договори відповідно до яких учасником (одним з учасників об’єднання учасників) виконувались будівельні роботи* (*будівельні роботи – це роботи з нового будівництва об'єкта будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту прийнятого в експлуатацію об'єкта будівництва). Договори з поточного ремонту не вважаються аналогічними договорами в контексті даної закупівлі.*

*Учасник-нерезидент повинен надати зазначені в цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів).*

*У разі подання аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого документу він подав такий аналог документ.*

Додаток 3

до Тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

«Нове будівництво аптеки на території в/м №\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_, м. Вінниця,

вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_. Коригування»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | | Локальний кошторис 02-01-01 на Планування території | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | Планування площ механізованим способом, група  ґрунтів 2 | | м2 | | 71 | |  | |
| 2 | | Зняття рослинного шару з навантаженням на автомобілі-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,  група ґрунтів 2 | | м3 | | 216 | |  | |
| 3 | | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | | м3 | | 66 | |  | |
| 4 | | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | | 236,3 | |  | |
|  | | Локальний кошторис 02-01-02 на Загально-будівельні  роботи | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Роздiл 1. Земляні роботи | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,  група ґрунтів 2 | | м3 | | 1501 | |  | |
| 6 | | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | | м3 | | 45,03 | |  | |
| 7 | | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | | м3 | | 2871,3 | |  | |
| 8 | | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | | 4881,21 | |  | |
| 9 | | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | | м3 | | 188 | |  | |
| 10 | | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю  59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група  ґрунтів 1 | | м3 | | 700 | |  | |
|  | | Роздiл 2. Фундамент | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10) | | м3 | | 15,9 | |  | |
| 12 | | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,  при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М  350), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | м3 | | 38 | |  | |
| 13 | | Улаштування стін приямку бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 20-40мм | | м3 | | 0,94 | |  | |
| 14 | | Армування мурування стін та інших конструкцій | | т | | 0,03147 | |  | |
| 15 | | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | | шт | | 12 | |  | |
| 16 | | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | | шт | | 24 | |  | |
| 17 | | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | | шт | | 154 | |  | |
| 18 | | Укладання перемичок масою до 0,3 т | | шт | | 4 | |  | |
| 19 | | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (бетон  С12/15) | | м3 | | 3,9 | |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 20 | | Улаштування бетонної підготовки (бетон С20/25 ) бетон  важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,7 | |  | |
| 21 | | Армування підстилаючих шарів і набетонок | | т | | 0,05076 | |  | |
| 22 | | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,  при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М  350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,94 | |  | |
| 23 | | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна | | м2 | | 88,2 | |  | |
| 24 | | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по  вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в  2 шари | | м2 | | 40 | |  | |
|  | | Роздiл 3. Монолітний з/б пояс | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | Улаштування поясів в опалубці (бетон С20/25) | | м3 | | 11,9 | |  | |
| 26 | | Виготовлення арматурних каркасів колон на  будівельному майданчику з установленням в  конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12  мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг | | т | | 1,34881 | |  | |
| 27 | | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | | т | | 0,0204 | |  | |
| 28 | | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | | сальник | | 3 | |  | |
| 29 | | Улаштування бетонної підготовки (бетон С16/20) бетон  важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | м3 | | 2 | |  | |
| 30 | | Армування підстилаючих шарів і набетонок | | т | | 0,223 | |  | |
|  | | Роздiл 4. Сітки С1-С5 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | Виготовлення арматурних каркасів колон на  будівельному майданчику з установленням в  конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12  мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг | | т | | 0,24607 | |  | |
|  | | Роздiл 5. Перекриття підвалу на відм.0,300 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві  сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із  сейсмічністю до 6 балів] | | шт | | 11 | |  | |
| 33 | | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві  сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із  сейсмічністю до 6 балів] | | шт | | 28 | |  | |
| 34 | | Укладання перемичок масою до 0,3 т | | шт | | 1 | |  | |
| 35 | | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | | т | | 0,03082 | |  | |
|  | | Роздiл 6. Перекриття першого поверху на відм.3,000 (  низ) | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві  сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із  сейсмічністю до 6 балів] | | шт | | 29 | |  | |
| 37 | | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві  сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із  сейсмічністю до 6 балів] | | шт | | 10 | |  | |
| 38 | | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | | т | | 0,0294 | |  | |
|  | | Роздiл 7. Перекриття другого поверху на відм.6.500-6.  570 ( низ) | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві  сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із  сейсмічністю до 6 балів] | | шт | | 33 | |  | |
| 40 | | Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві  сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із  сейсмічністю до 6 балів] | | шт | | 12 | |  | |
| 41 | | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг | | т | | 0,05206 | |  | |
|  | | Роздiл 8. Стіни | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 42 | | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної]  при висоті поверху до 4 м (розчин М50) | | м3 | | 348 | |  | |
| 43 | | Розшивання швів мурування із цегли | | м2 | | -915,8 | |  | |
| 44 | | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті  поверху до 4 м (розчин М50) | | м3 | | 122 | |  | |
| 45 | | Армування мурування внутрішніх стін | | т | | 0,962 | |  | |
| 46 | | Мурування перегородок неармованих з цегли  [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до  4 м | | м2 | | 543 | |  | |
|  | | Роздiл 9. Перемички | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових  конструкцій та ін. | | т | | 0,0433 | |  | |
| 48 | | Монтаж металевих перемичок Пм1 | | т | | 0,0433 | |  | |
| 49 | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 1,3 | |  | |
| 50 | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115за 2 рази | | м2 | | 1,3 | |  | |
|  | | Роздiл 10. Перемички підвалу | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | Укладання перемичок масою до 0,3 т | | шт | | 4 | |  | |
|  | | Роздiл 11. Перемички першого поверху | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | Укладання перемичок масою до 0,3 т | | шт | | 75 | |  | |
| 53 | | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при  найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | | шт | | 3 | |  | |
|  | | Роздiл 12. Перемички другого поверху | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | Укладання перемичок масою до 0,3 т | | шт | | 61 | |  | |
| 55 | | Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при  найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т | | шт | | 11 | |  | |
|  | | Роздiл 13. Покрівля | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних  товщиною 15 мм | | м2 | | 361 | |  | |
| 57 | | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на  кожний 1 мм зміни товщини (приведення до товщ.50 мм) | | м2 | | 361 | |  | |
| 58 | | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | | м2 | | 361 | |  | |
| 59 | | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з  пінопласту насухо товщиною 200 мм | | м3 | | 72,2 | |  | |
| 60 | | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних  товщиною 15 мм | | м2 | | 361 | |  | |
| 61 | | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на  кожний 1 мм зміни товщини (приведення до товщ.50 мм) | | м2 | | 361 | |  | |
| 62 | | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | | 361 | |  | |
| 63 | | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | | м2 | | 119,38 | |  | |
| 64 | | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних  матеріалів у два шари | | м2 | | 361 | |  | |
| 65 | | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних  наплавлюваних матеріалів | | м2 | | -361 | |  | |
| 66 | | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | | м | | 121 | |  | |
| 67 | | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель  до стін і парапетів висотою більше 250 мм з одним  фартухом | | м | | 21,16 | |  | |
| 68 | | Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель  до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів | | м | | 80 | |  | |
| 69 | | Установлення аераторів | | шт | | 2 | |  | |
| 70 | | Монтаж каркасів вентканалів | | т | | 0,31 | |  | |
| 71 | | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | | 9,2 | |  | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | |
| 72 | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих  поверхонь / | м2 | | | 14,8 |  | | |
| 73 | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази /при фарбуванні гратчастих  поверхонь / | м2 | | | 14,8 |  | | |
| 74 | | Улаштування відливів з оцинкованої сталі | м2 | | | 19,408 |  | | |
| 75 | | Виготовлення костилів із сталевої полоси | т | | | 0,032 |  | | |
|  | | Роздiл 14. Прорізи. Підвал. |  | | |  |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |
| 76 | | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | | | 28,14 |  | | |
| 77 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | м2 | | | 1,35 |  | | |
| 78 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | м2 | | | 1,35 |  | | |
|  | | Роздiл 15. Прорізи. 1 поверх |  | | |  |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |
| 79 | | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | | | 28,35 |  | | |
| 80 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних  стінах | м2 | | | 16,09 |  | | |
| 81 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних  стінах | м2 | | | 13,44 |  | | |
| 82 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | | | 3,57 |  | | |
| 83 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | | | 5,04 |  | | |
| 84 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | м2 | | | 0,91 |  | | |
| 85 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | | | 36,72 |  | | |
| 86 | | Виготовлення гратчастих металевих дверей між кімн.  103-104 | т | | | 0,0846 |  | | |
| 87 | | Монтаж гратчастих дверей | т | | | 0,0846 |  | | |
| 88 | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих  поверхонь / | м2 | | | 2,4 |  | | |
| 89 | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | | | 2,4 |  | | |
|  | | Роздiл 16. Прорізи. 2 поверх |  | | |  |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |
| 90 | | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | | | 4,62 |  | | |
| 91 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних  стінах | м2 | | | 28,56 |  | | |
| 92 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | м2 | | | 4,59 |  | | |
| 93 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | | | 42,84 |  | | |
| 94 | | Установлення механізму самозачинення | шт | | | 16 |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 95 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | | м | | 55 | |  | | |
| 96 | Установлення віконних зливів | | м | | 49 | |  | | |
| 97 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,  25 м2 | | грати | | 12 | |  | | |
|  | Роздiл 17. Відкоси | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |
| 98 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по  каменю і бетону | | м2 | | 91 | |  | | |
| 99 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 91 | |  | | |
| 100 | Обклеювання склосіткою відкосів у середині приміщень | | м2 | | 91 | |  | | |
| 101 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 91 | |  | | |
| 102 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | | 444 | |  | | |
| 103 | Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 91 | |  | | |
|  | Роздiл 18. Підлоги | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |
| 104 | Ущільнення ґрунту щебенем | | м2 | | 296,45 | |  | | |
| 105 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів (Бетон  С16/20) бетон В 20 (М 250) крупнiсть заповнювача 20-  40мм | | м3 | | 29,645 | |  | | |
| 106 | Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової | | м2 | | 296,45 | |  | | |
| 107 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або  мат мінераловатних або скловолокнистих | | м2 | | 296,45 | |  | | |
| 108 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | | м2 | | 296,45 | |  | | |
| 109 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон  С16/20) | | м2 | | 296,45 | |  | | |
| 110 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  бетонних стяжок (бетон с16/20) | | м2 | | 296,45 | |  | | |
| 111 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | | 296,45 | |  | | |
| 112 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 296,45 | |  | | |
| 113 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | | м2 | | 231,22 | |  | | |
| 114 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних ( приведення до товщ.50 мм) | | м2 | | 231,22 | |  | | |
| 115 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | | 231,22 | |  | | |
| 116 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 231,22 | |  | | |
| 117 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | | м2 | | 14,55 | |  | | |
| 118 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | | м2 | | 14,55 | |  | | |
| 119 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних ( приведення до товщ.50 мм) | | м2 | | 14,55 | |  | | |
| 120 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | | 14,55 | |  | | |
| 121 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 14,55 | |  | | |
| 122 | Улаштування звукоізоляції | | м2 | | 19,15 | |  | | |
| 123 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової | | м2 | | 19,15 | |  | | |
| 124 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | | м2 | | 19,15 | |  | | |
| 125 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних ( приведення до товщ.50 мм) | | м2 | | 19,15 | |  | | |
| 126 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | | 19,15 | |  | | |
| 127 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 19,15 | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 128 | Улаштування звукоізоляції | | м2 | | 212,19 | |  | |
| 129 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | | м2 | | 212,19 | |  | |
| 130 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних ( приведення до товщ.67мм) | | м2 | | 212,19 | |  | |
| 131 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | | 212,19 | |  | |
| 132 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщ. 5 мм | | м2 | | 212,19 | |  | |
| 133 | Улаштування покриттів з лінолеуму типу Tarkeet на клеї  зі зварюванням полотнища у стиках | | м2 | | 212,19 | |  | |
| 134 | Улаштування звукоізоляції | | м2 | | 16,62 | |  | |
| 135 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон  С16/20) | | м2 | | 16,62 | |  | |
| 136 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  бетонних стяжок (бетон с16/20) | | м2 | | 16,62 | |  | |
| 137 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | | 16,62 | |  | |
| 138 | Улаштування покриттів полівінілацетатно-  цементобетонних товщиною 20 мм | | м2 | | 16,62 | |  | |
| 139 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | | м2 | | 7 | |  | |
| 140 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | м | | 760 | |  | |
|  | Роздiл 19. Внутрішне опорядження | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 141 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування  каркаса | | м2 | | 568,64 | |  | |
| 142 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 568,64 | |  | |
| 143 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 568,64 | |  | |
| 144 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 568,64 | |  | |
| 145 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 276,44 | |  | |
| 146 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 276,44 | |  | |
| 147 | Обклеювання склосіткою стель у середині приміщень | | м2 | | 276,44 | |  | |
| 148 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 276,44 | |  | |
| 149 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування  каркаса | | м2 | | 750,72 | |  | |
| 150 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 750,72 | |  | |
| 151 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 750,72 | |  | |
| 152 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 750,72 | |  | |
| 153 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | | м2 | | 42,62 | |  | |
| 154 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування  каркаса | | м2 | | 31,43 | |  | |
| 155 | Просте штукатурення цементним розчином по каменю і  бетону стін вручну | | м2 | | 86,54 | |  | |
| 156 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | м2 | | 86,54 | |  | |
| 157 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 209,23 | |  | |
| 158 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 209,23 | |  | |
| 159 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 209,23 | |  | |
| 160 | Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | | 63,55 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 161 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | | 63,55 | |  | |
| 162 | Виготовлення сталевих грат | | т | | 0,947 | |  | |
| 163 | Монтаж грат | | т | | 0,947 | |  | |
| 164 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування  каркаса | | м2 | | 783,43 | |  | |
| 165 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 783,43 | |  | |
| 166 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 783,43 | |  | |
| 167 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 783,43 | |  | |
| 168 | Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | | 299,26 | |  | |
| 169 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | | 288,46 | |  | |
| 170 | Установлення плінтусів стельових [багет] висотою до  100 мм | | м | | 530 | |  | |
|  | Роздiл 20. Перегородки кабін в приміщенні 209 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 171 | Монтаж перегородок з ПВХ профіля | | м2 | | 29 | |  | |
| 172 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | | 2,8 | |  | |
|  | Роздiл 21. Фасад | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 173 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  150 мм з опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | | м2 | | 498 | |  | |
| 174 | Утеплення фасадів мінеральними плитами з  опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина  до 300 мм | | м2 | | 30,2 | |  | |
|  | Роздiл 22. Утеплення цоколю | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 175 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь  праймером, наступний шар | | м2 | | 225 | |  | |
| 176 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по  вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в  2 шари | | м2 | | 225 | |  | |
| 177 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по  вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону  додавати на кожен шар понад 2 шари | | м2 | | 225 | |  | |
| 178 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з  пінопласту насухо товщиною 50 мм | | м3 | | 11,25 | |  | |
| 179 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група  ґрунтів 1 | | м3 | | 50 | |  | |
| 180 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з  пінопласту насухо товщиною 50 мм | | м3 | | 0,75 | |  | |
| 181 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з  пінопласту насухо товщиною 100 мм | | м3 | | 4,98 | |  | |
| 182 | Обклеювання склосіткою поверхонь стін | | м2 | | 64,8 | |  | |
| 183 | Декоративне штукатурення цоколю фасадiв | | м2 | | 64,8 | |  | |
|  | Роздiл 23. Сходи в осях 3-4-А-Б | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 184 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,32 | |  | |
| 185 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,13 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 186 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 1,052 | |  | |
| 187 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,53 | |  | |
| 188 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,45 | |  | |
| 189 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,68 | |  | |
| 190 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,38 | |  | |
| 191 | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок при збірному залізобетонному  перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною  понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 1,52 | |  | |
| 192 | Монтаж балок сходів | | т | | 0,66617 | |  | |
| 193 | Монтаж косоурів | | т | | 0,6189 | |  | |
| 194 | Монтаж столиків | | т | | 0,00719 | |  | |
| 195 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | | т | | 0,005 | |  | |
| 196 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 59 | |  | |
|  | Роздiл 24. Огородження сходів в осях 3-4-а-б | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 197 | Установлення металевої огорожі без поручня | | м | | 12,85 | |  | |
|  | Роздiл 25. Вогнезахист металевих косуарів сходових  маршів та балки | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 198 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з  волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | | м3 | | 1,17 | |  | |
| 199 | Обклеювання тканиною стін у середині приміщень | | м2 | | 39 | |  | |
| 200 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | | м2 | | 56 | |  | |
| 201 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 56 | |  | |
| 202 | Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень | | м2 | | 56 | |  | |
| 203 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 56 | |  | |
| 204 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 56 | |  | |
|  | Роздiл 26. Приямок ПРм2 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 205 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками  на 20 м, група ґрунту 2 | | м3 | | 0,6 | |  | |
| 206 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям щебенем | | м3 | | 2,5 | |  | |
| 207 | Улаштування залізобетонних стін приямку бетон важкий  В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | м3 | | 0,5 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 208 | Монтаж металоконструкцiй приямків | | т | | 0,00686 | |  | |
| 209 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | | т | | 0,00984 | |  | |
| 210 | ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою  ГФ-021 | | м2 | | 0,6 | |  | |
| 211 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 0,6 | |  | |
|  | Роздiл 27. Драбина ПД1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 212 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових  конструкцій та ін. | | т | | 0,23478 | |  | |
| 213 | Монтаж драбини | | т | | 0,23478 | |  | |
| 214 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 4,2 | |  | |
| 215 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 4,2 | |  | |
|  | Роздiл 28. Навіс в осях 2-3 А | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 216 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з  укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | | м3 | | 0,16 | |  | |
| 217 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10) | | м3 | | 0,32 | |  | |
| 218 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | | т | | 0,00704 | |  | |
| 219 | Виготовлення металоконструкції навісу | | т | | 0,2729 | |  | |
| 220 | Монтаж металоконструкцій навісу | | т | | 0,2729 | |  | |
| 221 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 17,8 | |  | |
| 222 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 17,8 | |  | |
| 223 | Обшивання фронтону навісу профлистом | | м2 | | 12,7 | |  | |
| 224 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | | 7,6 | |  | |
| 225 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | | м | | 7,1 | |  | |
| 226 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних  стін(фартух) | | м | | 4,3 | |  | |
|  | Роздiл 29. Ганок №1 із залізобетонним пандусом | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 227 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і  котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при  глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2[ /з  вертикальними стiнками без крiплень /] /з вертикальними  стiнками без крiплень / | | м3 | | 10,93 | |  | |
| 228 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | | м3 | | 6,33 | |  | |
| 229 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | | 10,761 | |  | |
| 230 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група  ґрунтів 1 | | м3 | | 4,6 | |  | |
| 231 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | | м3 | | 4,6 | |  | |
| 232 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | | м3 | | 3,4 | |  | |
| 233 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | | м3 | | 1 | |  | |
| 234 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | | т | | 0,00184 | |  | |
| 235 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,  при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М  350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 7,4 | |  | |
| 236 | Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової | | м2 | | 6,6 | |  | |
| 237 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | | м2 | | 6,6 | |  | |
| 238 | Установлення металевої відбійника | | м | | 3 | |  | |
| 239 | Ґрунтування металевих поверхонь відбійника за один  раз ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 1,4 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 240 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  відбійника емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 1,4 | |  | |
| 241 | Установлення огорожi сходів | | м | | 1 | |  | |
| 242 | Установлення анкерів | | кг | | 9,52 | |  | |
| 243 | Виготовлення металоконструкції навісу | | т | | 0,5312 | |  | |
| 244 | Монтаж металоконструкцій навісу | | т | | 0,5312 | |  | |
| 245 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 24,6 | |  | |
| 246 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 24,6 | |  | |
| 247 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | | 12,1 | |  | |
| 248 | Обшивання навісу профлистом | | м2 | | 18,4 | |  | |
| 249 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | | м | | 9,8 | |  | |
| 250 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних  стін(фартух) | | м | | 7 | |  | |
|  | Роздiл 30. Козирок по осі Д | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 251 | Монтаж металоконструкцій навісу | | т | | 0,0853 | |  | |
| 252 | Установлення анкерів | | кг | | 10,88 | |  | |
| 253 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 3,8 | |  | |
| 254 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 3,8 | |  | |
| 255 | Обшивання навісу профлистом | | м2 | | 3,9 | |  | |
| 256 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | | 3,1 | |  | |
| 257 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю | | м | | 2,3 | |  | |
| 258 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | | м | | 2,3 | |  | |
| 259 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу  щілини 20 см2 | | м | | 7 | |  | |
|  | Роздiл 31. Приямок Пр1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 260 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і  котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при  глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 /з  вертикальними стiнками без крiплень / | | м3 | | 7,17 | |  | |
| 261 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група  ґрунтів 1 | | м3 | | 2,5 | |  | |
| 262 | Перевезення ґрунту до 30 км | | т | | 7,939 | |  | |
| 263 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10) | | м3 | | 0,58 | |  | |
| 264 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,  при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М  350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,96 | |  | |
| 265 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | | м2 | | 0,09 | |  | |
| 266 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних 9 приведення до товщ.35 мм) | | м2 | | 0,09 | |  | |
| 267 | Прокладання дренажу дiаметром 50 мм | | м | | 1,75 | |  | |
| 268 | Улаштування поясів в опалубці (бетон С20/25) | | м3 | | 0,49 | |  | |
| 269 | Мурування стін приямків із блоків стінових і каналів з  цегли [керамічної] | | м3 | | 2,574 | |  | |
| 270 | Просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх  стін [коли решта поверхонь не штукатуриться] [цементно-  вапняним][цементним розчином] по каменю і бетону  вручну | | м2 | | 10,13 | |  | |
| 271 | Закладання стіни по вісі"4" з цегли [керамічної] при  висоті поверху до 4 м | | м3 | | 2,185 | |  | |
| 272 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в  2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi,  бетону | | м2 | | 12,42 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 273 | Декоративне штукатурення фасадів | | м2 | | 1,41 | |  | |
| 274 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | | м | | 3,5 | |  | |
| 275 | Установлення анкерів | | кг | | 2,72 | |  | |
| 276 | Монтаж металоконструкцій козирка К1 | | т | | 0,06146 | |  | |
| 277 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | | 7,35 | |  | |
| 278 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю | | м | | 3,16 | |  | |
| 279 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 2,13 | |  | |
| 280 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 2,13 | |  | |
| 281 | Виготовлення скоб | | т | | 0,0168 | |  | |
| 282 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих  щебеневих шарів ( дренаж) | | м3 | | 0,3 | |  | |
|  | Роздiл 32. Приямок Пр2 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 283 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і  котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при  глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 /з  вертикальними стiнками без крiплень / | | м3 | | 3,53 | |  | |
| 284 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група  ґрунтів 1 | | м3 | | 1,47 | |  | |
| 285 | Перевезення ґрунту до 15 км | | т | | 2,205 | |  | |
| 286 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих  щебеневих шарів | | м3 | | 0,4 | |  | |
| 287 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | | м2 | | 1,58 | |  | |
| 288 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних 9 приведення до товщ.35 мм) | | м2 | | 1,58 | |  | |
| 289 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10) | | м3 | | 0,4 | |  | |
| 290 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200  мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий  В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,7 | |  | |
| 291 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в  2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi,  бетону | | м2 | | 12,64 | |  | |
| 292 | Мурування стін приямків із блоків стінових і каналів з  цегли [керамічної] | | м3 | | 3,02 | |  | |
| 293 | Улаштування поясів в опалубці (бетон С20/25) | | м3 | | 0,48 | |  | |
| 294 | Декоративне штукатурення фасадів | | м2 | | 1,03 | |  | |
| 295 | Просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх  стін [коли решта поверхонь не штукатуриться] [цементно-  вапняним][цементним розчином] по каменю і бетону  вручну | | м2 | | 9,54 | |  | |
| 296 | Закладання стіни по вісі"4" з цегли [керамічної] при  висоті поверху до 4 м | | м3 | | 1,375 | |  | |
| 297 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | | м | | 2,5 | |  | |
| 298 | Установлення анкерів | | кг | | 2,72 | |  | |
| 299 | Монтаж металоконструкцій козирка К2 | | т | | 0,04 | |  | |
| 300 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | | 3,95 | |  | |
| 301 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю | | м | | 2,4 | |  | |
| 302 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 1,26 | |  | |
| 303 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 1,26 | |  | |
| 304 | Прокладання дренажу дiаметром 50 мм | | м | | 1,75 | |  | |
| 305 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих  щебеневих шарів | | м3 | | 0,3 | |  | |
|  | Роздiл 33. Металеві сходи МС1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 306 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях  шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 | | м3 | | 0,6552 | |  | |
| 307 | Улаштування бетонних фундаментів Фм ( бетон с20/25)  бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-  40мм | | м3 | | 0,5 | |  | |
| 308 | Виготовлення металевих сходів | | т | | 0,81659 | |  | |
| 309 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних  з огорожею /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | | т | | 0,81659 | |  | |
| 310 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260  мм ( приведення до розмірів 380х380 мм) | | шт | | 2 | |  | |
| 311 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і  перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 | | м3 | | 0,12 | |  | |
| 312 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 26 | |  | |
| 313 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 26 | |  | |
|  | Роздiл 34. Вхід в підвал в осях 4-Д | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 314 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | | шт | | 7 | |  | |
| 315 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | | шт | | 8 | |  | |
| 316 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | | шт | | 13 | |  | |
| 317 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в  2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi,  бетону | | м2 | | 30,5 | |  | |
| 318 | Обшивання стін дошками ( деформаційний шов) | | м2 | | 7,7 | |  | |
| 319 | Улаштування поясів в опалубці (бетон С12/15) /бетон  важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | | м3 | | 0,72 | |  | |
| 320 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | | т | | 0,01344 | |  | |
| 321 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (бетон  С8/10) бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть  заповнювача 10-20мм | | м3 | | 0,7 | |  | |
| 322 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих  щебеневих шарів | | м3 | | 2,1 | |  | |
| 323 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих  щебеневих шарів ( дренаж) | | м3 | | 0,3 | |  | |
| 324 | Прокладання дренажу дiаметром 50 мм | | м | | 1,75 | |  | |
| 325 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10) бетон  важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 1,4 | |  | |
| 326 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих  щебеневих шарів | | м3 | | 2 | |  | |
| 327 | Улаштування монолітних сходів , бетон важкий В 25 (М  350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 2,3 | |  | |
| 328 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 15,5 | |  | |
| 329 | Виготовлення металоконструкцій козирка входу | | т | | 0,02538 | |  | |
| 330 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | | 16 | |  | |
| 331 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю( планка  захисна. планка ендова) | | м | | 20 | |  | |
| 332 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих  поверхонь / | | м2 | | 5,9 | |  | |
| 333 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | | м2 | | 5,9 | |  | |
| 334 | Установлення огорожi сходів | | м | | 5,9 | |  | |
| 335 | Виготовлення заглушок | | т | | 0,0009 | |  | |
|  | Роздiл 35. Підпірна стінка ПСм1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 336 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]  м3, група ґрунтів 2 | | м3 | | 156 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 337 | Ущільнення ґрунту щебенем | | м2 | | 33 | |  | |
| 338 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10) | | м3 | | 3,19 | |  | |
| 339 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних  плоских ( бетон С16/20) | | м3 | | 9,38 | |  | |
| 340 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін  підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон  важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | | 9,94 | |  | |
| 341 | Установлення арматури окремими стрижнями з  в'язанням вузлів з'єднань в плити перекриття | | т | | 0,92433 | |  | |
| 342 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | | м2 | | 39 | |  | |
| 343 | Установлення парапетних плит 400х1000 мм | | шт | | 19 | |  | |
| 344 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону ( дренаж) | | т | | 0,00217 | |  | |
| 345 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група  ґрунтів 2 | | м3 | | 22,28 | |  | |
| 346 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих  піщаних шарів | | м3 | | 1,82 | |  | |
| 347 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10) | | м3 | | 0,76 | |  | |
| 348 | Улаштування монолітних сходів , бетон важкий В 25 (М  350), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | м3 | | 5,44 | |  | |
| 349 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 15 | |  | |
| 350 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | | т | | 0,07638 | |  | |
| 351 | Установлення огорожi сходів | | м | | 26,2 | |  | |
|  | Роздiл 36. Обетонування виходу повітропроводу з  підвалу | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 352 | Обетонування повітропроводів | | м3 | | 0,42 | |  | |
| 353 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С8/10) | | м3 | | 1,06 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Водопровід та  каналізація | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | Роздiл 1. Холодне водопостачання В1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 354 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу  до 20 см2 | | м | | 95 | |  | |
| 355 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 20 | |  | |
| 356 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 42 | |  | |
| 357 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 3 | |  | |
| 358 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 1 | |  | |
| 359 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм | | м | | 22 | |  | |
| 360 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | | м | | 11 | |  | |
| 361 | Установлення кранів поливальних діаметром 15/20 мм | | шт | | 3 | |  | |
| 362 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40  мм | | шт | | 1 | |  | |
| 363 | Установлення фільтрів для очищення води у  трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 364 | Установлення кранів повітряних | | комплект | | 2 | |  | |
| 365 | Установлення манометрів з триходовим краном | | комплект | | 2 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 366 | Виготовлення футлярів із труб | | т | | 0,02757 | |  | |
| 367 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | | т | | 0,02757 | |  | |
| 368 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 95 | |  | |
|  | Роздiл 2. Водопостачання В2 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 369 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | | м | | 10 | |  | |
| 370 | Установлення засувок на трубопроводах із стальних  труб діаметром 80 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 371 | Установлення шафи пожежної | | шт | | 2 | |  | |
| 372 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 2,6 | |  | |
| 373 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | м2 | | 2,6 | |  | |
|  | Роздiл 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 374 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу  до 20 см2 | | м | | 147 | |  | |
| 375 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 36 | |  | |
| 376 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 29 | |  | |
| 377 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 44 | |  | |
| 378 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 38 | |  | |
| 379 | Установлення сушарок для рушників латунних  хромованих | | шт | | 2 | |  | |
| 380 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40  мм | | шт | | 1 | |  | |
| 381 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 50 мм | | шт | | 2 | |  | |
| 382 | Установлення фільтрів для очищення води у  трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 383 | Установлення клапанів зворотніх муфтових д15 мм | | комплект | | 1 | |  | |
| 384 | Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм | | шт | | 2 | |  | |
| 385 | Виготовлення футлярів із труб | | т | | 0,0271 | |  | |
| 386 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | | т | | 0,0271 | |  | |
| 387 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | | сальник | | 22 | |  | |
| 388 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 141 | |  | |
|  | Роздiл 4. Каналізація | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 389 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо  приєднаним | | компл. | | 4 | |  | |
| 390 | Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном  змивним | | к-т | | 1 | |  | |
| 391 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | | компл. | | 1 | |  | |
| 392 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю  холодної і гарячої води | | компл. | | 8 | |  | |
| 393 | Установлення мийок на одне відділення | | компл. | | 2 | |  | |
| 394 | Установлення трапів діаметром 50 мм | | компл. | | 3 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 395 | Установлення вузлів насосів ручних | | шт | | 1 | |  | |
|  | Роздiл 5. Каналізація господарсько-побутова (К1) | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 396 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу  до 20 см2 | | м | | 8 | |  | |
| 397 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | | м | | 20 | |  | |
| 398 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | | м | | 25 | |  | |
| 399 | Виготовлення футлярів із труб | | т | | 0,01723 | |  | |
| 400 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | | т | | 0,01723 | |  | |
| 401 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | | сальник | | 5 | |  | |
| 402 | Монтаж муфти вогнезахисної | | шт | | 5 | |  | |
| 403 | Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних  каналізаційних труб діаметром до 50 мм | | м | | 1 | |  | |
| 404 | Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних  каналізаційних труб діаметром до 100 мм | | м | | 1 | |  | |
|  | Роздiл 6. Каналізація виробнича (К3) | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 405 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу  до 20 см2 | | м | | 56 | |  | |
| 406 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | | м | | 93 | |  | |
| 407 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | | м | | 4 | |  | |
| 408 | Виготовлення футлярів із труб | | т | | 0,0731 | |  | |
| 409 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | | т | | 0,0731 | |  | |
| 410 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | | сальник | | 21 | |  | |
| 411 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 93 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | Роздiл 1. Опалення | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 412 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу  до 20 см2 | | м | | 212 | |  | |
| 413 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 256 | |  | |
| 414 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 114 | |  | |
| 415 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 22 | |  | |
| 416 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 32 | |  | |
| 417 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 15 | |  | |
| 418 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання  зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | | м | | 6 | |  | |
| 419 | Установлення радіаторів стальних | | кВт | | 56,475 | |  | |
| 420 | Установлення кранів повітряних | | комплект | | 21 | |  | |
| 421 | Установлення кранів повітряних | | комплект | | 100 | |  | |
| 422 | Обклеювання стiн термовідбивною ізоляцією | | м2 | | 32 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 423 | Виготовлення футлярів із труб | | т | | 0,13061 | |  | |
| 424 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | | т | | 0,13061 | |  | |
| 425 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | | сальник | | 92 | |  | |
| 426 | Установлення регістрів зі стальних зварних труб,  діаметр нитки 50 мм | | м | | 1,8 | |  | |
| 427 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 50 мм | | шт | | 4 | |  | |
| 428 | Установлення кранів повітряних | | комплект | | 62 | |  | |
| 429 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 437 | |  | |
| 430 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 2,4 | |  | |
| 431 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  фарбою | | м2 | | 2,4 | |  | |
|  | Роздiл 2. Тепловий пункт | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 432 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,  маса агрегату до 0,1 т | | шт | | 2 | |  | |
| 433 | Монтаж захисного модулю | | шт | | 2 | |  | |
| 434 | Установлення баків розширювальних круглих і  прямокутних місткістю 0,1 м3 | | шт | | 1 | |  | |
| 435 | Прилади, що монтуються на технологічному  трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,  індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор  тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;  проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-  метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 436 | Прилади, що монтуються на технологічному  трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,  індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор  тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;  проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-  метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 437 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 50 мм | | шт | | 11 | |  | |
| 438 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 100 мм | | шт | | 2 | |  | |
| 439 | Установлення кранів повітряних | | комплект | | 3 | |  | |
| 440 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка  до 57 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 441 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка  65 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 442 | Установлення фільтрів для очищення води у  трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 443 | Установлення фільтрів для очищення води у  трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 444 | Установлення запобіжних клапанів діаметром до 50 мм | | комплект | | 1 | |  | |
| 445 | Установлення повітровідвідників | | комплект | | 2 | |  | |
| 446 | Установлення манометрів з триходовим краном | | комплект | | 10 | |  | |
| 447 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | | комплект | | 5 | |  | |
| 448 | Прилади, що монтуються на технологічному  трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,  індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор  тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;  проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-  метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | | шт | | 4 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 449 | Прилади, що монтуються на технологічному  трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,  індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор  тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;  проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-  метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 450 | Установлення кранів повітряних | | комплект | | 1 | |  | |
| 451 | Установлення кронштейнiв устаткування | | кг | | 4 | |  | |
| 452 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання  зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | | м | | 6 | |  | |
| 453 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання  зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | | м | | 8 | |  | |
| 454 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання  зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | | м | | 10 | |  | |
| 455 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 19 | |  | |
| 456 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | м2 | | 5,8 | |  | |
| 457 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  фарбою | | м2 | | 5,8 | |  | |
| 458 | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу | | т | | 0,038 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляція | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | Роздiл 1. Система вентиляції П1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 459 | Установлення камер припливних типових без секції  зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | | камеpа | | 1 | |  | |
| 460 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | | м2 | | 13,64644 | |  | |
| 461 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | | м2 | | 4,24 | |  | |
| 462 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | | м2 | | 10,68 | |  | |
| 463 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до  1600 мм | | м2 | | 11,982 | |  | |
| 464 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | | м2 | | 29,869 | |  | |
| 465 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | | грати | | 4 | |  | |
| 466 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 3, розмір 200х200 мм | | грати | | 6 | |  | |
| 467 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 5, розмір 200х600 мм | | грати | | 1 | |  | |
| 468 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними  прошивними на склотканині або металевій сітці | | м2 | | 22 | |  | |
| 469 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром  до 1600 мм | | клапан | | 6 | |  | |
| 470 | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь  виробами металевими | | м2 | | 14 | |  | |
| 471 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі  прямокутного перерізу периметром 1600 мм | | зонт | | 1 | |  | |
|  | Роздiл 2. Система вентиляції В1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 472 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | | шт | | 1 | |  | |
| 473 | Установлення вставок гнучких до радіальних  вентиляторів | | м2 | | 0,4 | |  | |
| 474 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | | м2 | | 4 | |  | |
| 475 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 3, розмір 200х200 мм | | грати | | 1 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | Роздiл 3. Система вентиляції В2 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 476 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | | шт | | 1 | |  | |
| 477 | Установлення вставок гнучких до радіальних  вентиляторів | | м2 | | 0,32 | |  | |
| 478 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | | м2 | | 0,05 | |  | |
| 479 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | | м2 | | 1,4 | |  | |
| 480 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 3, розмір 200х200 мм | | грати | | 2 | |  | |
|  | Роздiл 4. Система вентиляції В3 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 481 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | | шт | | 1 | |  | |
| 482 | Установлення вставок гнучких до радіальних  вентиляторів | | м2 | | 0,32 | |  | |
| 483 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | | м2 | | 0,05 | |  | |
| 484 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | | м2 | | 1,4 | |  | |
| 485 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 3, розмір 200х200 мм | | грати | | 2 | |  | |
|  | Роздiл 5. Система вентиляції В4 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 486 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | | шт | | 1 | |  | |
| 487 | Установлення вставок гнучких до радіальних  вентиляторів | | м2 | | 0,32 | |  | |
| 488 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | | м2 | | 0,05 | |  | |
| 489 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | | м2 | | 2,24 | |  | |
| 490 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 3, розмір 200х200 мм | | грати | | 3 | |  | |
|  | Роздiл 6. Система вентиляції В5 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 491 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | | шт | | 1 | |  | |
| 492 | Установлення вставок гнучких до радіальних  вентиляторів | | м2 | | 0,32 | |  | |
| 493 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | | м2 | | 0,0615 | |  | |
| 494 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | | м2 | | 2,24 | |  | |
|  | Роздiл 7. Система вентиляції ВП-1( ВШ )- ВП6 ( ВШ ) | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 495 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | | м2 | | 14,56 | |  | |
| 496 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | | м2 | | 10,92 | |  | |
| 497 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | | грати | | 20 | |  | |
| 498 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 5, розмір 200х600 мм | | грати | | 14 | |  | |
| 499 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,  25 м2 | | грати | | 12 | |  | |
|  | Роздiл 8. Система вентиляції ПД1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 500 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | | шт | | 1 | |  | |
| 501 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | | м2 | | 0,377 | |  | |
| 502 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 3, розмір 200х200 мм | | грати | | 1 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | Роздiл 9. Система вентиляції ПД2 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 503 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | | шт | | 1 | |  | |
| 504 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 450 мм | | м2 | | 0,589 | |  | |
| 505 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | | м2 | | 28,5 | |  | |
| 506 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н  [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до  1600 мм | | м2 | | 1,726 | |  | |
| 507 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних  [РР] номер 5, розмір 200х600 мм | | грати | | 2 | |  | |
|  | Роздiл 10. Система теплопостачання калорифера  вентиляційної установки П1 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 508 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,  маса агрегату до 0,1 т | | шт | | 1 | |  | |
| 509 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 25 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 510 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 42 | |  | |
| 511 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 25 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 512 | Установлення кранів повітряних | | комплект | | 4 | |  | |
| 513 | Установлення фільтрів для очищення води у  трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 514 | Установлення манометрів з триходовим краном | | комплект | | 4 | |  | |
| 515 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | | комплект | | 4 | |  | |
| 516 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром  20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | | м | | 1 | |  | |
| 517 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 42 | |  | |
|  | Роздiл 11. Кондиціювання | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 518 | Установлення кондиціонерів ежекційних | | шт | | 6 | |  | |
| 519 | Установлення кондиціонерів ежекційних | | шт | | 5 | |  | |
| 520 | Установлення кондиціонерів ежекційних | | шт | | 4 | |  | |
| 521 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа  [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | | м | | 252 | |  | |
| 522 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 252 | |  | |
|  | Роздiл 12. Повітряна теплова завіса | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 523 | Установлення камер припливних типових без секції  зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | | камеpа | | 2 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Електротехнічні  рішення | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | Роздiл 1. Електрообладнання | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 524 | Блок керування шафного виконання або розподільний  пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і  ширина до 1200х1000 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 525 | Установлення групових щиткiв у готовiй нiшi або на стiнi,  масою до 20 кг | | шт | | 6 | |  | |
| 526 | Монтаж блоку розподільчого | | шт | | 4 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | Роздiл 2. Світильники | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 527 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що  установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | | шт | | 140 | |  | |
| 528 | Установлення групових щиткiв у готовiй нiшi або на стiнi,  масою до 3 кг | | шт | | 2 | |  | |
| 529 | Монтаж блоку живлення | | шт | | 2 | |  | |
| 530 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | | м | | 10 | |  | |
| 531 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій  проводці | | шт | | 24 | |  | |
| 532 | Вимикач напівгерметичний і герметичний | | шт | | 13 | |  | |
| 533 | Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій  проводці | | шт | | 22 | |  | |
| 534 | Перемикач заглибленого типу при схованій проводці | | шт | | 1 | |  | |
| 535 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій  проводці | | шт | | 66 | |  | |
| 536 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | | шт | | 2 | |  | |
| 537 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 2 кг | | м | | 51 | |  | |
| 538 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2  у коробах | | м | | 500 | |  | |
| 539 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у  коробах | | м | | 284 | |  | |
| 540 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 2 кг | | м | | 10 | |  | |
| 541 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | | м | | 35 | |  | |
| 542 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | | м | | 20 | |  | |
| 543 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | | м | | 93 | |  | |
| 544 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | | м | | 168 | |  | |
| 545 | Прокладання проводу при схованій проводці | | м | | 1410 | |  | |
| 546 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або  перегородок | | м | | 380 | |  | |
| 547 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 1 кг | | м | | 10 | |  | |
| 548 | Прокладання проводу при схованій проводці | | м | | 10 | |  | |
| 549 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 1 кг | | м | | 50 | |  | |
| 550 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 1 кг | | м | | 240 | |  | |
| 551 | Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у  борознах | | м | | 65 | |  | |
| 552 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 1 кг | | м | | 25 | |  | |
| 553 | Прокладання проводу при схованій проводці | | м | | 10 | |  | |
| 554 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 2 кг | | м | | 40 | |  | |
| 555 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 2 кг | | м | | 25 | |  | |
| 556 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу  до 20 см2 | | м | | 440 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 557 | Прокладання лотків | | м | | 215 | |  | |
| 558 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням  накладними скобами, діаметр до 25 мм | | м | | 742 | |  | |
| 559 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням  накладними скобами, діаметр до 50 мм | | м | | 26 | |  | |
| 560 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням  накладними скобами, діаметр до 63 мм | | м | | 5 | |  | |
| 561 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням  накладними скобами, діаметр до 25 мм | | м | | 78 | |  | |
| 562 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням  накладними скобами, діаметр до 50 мм | | м | | 15 | |  | |
|  | Роздiл 3. Система урівнення потенціалів | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 563 | Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом  жили до 35 мм2, що установлюється на конструкції на  стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 6 | | шт | | 11 | |  | |
| 564 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у  лотках | | м | | 5 | |  | |
| 565 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | | м | | 10 | |  | |
| 566 | Прокладання проводу при схованій проводці | | м | | 55 | |  | |
| 567 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних  основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | | м | | 35 | |  | |
|  | Роздiл 4. Щит ЩТП теплового пункту | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 568 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій  ніші або на стіні, масою до 20 кг | | шт | | 1 | |  | |
| 569 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 2 кг | | м | | 50 | |  | |
| 570 | Прокладання проводу при схованій проводці | | м | | 25 | |  | |
| 571 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 1 кг | | м | | 20 | |  | |
| 572 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при  відкритій проводці | | шт | | 2 | |  | |
| 573 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням  накладними скобами, діаметр до 25 мм | | м | | 20 | |  | |
| 574 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до  200 мм | | м | | 15 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Автоматика та  контрольно-вимірювальні прилади | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | Роздiл 1. Теплопункт. | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 575 | Блок керування відкритого виконання висотою і  шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні | | шт | | 1 | |  | |
| 576 | Реле, установлюване на пультах і панелях | | шт | | 1 | |  | |
| 577 | Установлення кранів | | комплект | | 12 | |  | |
| 578 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до  6 мм2 | | м | | 90 | |  | |
| 579 | Провід перший одножильний або багатожильний у  загальному обплетенні у прокладених трубах або  металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | | м | | 50 | |  | |
| 580 | Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у  борознах | | м | | 20 | |  | |
| 581 | Блок керування шафного виконання або розподільний  пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і  ширина до 600х600 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 582 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із  кріпленням накладними скобами, діаметр умовного  проходу до 25 мм | | м | | 50 | |  | |
| 583 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до  200 мм | | м | | 15 | |  | |
|  | Роздiл 2. Шафа автоматики пожежної засувки ЩА ( 1  комплект) | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 584 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і  глибина до 600х600х350 мм | | шт | | 1 | |  | |
|  | Роздiл 3. Шафа сигналізації | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 585 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і  глибина до 600х600х350 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 586 | Пост керування кнопковий загального призначення, що  установлюється на конструкції на стіні або колоні,  кількість елементів поста до 3 | | шт | | 3 | |  | |
| 587 | Монтаж закладного пристрою на трубопроводi | | шт | | 4 | |  | |
| 588 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 1 кг | | м | | 55 | |  | |
| 589 | Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у  борознах | | м | | 142 | |  | |
| 590 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 1 кг | | м | | 5 | |  | |
| 591 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із  кріпленням накладними скобами, діаметр умовного  проходу до 25 мм | | м | | 60 | |  | |
| 592 | Блок керування шафного виконання або розподільний  пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і  ширина до 600х600 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 593 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням  накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | | м | | 180 | |  | |
| 594 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5  кг | | шт | | 3 | |  | |
| 595 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 2 кг | | м | | 7 | |  | |
| 596 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | | м | | 112 | |  | |
| 597 | Прокладання коробів пластикових | | м | | 7 | |  | |
| 598 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із  кріпленням накладними скобами, діаметр умовного  проходу до 25 мм | | м | | 112 | |  | |
|  | Роздiл 4. Прилади. | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 599 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий  фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у  нормальному виконанні | | шт | | 2 | |  | |
|  | Роздiл 5. Щити. | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 600 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного  пускового концентратора ПС | | шт | | 1 | |  | |
|  | Роздiл 6. Електроапаратура. | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 601 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий  фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у  нормальному виконанні | | шт | | 1 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 602 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  або колоні, струм до 25 А | | шт | | 1 | |  | |
|  | Роздiл 7. Кабельно-провідникова продукція. | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 603 | Прокладання проводу при схованій проводці | | м | | 145 | |  | |
| 604 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | | м | | 5 | |  | |
| 605 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із  кріпленням накладними скобами, діаметр умовного  проходу до 25 мм | | м | | 5 | |  | |
|  | Роздiл 8. Монтажні вироби та матеріали | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 606 | Блок керування шафного виконання або розподільний  пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і  ширина до 600х600 мм | | шт | | 1 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на Система пожежної  сигналізації. | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | Роздiл 1. Монтаж та обладнання системи пожежної  сигналізації | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 607 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного  пускового концентратора ПС | | шт | | 1 | |  | |
| 608 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | | шт | | 1 | |  | |
| 609 | Пристрій проміжний на 1 промінь | | шт | | 3 | |  | |
| 610 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий  фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у  нормальному виконанні | | шт | | 42 | |  | |
| 611 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий  електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному  виконанні | | шт | | 10 | |  | |
| 612 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом | | шт | | 1 | |  | |
| 613 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | | м | | 700 | |  | |
| 614 | Прокладання коробів пластикових | | м | | 220 | |  | |
| 615 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | | м | | 90 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на Оповіщення про  пожежу | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 616 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється  окремо | | шт | | 1 | |  | |
| 617 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | | шт | | 2 | |  | |
| 618 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",  "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | | шт | | 13 | |  | |
| 619 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | | м | | 10 | |  | |
| 620 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | | м | | 170 | |  | |
| 621 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються  нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і  колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | | м | | 40 | |  | |
| 622 | Прокладання коробів пластикових | | м | | 70 | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 623 | Коробка відгалужувальна на стіні | | шт | | 4 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на Система контролю та  управління доступу | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 624 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного  пускового концентратора ПС | | шт | | 1 | |  | |
| 625 | Пристрій проміжний на 10 променів | | шт | | 2 | |  | |
| 626 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | | шт | | 2 | |  | |
| 627 | Сповіщувач Охоронний | | шт | | 24 | |  | |
| 628 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється  окремо | | шт | | 2 | |  | |
| 629 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий  фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у  нормальному виконанні | | шт | | 1 | |  | |
| 630 | Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні | | шт | | 1 | |  | |
| 631 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий  електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному  виконанні | | шт | | 36 | |  | |
| 632 | Прокладання коробів пластикових | | м | | 350 | |  | |
| 633 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у  лотках | | м | | 715 | |  | |
| 634 | Коробка відгалужувальна на стіні | | шт | | 30 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на Блискавкозахист | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 635 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | | м3 | | 13,32 | |  | |
| 636 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група  ґрунтів 1 | | м3 | | 12,96 | |  | |
| 637 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних  основах з круглої сталі діаметром 8 мм | | м | | 195 | |  | |
| 638 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних  основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | | м | | 1 | |  | |
| 639 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,  переріз 160 мм2 | | м | | 37 | |  | |
| 640 | Коробка розподільна настінна для кабеля в  пластмасовій оболонці | | коробка | | 4 | |  | |
| 641 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16  мм | | шт | | 8 | |  | |
|  | Локальний кошторис 02-01-012 на Телефонізація та  телекомунікація | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | Роздiл 1. Телефонізація | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 642 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на  стіні або в ніші, кількість пар до 100 | | шт | | 1 | |  | |
| 643 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | | шт | | 14 | |  | |
| 644 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у  лотках | | м | | 170 | |  | |
| 645 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 1 кг | | м | | 170 | |  | |
| 646 | Прокладання проводу при схованій проводці | | м | | 170 | |  | |
| 647 | Прокладання лотків | | м | | 25 | |  | |
| 648 | Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм | | м | | 14 | |  | |
|  | Роздiл 2. Телекомунікація | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 649 | Шафа телекомунікаційна,19",12U | | шафа | | 1 | |  | |
| 650 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 1 кг | | м | | 190 | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 651 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у  лотках | м | 170 |  |
| 652 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 173 |  |
| 653 | Прокладання лотків | м | 365 |  |
| 654 | Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм | м | 17 |  |
| 655 | Монтаж розетки | шт | 18 |  |
|  | Роздiл 3. Зовнішня лінія зв"язку |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 656 | Підвішування кабелю на 4 волокна на опорах | км | 0,022 |  |
| 657 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 2 кг | м | 32 |  |
| 658 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса  1 м до 1 кг | м | 1 |  |
| 659 | Гак стінний одинарний | шт | 1 |  |
| 660 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням  накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 31 |  |
| 661 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними  скобами, діаметр до 40 мм | м | 1,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на Монтаж  технологічного обладнання |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 662 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у  приміщенні, маса устаткування 0,5 т | шт | 1 |  |
| 663 | Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка  КТ-ФПА | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 1. Позначення для МГН |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 664 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в  цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 8 |  |
| 665 | Установлення гарнiтури туалетної | шт | 4 |  |
| 666 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 667 | Встановлення тактильних табличок | шт | 23 |  |
|  | Роздiл 2. Тактильні покриття |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 668 | Установлення смуги на сходинки | м | 69,7 |  |
| 669 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  використанням готової піщано-цементної суміші  тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 4,59 |  |
|  | Роздiл 3. Обладнання протипожежного призначення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Зовнішнє мережі  електропостачання |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 670 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті  з центральною або бічною рукояткою або керуванням  штангою, що установлюється на металевій основі, струм  до 250 А | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 1. Винесення кабельної лінії |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 671 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 837 |  |
| 672 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | м3 | 8,37 |  |
| 673 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група  ґрунтів 2 | м3 | 8,37 |  |
| 674 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-  х каналів | км | 0,342 |  |
| 675 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля  напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 676 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля  напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 4 |  |
| 677 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці  траси, маса 1 м до 6 кг | м | 30 |  |
| 678 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 6 кг | м | 280 |  |
| 679 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 25,11 |  |
| 680 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях  без покриттів, маса 1 м до 6 кг | м | 62 |  |
| 681 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля  напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 4 |  |
| 682 | Засипка вручну траншей відсівом | м3 | 9 |  |
|  | Роздiл 2. Робоче заземлення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 683 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16  мм | шт | 20 |  |
| 684 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,  переріз 160 мм2 | м | 10 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі  каналізації |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 685 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 57,5 |  |
| 686 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | м3 | 1,725 |  |
| 687 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю  59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група  ґрунтів 1 | м3 | 57,2 |  |
| 688 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | м3 | 57,2 |  |
| 689 | Засипка вручну зверху труб відсівом | м3 | 65 |  |
|  | Роздiл 2. Побутова каналізація К1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 690 | Улаштування основи під трубопроводи | м3 | 1,7 |  |
| 691 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб  iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 160 мм | м | 13 |  |
| 692 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб  діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 4 |  |
|  | Роздiл 3. Виробнича каналізація К3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 693 | Улаштування основи під трубопроводи | м3 | 3,3 |  |
| 694 | Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб  iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 160 мм | м | 29 |  |
| 695 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб  діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 4 |  |
|  | Роздiл 4. Колодязь ПКК-1 -1 (H=1.21м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 696 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 5 |  |
| 697 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям відсівом | м3 | 3,5 |  |
| 698 | Улаштування круглих збірних залізобетонних  каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,48 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 699 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 6,4 |  |
| 700 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |  |
| 701 | Горловини iз цегли | м3 | 0,1 |  |
| 702 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 0,31 |  |
|  | Роздiл 5. Колодязь ПКК-1 -2 (H=1.27 м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 703 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 5,2 |  |
| 704 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям відсівом | м3 | 3,65 |  |
| 705 | Улаштування круглих збірних залізобетонних  каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,548 |  |
| 706 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 6,6 |  |
| 707 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |  |
| 708 | Горловини iз цегли | м3 | 0,13 |  |
| 709 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 0,31 |  |
|  | Роздiл 6. Колодязь ПКК-1 -3 (H=1.03 м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 710 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 4,3 |  |
| 711 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям відсівом | м3 | 3,01 |  |
| 712 | Улаштування круглих збірних залізобетонних  каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,277 |  |
| 713 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 5,7 |  |
| 714 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |  |
| 715 | Горловини iз цегли | м3 | 0,033 |  |
| 716 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 0,31 |  |
|  | Роздiл 7. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 717 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб  діаметром 100 мм | м | 74 |  |
| 718 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб  діаметром 150 мм | м | 26 |  |
| 719 | (Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних  каналізаційних труб діаметром 200 мм | м | 30 |  |
| 720 | (Демонтаж) Улаштування круглих збірних  залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5  м у сухих ґрунтах | м3 | 10,184 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-02 на Зовнішні мережі  водопостачання |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 721 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 178,5 |  |
| 722 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | м3 | 5,355 |  |
| 723 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю  59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група  ґрунтів 1 | м3 | 177,9 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 724 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | м3 | 177,9 |  |
| 725 | Засипка вручну зверху труб піском | м3 | 56,7 |  |
|  | Роздiл 2. Водопостачання В1,В2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 726 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 10,3 |  |
| 727 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб  діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 34 |  |
| 728 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб  діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 58 |  |
| 729 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб  діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням | м | 26 |  |
| 730 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих  штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 731 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих  штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм | шт | 3 |  |
| 732 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб  діаметром 160 мм ( футляр) | м | 25 |  |
| 733 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем  опалення, водопроводу і гарячого водопостачання  діаметром до 200 мм | м | -25 |  |
| 734 | Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб  159 мм( футляр) | м | 30 |  |
| 735 | Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб  250 мм( ФУТЛЯР) | м | 30 |  |
| 736 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм | м | 30 |  |
| 737 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 273 мм | м | 30 |  |
| 738 | Протягування в футляр полiетиленових труб дiаметром  до 150мм | м | 25 |  |
| 739 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 44 |  |
| 740 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | м2 | 44 |  |
|  | Роздiл 3. Колодязь ВК-19 ( існуючий) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 741 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних  діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 742 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 100 мм | шт | 5 |  |
| 743 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 150 мм | шт | 4 |  |
| 744 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 1 |  |
| 745 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 1 |  |
| 746 | Установлення поліетиленових фасонних частин:  відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 7 |  |
| 747 | Установлення сталевих зварних фасонних частин  діаметром 100-250 мм | т | 0,00969 |  |
|  | Роздiл 4. Колодязь ПВК-1 - проектуємий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 748 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 14,6 |  |
| 749 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям відсівом | м3 | 8,8 |  |
| 750 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону  у сухих ґрунтах | м3 | 2,269 |  |
| 751 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 15,7 |  |
| 752 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб  діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1,39048 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 753 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 0,31 |  |
| 754 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 3 |  |
| 755 | Горловини iз цегли | м3 | 0,065 |  |
| 756 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних  діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 757 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 758 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 759 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
| 760 | Установлення сталевих зварних фасонних частин  діаметром 100-250 мм | т | 0,011279 |  |
| 761 | Установлення поліетиленових фасонних частин:  відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 5. Колодязь ПВК-2 - проектуємий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 762 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 11,44 |  |
| 763 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям відсівом | м3 | 8,8 |  |
| 764 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону  у сухих ґрунтах | м3 | 4,538 |  |
| 765 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 12,8 |  |
| 766 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб  діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1,39048 |  |
| 767 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 0,31 |  |
| 768 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 3 |  |
| 769 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 3 |  |
| 770 | Горловини iз цегли | м3 | 0,1 |  |
| 771 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних  діаметром 150 мм | шт | 2 |  |
| 772 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 150 мм | шт | 4 |  |
| 773 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних  діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 774 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 775 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 3 |  |
| 776 | Установлення сталевих зварних фасонних частин  діаметром 100-250 мм | т | 0,10688 |  |
| 777 | Установлення поліетиленових фасонних частин:  відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 8 |  |
| 778 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб діаметром  150 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Колодязь ПВК-3- проектуємий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 779 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 12,184 |  |
| 780 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям відсівом | м3 | 7,35 |  |
| 781 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону  у сухих ґрунтах | м3 | 4,833 |  |
| 782 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 13,5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 783 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб  діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1,39048 |  |
| 784 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 0,31 |  |
| 785 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 3 |  |
| 786 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 3 |  |
| 787 | Горловини iз цегли | м3 | 0,135 |  |
| 788 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних  діаметром 150 мм | шт | 1 |  |
| 789 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 150 мм | шт | 4 |  |
| 790 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних  діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 791 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 792 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
| 793 | Установлення сталевих зварних фасонних частин  діаметром 100-250 мм | т | 0,02558 |  |
| 794 | Установлення поліетиленових фасонних частин:  відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 6 |  |
| 795 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб діаметром  150 мм | шт | 1 |  |
| 796 | Улаштування приямку дренажного бетонного | м3 | 0,064 |  |
|  | Роздiл 7. Колодязь ВК-14 існуючий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 797 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних  діаметром 150 мм | шт | 1 |  |
| 798 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 150 мм | шт | 8 |  |
| 799 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 800 | Установлення сталевих зварних фасонних частин  діаметром 100-250 мм | т | 0,0209 |  |
| 801 | Установлення поліетиленових фасонних частин:  відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | шт | 8 |  |
| 802 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 1 |  |
| 803 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 1 |  |
| 804 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб діаметром  150 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 8. Колодязь ПВК-4 ( проектуємий) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 805 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]  м3, група грунтiв 2 | м3 | 12,1 |  |
| 806 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям відсівом | м3 | 7,1 |  |
| 807 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону  у сухих ґрунтах | м3 | 4,4 |  |
| 808 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 12,8 |  |
| 809 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб  діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1,39048 |  |
| 810 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 0,31 |  |
| 811 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 1 |  |
| 812 | Горловини iз цегли | м3 | 0,135 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 06-02-01 на Зовнішні мережі  теплопостачання |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 813 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 0,8 |  |
| 814 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини  шару 12 см | м2 | 5,25 |  |
| 815 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]  м3, група ґрунтів 2 | м3 | 130,5 |  |
| 816 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | м3 | 3,915 |  |
| 817 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю  59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група  ґрунтів 1 | м3 | 100,92 |  |
| 818 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском | м3 | 17,4 |  |
| 819 | Засипка вручну пазух камер піском | м3 | 28 |  |
| 820 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група  ґрунтів 1, 2 | м3 | 100,92 |  |
| 821 | Улаштування піщаної основи під лотки | м3 | 7,8 |  |
|  | Роздiл 2. Трубопроводи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 822 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих  трубопроводів діаметром 76 мм [пінополіуретанова  ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С | м | 114 |  |
| 823 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих  трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова  ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С | м | 57 |  |
| 824 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих  трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова  ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С | м | 57 |  |
| 825 | Укладання сигнальної стрічки у траншею | м | 117 |  |
| 826 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С, діаметр труб 100 мм (Футляр ) | м | 2 |  |
| 827 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб  діаметром 110 мм .Фуляр | м | 2 |  |
| 828 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем  опалення, водопроводу і гарячого водопостачання  діаметром до 100 мм | м | -2 |  |
|  | Роздiл 3. Теплова камера ТК6 (існуюча ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 829 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С, діаметр труб 70 мм | м | 5 |  |
| 830 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С, діаметр труб 50 мм | м | 1 |  |
| 831 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 2 |  |
| 832 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 2 |  |
| 833 | Установлення засувок або клапанів стальних для  гарячої води і пари діаметром 80 мм | шт | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 834 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 80 мм | шт | 4 |  |
| 835 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 50 мм | шт | 4 |  |
| 836 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | м | 9 |  |
| 837 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним  випробуванням, діаметр труб 200 мм | м | 2,5 |  |
| 838 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним  випробуванням, діаметр труб 150 мм | м | 2,5 |  |
| 839 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним  випробуванням, діаметр труб 125 мм | м | 3 |  |
| 840 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С, діаметр труб 80 мм | м | 2 |  |
| 841 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | м | 10 |  |
| 842 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 9,8 |  |
| 843 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  фарбою БТ-177 сіра за 2 рази | м2 | 9,8 |  |
| 844 | (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з  гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | м | 2,5 |  |
| 845 | (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з  гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | м | 2,5 |  |
| 846 | (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з  гідравлічним випробуванням, діаметр труб 125 мм | м | 3 |  |
| 847 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у прохідних  каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2],  температурі 150 град.С, діаметр труб 80 мм | м | 2 |  |
| 848 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Теплова камера ТК-7 (проектна) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 849 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С, діаметр труб 70 мм | м | 4 |  |
| 850 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при  умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150  град.С, діаметр труб 50 мм | м | 18 |  |
| 851 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 2 |  |
| 852 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 2 |  |
| 853 | Установлення засувок або клапанів стальних для  гарячої води і пари діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 854 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 10 |  |
| 855 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 80 мм | шт | 4 |  |
| 856 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів  діаметром 50 мм | шт | 4 |  |
| 857 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,  поліетилену | м | 8 |  |
| 858 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6 |  |
| 859 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  фарбою БТ-177 сіра за 2 рази | м2 | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 06-02-02 на Теплові камери.  Будівельні роботи. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Теплова камера ТК-6. Будівельні роботи. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 860 | (Демонтаж) Установлення люка | шт | 1 |  |
| 861 | (Демонтаж) Демонтаж опорних кілець | шт | 1 |  |
| 862 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею  до 5 м2 | шт | 2 |  |
| 863 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | м3 | 0,2 |  |
| 864 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна  бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового  мурування, цеглі, бетону | м2 | 21,3 |  |
| 865 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в  тілі бетону | т | 0,062 |  |
| 866 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках  отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 | м3 | 0,2 |  |
| 867 | Зароблення сальників при проходженні труб через  фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 2 |  |
| 868 | Установлення люка б/в | шт | 1 |  |
| 869 | Демонтаж опорних кілець б/в | шт | 2 |  |
| 870 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 б/в | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Будівництво теплової камери ТК-7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 871 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,  група ґрунтів 2 | м3 | 22,4 |  |
| 872 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом  ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених  механiзованим способом | м3 | 0,672 |  |
| 873 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 48,9124 |  |
| 874 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям відсівом | м3 | 8,28 |  |
| 875 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 0,8 |  |
| 876 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,8 |  |
| 877 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С12/15) | м3 | 1,1 |  |
| 878 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (бетон  С8/10) бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть  заповнювача 20-40мм | м3 | 1,46 |  |
| 879 | Улаштування бетонної підготовки (бетон С12/15 ) бетон  важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,08 |  |
| 880 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 12,74 |  |
| 881 | Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків | м3 | 6,264 |  |
| 882 | Укладання перемичок масою до 0,5 т | шт | 13 |  |
| 883 | Укладання опорних кілець | шт | 2 |  |
| 884 | Укладання плит перекриття | шт | 2 |  |
| 885 | Монтаж грат приямків | т | 0,005 |  |
| 886 | Обрамлення стін приямку кутовою сталлю | м | 1,6 |  |
| 887 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0082 |  |
| 888 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках  отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 | м3 | 0,4 |  |
|  | Роздiл 3. Лотки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 889 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що  перекриваються або обпираються на плити | м3 | 34,285 |  |
| 890 | Улаштування бетонної подушки під опорні плити | м3 | 0,312 |  |
| 891 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна  обклеювальна в 2 шари | м2 | 1,8 |  |
| 892 | Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних  при висоті поверху до 4 м ( влаштування захисної стінки  із червоної цегли) | м3 | 0,096 |  |
| 893 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах  товщиною 100 мм, площею до 500 см2 ( приведення до  товщини 530 мм) | шт | 3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 894 | Засипка вручну місця примикання лотків до теплових  камер під лотками до низу камери | м3 | 2,5 |  |
|  | Роздiл 4. Улаштування нерухомих опор НО-1,НО-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 895 | Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного  залізобетону (бетон С16/20) | м3 | 0,102 |  |
| 896 | Виготовлення рами Рм1 | т | 0,05662 |  |
| 897 | Приварювання рами до труби нерухомої опори | т | 0,05662 |  |
| 898 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,8 |  |
| 899 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | м2 | 1,8 |  |
| 900 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах  товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 4 |  |
| 901 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і  перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,021 |  |
|  | Роздiл 5. Монолітні ділянки ( лист 13- ТМ.АБ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 902 | Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до  ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм | м3 | 0,11 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій. Проїзд.  Тротуар. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Проїзд-103м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 903 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на  відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 103 |  |
| 904 | Армування шарів асфальтобетонного покриття  геотекстилем | м2 | 103 |  |
| 905 | Улаштування основи з піщано-гравійної суміші  автогрейдером, за товщини шару 15 см | м2 | 103 |  |
| 906 | Улаштування основи з піщано-гравійної суміші  автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см  додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 | м2 | 103 |  |
| 907 | Улаштування вирівнюючих шарів основи з гранвідсіву  автогрейдером | м3 | 5,15 |  |
| 908 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 103 |  |
| 909 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну  основу, за ширини борту у верхній його частині до 100  мм | м | 71 |  |
| 910 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну  основу, за ширини борту у верхній його частині понад  100 мм до 150 мм | м | 45 |  |
|  | Роздiл 2. Тротуар-160м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 911 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на  відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 160 |  |
| 912 | Армування шарів асфальтобетонного покриття  геотекстилем | м2 | 160 |  |
| 913 | Улаштування вирівнюючих шарів основи з гранвідсіву  автогрейдером | м3 | 16 |  |
| 914 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску  автогрейдером | м3 | 8 |  |
| 915 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,  шириною до 2 м | м2 | 160 |  |
| 916 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну  основу, за ширини борту у верхній його частині до 100  мм | м | 58 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | |
|  | Роздiл 3. Вимощення | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
| 917 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини  шару 12 см | | м2 | 87 | |  | | |
| 918 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни  товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з  норми 27-17-3 | | м2 | -87 | |  | | |
| 919 | Армування шарів асфальтобетонного покриття  геотекстилем | | м2 | 87 | |  | | |
| 920 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,  шириною до 2 м | | м2 | 87 | |  | | |
| 921 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну  основу, за ширини борту у верхній його частині до 100  мм | | м | 58 | |  | | |
| 922 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з  поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій | | м | 15 | |  | | |
|  | Роздiл 4. Тактильні покриття | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
| 923 | Установлення смуги на сходинки | | м | 15 | |  | | |
| 924 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  використанням готової піщано-цементної суміші  тротуарів, шириною до 2 м | | м2 | 15 | |  | | |
|  | Роздiл 5. МАФ | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на Озеленення | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
| 925 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування  партерного і звичайного газону | | м2 | 353 | |  | | |
| 926 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних  вручну | | м2 | 353 | |  | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | |

***Примітки.***

1. ***У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент», окрім частково та повністю виконаних позицій в частині зазначених марок змонтованого устаткування та/або матеріалів.***
2. ***Інформація щодо технічних вимог та якісних характеристик, найменувань товарів (устаткування, матеріалів, тощо), уточнюється (погоджується) у разі застосування Підрядником товарів (устаткування, матеріалів, тощо), що є еквівалентом до тих, вимоги до характеристик яких зазначені у даному додатку до тендерної документації та інформації/документів про застосування яких, надано в складі документів Переможця торгів.***
3. ***Ціни на матеріальні ресурси приймаються відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, а саме розділу V. Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни), пункту 5.10. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.***

Додаток 4

до Тендерної документації

**ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ АБО ПРЕДСТАВНИКА УЧАСНИКА ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ЩОДО ПІДПИСУ ДОКУМЕНТІВ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

1. Для посадових (службових) осіб учасника, що уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо);

- для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.

У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання;

2. Статут або інший установчий документ (за наявності) або код доступу до сканкопії установчого документу Учасника на офіційному сайті Міністерства юстиції України. У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи (для юридичної особи).

3. Лист-згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних. Складається та підписується фізичними особами, суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, службовими/посадовими особами учасника, що уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника за встановленою **Формою 1**.

4. Довідка з відомостями про учасника за встановленою Формою 2.

5. Довідка (довідки, зведена довідка, тощо), складена учасником процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, визначеної абзацом 14 пункту 47 Особливостей, а саме:

в учасника процедури закупівлі відсутні факти невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Південним управлінням замовника робіт, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

**\* або, якщо в учасника були факти невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором:**

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в зазначених обставинах, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

6. У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, є громадянином російської федерації / республіки білорусь / ісламської республіки іран та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:

- військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про

проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України,

*або*

- посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,

*або*

- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,

*або*

- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,

*або*

- витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою.

**Форма 1**

**Лист-згода**

**на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про Публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин.

Прізвище та ініціали Дата Підпис

**Форма 2**

**Відомості про учасника**

1. Повна назва учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Статус учасника (виробник/надавач послуг/виконавець робіт, посередник, дистриб’ютор тощо)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Банківські реквізити обслуговуючого банку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Індивідуальний податковий номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Статус платника податку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Контактний номер телефону (телефаксу): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Е-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
13. Відомості про підписанта документів пропозиції (посада, ПІБ, тел.):
14. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

із зазначенням наступної інформації: прізвища, ім’я, по-батькові (за наявності), дати народження, країни громадянства, адреси бенефіціара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. На учасника не розповсюджуються норми Закону України від 14.08.2014 № 1644-VII «Про санкції» та відповідних чинних указів Президента України, введених в дію відповідно до законодавства України, згідно з яким заборонено здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

16. Учасник не має прямого чи опосередкованого зв’язку з країною-агресором.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* |  | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |
|  |  |  |  |

Додаток 5

до Тендерної документації

**ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТОРГІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ ЗГІДНО АБЗАЦУ 15 ПУНКТУ 47 ОСОБЛИВОСТЕЙ**

**Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен завантажити в електронну систему закупівель наступні документи:**

**1.** Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення з відомостями про наявність/відсутність інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення в цьому реєстрі, що сформована **не раніше 30 днів відносно дати її подання**, на:

- керівника учасника процедури закупівлі;

або

- фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі.

Учасник завантажує в електронну систему закупівель електронні інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення файлами, отримані з реєстру та захищені кваліфікованим електронним підписом НАЗК.

Замовник перевіряє наявність кваліфікованого електронного підпису НАЗК. Якщо при перевірці електронних інформаційних довідок відсутній кваліфікований електронний підпис НАЗК – дана довідка вважається недійсною.

**2.** Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», або довідка МВС України або відповідного територіального підрозділу про притягнення (не притягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України на:

- фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі;

або

- керівника учасника процедури закупівлі.

**Документ має бути сформовано не раніше 30 днів відносно дати його подання.**

Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС – <https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing>. Кожен витяг повинен містити QR-код, по якому можна знайти на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС. Підстава – Наказ МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

**3.** Довідка (довідки, зведена довідка, тощо), складена переможцем процедури закупівлі у довільній формі або за наведеним нижче зразком, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 12 та абзацом 14 пункту 47 Особливостей.

**Зразок**

ДОВІДКА

про відсутність підстав, визначених пунктом 12 та абзацом 14 пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами)

Ми, ***(вказати назву переможця)***  (надалі переможець) в особі ***(вказати уповноважену особу)*** підтверджуємо, що відсутні підстави, визначені пунктом 12 та абзацом 14 пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами):

1) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;

2)\* у переможця процедури закупівлі відсутні факти невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Південним управлінням замовника робіт, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(посада керівника учасника*

*або уповноваженої ним особи) (підпис та печатка) (ініціали та прізвище*

**\* або, якщо у переможця були факти невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором:**

переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у абзаці 14 пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами), може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленими пунктом 44 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами), подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.

*Для нерезидента:*аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.

**У разі неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами), або подання документів, які не відповідають вимогам тендерної документації,замовник відхиляє його пропозицію та розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.**

**ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЄ ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

1. Розрахунок ціни тендерної пропозиції, що підтверджує інформацію про ціну тендерної пропозиції, у тому числі за результатами електронного аукціону;

2**. Не пізніше дати укладання договору** переможець торгів повинен надати замовнику **через електронну систему закупівель:**

Забезпечення виконання договору, якщо таке забезпечення передбачалося умовами тендерної документації;

3. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

У разі, якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

4. Відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю:

Для посадових (службових) осіб учасника, що уповноважені підписувати договір про закупівлю – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та / або протокол зборів засновників тощо);

- для осіб, що уповноважені підписувати договір про закупівлю, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.

У разі наявності у підписанта договору обмежень по сумі, щодо укладання таких договорів згідно з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та / або установчих (статутних) документів учасник зобов’язаний надати:

* оригінал рішення загальних зборів учасників про надання згоди на вчинення значного правочину – договору про закупівлю (у формі протоколу загальних зборів учасників або рішення єдиного учасника) або його копію, посвідчену підписом, печаткою учасника (або нотаріально посвідчена копія), в якому зазначено посилання на номер оголошення про проведення процедури закупівлі, суму договору у відповідності до цінової пропозиції та підписанта договору, якому надаються повноваження на укладення (підписання) договору;
* та / або довіреність на підписанта договору (оформлені належним чином з урахуванням статутних документів, в разі якщо підписант є довіреною особою).

Додаток 6

до Тендерної документації

**(ПРОЄКТ) ДОГОВОРУ**

**для здійснення процедури закупівлі**

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ № \_\_\_\_\_\_\_**

на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту (за кошти Державного бюджету України):

«Нове будівництво аптеки на території в/м №\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_, м. Вінниця,

вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_. Коригування»

м. Одеса “\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

**Південне управління замовника робіт** (далі по тексту – **Замовник**), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі по тексту – **Підрядник** або Генеральний підрядник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з другої Сторони, надалі разом іменовані Сторони, а кожен окремо Сторона, керуючись вимогами чинного законодавства, з урахуванням вимог указу Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) «Про введення воєнного стану в Україні» та відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей договір підряду, (далі по тексту– Договір) про наступне

1. **Предмет Договору**

1.1. Предметом Договору є виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: **«Нове будівництво аптеки на території в/м №\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_, м. Вінниця, вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_. Коригування»** (далі – ОБ’ЄКТ).

ДК 021:2015: 45210000-2 – Будівництво будівель.

Місце виконання робіт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, підвідомча територія, м. Вінниця.

1.2. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проєктної документації згідно договірної ціни (Додаток №1) та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт по ОБ’ЄКТУ, що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

1.3. Підрядник зобов’язується у строк, визначений Договором та Календарним графіком виконання робіт (Додаток №2), виконати будівельно-монтажні роботи (далі – роботи) по ОБ’ЄКТУ, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи.

Зобов’язання щодо сплати виникають при наявності у Замовника бюджетних асигнувань на відповідний рік.

1.4. Власником результату виконаних робіт на ОБ’ЄКТІ є Замовник.

1.5. Замовник має право зменшувати обсяг робіт по ОБ’ЄКТУ за Договором залежно від реального фінансування видатків, про що Замовник письмово повідомляє Підрядника. Після отримання повідомлення Підрядник вживає заходів щодо виконання робіт по ОБ’ЄКТУ в обсягах, що не перевищують уточнені обсяги з урахуванням зменшення.

Уточнені обсяги робіт по ОБ’ЄКТУ (з урахуванням зменшення) відображаються в додатковій угоді.

1.6. Договір укладено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших чинних нормативно-правових актів України. Якщо між умовами Договорута положеннями вказаних нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись вимогами і положеннями чинного законодавства України.

1. **Строки виконання робіт**

2.1.Підрядник повинен розпочати виконання робітза Договором згідно Календарного графіку виконання робіт (Додаток №2).

2.2. Підрядником розробляється Календарний графік виконання робіт, у якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на ОБ'ЄКТІ та терміни виконання (щотижнево), який погоджуються Замовником та є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток №2).

2.3. Термін завершення виконання будівельно-монтажних робіт ОБ’ЄКТА визначається відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток №2), але не пізніше 22.12.2025 року. Після завершення виконання робіт Підрядник повинен передати ОБ’ЄКТ Замовнику у відповідності до положень і умов Договорув термін (строк) визначений у Календарному графіку виконання робіт.

2.4. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Підрядник може закінчити виконання робіт та передати ОБ’ЄКТ Замовнику достроково.

2.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення термінів виконання робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням відповідних змін у Договір.

Перегляд термінів (строків) виконанняробіт, введення Об’єктав експлуатацію і передачі ОБ’ЄКТА Замовнику може здійснюватися тільки за домовленістю Сторін за умови підписання Сторонамивідповідної додаткової угоди до Договору(з обґрунтуванням обставин, що його спричинили).

2.6. Обставинами, які перешкоджають дотриманню визначених Договором термінів (строків) виконанняробіт, введення Об’єктав експлуатаціюта передачіОб’єкта Замовнику, які не залежать від Підрядника і дають останньому право вимагати від Замовника перегляду цих термінів, є наступні:

а) обставини непереборної сили (форс-мажорні);

б) обставини, за які відповідає Замовник, зокрема: відсутність коштів на фінансування робіт, невиконання Плану фінансування реконструкції (Додаток №3), необхідність виконання додаткових робіт, тощо;

в) внесення змін до проєктної документації.

2.7. Про обставини, які перешкоджають дотриманню визначених Договором термінів (строків) виконанняробіт та передачіОБ’ЄКТА Замовнику Підрядник повинен попередити у письмовій формі Замовника протягом 10 (десяти) календарних днів з дня настання дії цих обставин. Замовник у такому випадку зобов'язується виконати необхідні заходи для усунення дії вказаних обставин, що залежать від нього, та при визнаній Сторонами необхідності внести відповідні зміни до Договору.

2.8. Терміни (строки) виконанняробіт та передачіОБ’ЄКТА Замовнику переносяться на час дії обставин, що не залежать від волі і дії Сторін (наприклад – на час дії обставин непереборної сили), із врахуванням часу, який буде потрібен для відновлення робіт. Можливе перенесення цих термінів (строків) на більш сприятливий час (за умови обов'язкового погодження цього ізЗамовником).

1. **Договірна ціна**

3.1. Договірна ціна цього Договору (Додаток №1) складає: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. \_\_\_\_\_ коп.**, у тому числі ПДВ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. \_\_\_\_ коп

3.2. Зазначена Договірна ціна є **твердою**, складається Підрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції згідно вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві та надається Замовнику в електронному вигляді разом з додатками (локальними кошторисами, розрахунками загальновиробничих витрат, підсумковою відомості ресурсів, тощо) у вигляді інформаційної моделі та у паперовому вигляді 1 (один) примірник зброшурованої документації:

- Договірна ціна, виконана згідно Кошторисних Норм України “Настанова з визначення вартості будівництва”.

- Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості ОБ’ЄКТА та рівень заробітної плати працівників (яка враховується в загальновиробничих витратах) для середнього розряду складності у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах (з урахуванням всіх доплат) не повинен перевищувати 12 101,81 грн. і складає згідно цінової пропозиції Генпідрядника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. та встановлюються незмінними на весь період нового будівництва ОБ’ЄКТА.

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи зі строків будівництва, виду будівництва, структури робіт, вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні), та на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції на наступні періоди, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У складі Договірної ціни застосовані усереднені показники загальновиробничих витрат, які визначені у відповідності до вимог п.5.15. “Настанови з визначення вартості будівництва”, а саме: розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітній період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат).

За умови вищих показників загальновиробничих витрат, які визначені розрахунково-аналітичним методом Підрядника, при розрахунках у Актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, приймаються усереднені показники загальновиробничих витрат згідно Додатків 18 та 19 до Настанови з визначення вартості будівництва.

3.3. Договірна ціна цього Договору може бути уточнена лише у разі:

3.3.1. Виникнення обставин непереборної сили;

3.3.2. Внесення змін до проєктної документації;

3.3.3. Потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проєктної документації, забезпечення якою покладено на замовника;

3.3.4. Зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

3.3.5. При виявленні у договірній ціні (за результатами будь яких контрольних заходів, в тому числі аудиторських) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість підрядних робіт підлягає уточненню з дати виявлення зазначених помилок.

3.3.6. При виявленні у кошторисах виконаних робіт (які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з дати виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

3.4. Якщо під час виконання робіт по ОБ’ЄКТУ виникла потреба у виконанні додаткових робіт, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час проєктування та уточнюються в процесі будівництва та виникнення додаткових витрат, не врахованих проєктно-кошторисною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення вказаної потреби повідомити про це Замовника та подати йому пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню із Замовником та проєктною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. Компенсація Підряднику витрат, які виникли у процесі виконання додаткових робіт здійснюється в межах договірної ціни з дотриманням вимог чинного законодавства.

Якщо Підрядник виконав додаткові роботи, не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

3.5. Якщо вартість додаткових робіт не може бути компенсована в межах договірної ціни, вартість додаткових робіт обґрунтовується відповідними розрахунками і може оформлюватись Договором на додаткові роботи, для чого Сторони оформляють наступні документи:

- акт обстеження обсягів робіт;

- локальний кошторис;

- договірна ціна.

1. **Права та обов'язки Сторін**

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

4.1.2. Забезпечувати здійснення у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічного та авторського нагляду, а також контролю за ходом, якістю та обсягами виконання робіт.

4.1.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у Договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю та обсягами виконання робіт.

4.1.4. Вносити зміни у проєктну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання, супроводжуючи їх розрахунками і кошторисами.

4.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни.

4.1.6. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.1.7. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт належної якості.

4.1.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов Договору.

4.1.9. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо Договором або законодавством не передбачено інше.

4.1.10. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків.

4.1.11. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Підрядника (цінний лист із описом вкладення) за 15 (п’ятнадцять) днів до дати розірвання, у разі якщо:

а) Підрядник не розпочав роботи на ОБ’ЄКТІпротягом 20-ти (двадцяти) днів з дати передачі Замовником ОБ’ЄКТА та проєктної документації, що підтверджується відповідними актами, складеними уповноваженими представниками Замовника;

б) Підрядник більш ніж на 20 (двадцять) днів порушив строк завершення виконання робіт, визначених у Графіку виконання робіт;

в) Підрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, вимоги проєктно-кошторисної документації під час будівництва ОБ’ЄКТА та не усунув їх протягом 20-ти (двадцяти) днів з дня їх виявлення Замовником або особами, що здійснюють авторський та/або технічний нагляд;

г) в ході виконання Договору виникли обставини або встановлені чинним законодавством обмеження, які перешкоджають або унеможливлюють виконання Підрядником своїх зобов’язань за Договором, та які не можуть бути усунені.

4.1.12. Замовниктакож має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, цими умовами та іншими актами законодавства.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Передати Підряднику будівельний майданчикта проєктну документацію після підписання Договору.

4.2.2. У 10-денний термін після отримання Замовником від проєктувальної організації проєктної документації передати її Підряднику.

4.2.3. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт.

4.2.4. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

4.2.5. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

4.2.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на Об'єкті в порядку, встановленому законодавством.

4.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.3. Підрядник має право:

4.3.1. Залучати до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників) з урахуванням вимог розділу 8 Договору;

4.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт.

4.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3.4. Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.4. Підрядник зобов'язаний:

4.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проєктної та кошторисної документації.

4.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

4.4.3. Вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником.

4.4.4. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

4.4.5. Погодити розроблений Підрядником ПВР (проект виконання робіт) із Замовником в цілому або в частині, необхідній та достатній для початку виконання робіт за Договором. При цьому, виконання робіт не може бути розпочате Генпідрядником до узгодження Замовником ПВР.

4.4.6. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи.

4.4.7. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проєктної документації (примірників, копій) третім особам.

4.4.8. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

4.4.9. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.4.10. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

4.4.11. Інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4.4.12. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про перехід Підрядника на іншу систему оподаткування (не більше ніж через 3 (три) дні від дати переходу на іншу систему оподаткування) для внесення відповідних змін до цього Договору.

4.4.13. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

1. **Ризики випадкового знищення або пошкодження ОБ'ЄКТА та їх страхування**

5.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження ОБ'ЄКТУ до його прийняття Замовником несе Підрядник.

5.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження ОБ'ЄКТУ, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

5.3. У разі випадкового знищення ОБ'ЄКТА, подальші дії Підрядника визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

5.4. У разі випадкового пошкодження ОБ'ЄКТУ Підрядник зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник надає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження ОБ'ЄКТА.

5.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження ОБ'ЄКТА третіх осіб.

1. **Забезпечення робіт проєктною (кошторисною) документацією**

6.1. Замовник після підписання Договору здійснює передачу Підряднику затвердженої проєктної документації в двох примірниках для виконання робіт на ОБ’ЄКТІ та сам ОБ’ЄКТ, згідно актів приймання передачі.

6.2. Передача проєктної документації, що не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, не дозволяється.

6.3. Замовник укладає договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проєктної документації з її розробником.

6.4. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проєктної документації. Порядок звернення та врахування таких пропозицій визначається Договором.

6.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.

6.6. Авторські права на проєктну документацію охороняються відповідно до законодавства.

1. **Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами**

7.1. Підрядник, відповідно до Договору забезпечує роботи матеріальними ресурсами (зокрема – будівельними матеріалами, виробами, конструкціями, устаткуванням, тощо), відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проєктною документацією, а також здійснює під час виконання робіт на ОБ’ЄКТІ їх зберігання та охорону.

7.2. Замовник надає Підряднику можливість підключення до води та електроенергії.

7.3. Підрядник сам оплачує вартість води та електроенергії постачальній організації на підставі укладених договорів.

7.4. У випадку призупинення виконання робіт на ОБ’ЄКТІ з причин, що залежать від Замовника (відсутність фінансування, тощо), але при цьому Замовник не вважає за необхідне приймати рішення про консервацію ОБ’ЄКТА, Підрядник та Замовник можуть укласти між собою окремий договір на виконання послуг з охорони ОБ’ЄКТА, в якому Сторони обумовлюють всі умови оплати, пов’язані з витратами на охорону та іншими витратами.

1. **Залучення до виконання робіт субпідрядників**

8.1. Підрядник може, якщо інше не встановлено Договором, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників).

При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний Підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

8.2. Генеральний Підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань Субпідрядниками.

Генеральний Підрядник координує виконання робіт Субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

Замовник і Субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з генеральним Підрядником, якщо інше не встановлено Договором або законодавством.

8.3. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбачених у Договорі (мати ліцензію, дозвіл на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

**9. Залучення до виконання робіт робочої сили**

9.1. Для виконання робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

9.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

9.3. Замовник може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

**10. Організація виконання робіт**

10.1. ОБ’ЄКТ передається Підряднику Замовником у порядку, визначеному Договором, і оформлюється відповідним актом.

10.2. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) ОБ’ЄКТА, можливість доступу до нього Замовника, представників технічного та авторського нагляду, Субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття закінчених робіт Замовником.

10.3. Підрядник зобов’язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

а) хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

б) забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

в) залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

г) результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

д) загрозу невиконання Договору з вини Замовника.

10.4. Підрядник повинен зберігати на ОБ’ЄКТІ один комплект проєктної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору.

10.5. Підрядник зобов’язаний протягом 5-ти (п’яти) днів після завершення виконання робіт звільнити ОБ’ЄКТ (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після письмового попередження Підрядника може звільнити ОБ’ЄКТ своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

**11. Порядок здійснення Замовником контролю**

**за якістю робіт і матеріальних ресурсів**

11.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проєктній документації та Договору.

11.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт у порядку, встановленому законодавством, а також може проводити перевірку обсягів виконаних та прийнятих до оплати робіт шляхом здійснення контрольних обмірів. Такі перевірки проводяться за участю Підрядника. Виявлені відхилення або завищення підлягають коригуванню (виключенню з прийнятих до оплати Замовником обсягів виконаних на ОБ’ЄКТІ робіт).

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до ч. 1 ст. 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

11.3. З метою контролю за відповідністю робіт проєктній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду виконання робіт шляхом укладення договору з відповідальним розробником проєктної документації.

11.4. Авторський та технічний нагляд під час виконання робіт по ОБ’ЄКТУ здійснюється в порядку, який визначено Законом України «Про архітектурну діяльність» та Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».

11.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

11.6. Сторона, яка відповідно до Договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов’язана негайно провести їх заміну.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

**12. Фінансування робіт**

12.1. Фінансування робіт залежить від реального надходження коштів з Державного бюджету України. Сума зобов’язань за Договором підлягає коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на відповідний рік і оформлюється додатковою угодою.

12.2. Фінансування робіт проводиться за Планом фінансування робіт, який є невід’ємною частиною Договору (Додаток №3). План фінансування робіт складається з урахуванням Календарного графіку виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи. Сторони узгоджують План фінансування робіт у порядку, визначеному у Договорі.

12.3. План фінансування робіт складається на весь період – за місяцями. Щомісячний розподіл коштів для об'єкта узгоджується Сторонами у визначені Договором строки. Відповідно до Договору Замовник має право у визначені строки уточнити План фінансування робіт на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо.

12.4. У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт одночасно уточнюється План фінансування робіт з внесенням відповідних змін у Договір.

12.5. У 2024 році оплата виконаних робіт буде здійснюватись із Державного бюджету в сумі **10 554 724,57** (десять мільйонів п’ятсот п’ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять чотири) гривні 57 коп., у тому числі ПДВ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. \_\_ коп за КПКВ 2101020/27/1, КЕКВ 3122, що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, що відповідає ліміту фінансування із Державного бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів, у тому числі:

за рахунок загального фонду в сумі **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**грн. \_\_\_\_ коп., у тому числі ПДВ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. \_\_ коп.

У 2025 році оплата виконаних робіт буде здійснюватись із Державного бюджету в сумі **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. \_\_\_\_ коп., у тому числі ПДВ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. \_\_ коп за КПКВ 2101020/27/1, КЕКВ 3122, що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, що відповідає ліміту фінансування із Державного бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів, у тому числі:

за рахунок загального фонду в сумі **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**грн. \_\_\_\_ коп., у тому числі ПДВ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. \_\_ коп.

**13. Проведення розрахунків за виконані роботи**

13.1. Здійснення оплати за виконані роботи з будівельно монтажних робіт по ОБ’ЄКТУ проводиться у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Замовника, відкритого у відповідному органі Державної казначейської служби України, на розрахунковий (реєстраційний) рахунок Підрядника, відкритий в установі банку (органі Державної казначейської служби України), що зазначений в Розділі 25 Договору та на підставі “Актів приймання виконаних будівельних робіт” за формою № КБ-2в, “Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат” за формою № КБ-3.

13.2. Замовник зобов’язаний своєчасно у відповідності до умов і положень Договору, здійснювати фінансування робіт по ОБ’ЄКТУ відповідно до взятих бюджетних зобов’язань в межах бюджетних асигнувань, виключно в межах відповідних фактичних надходжень.

13.3. Розрахунки за виконані роботи по ОБ’ЄКТУ проводяться після прийняття Замовником закінчених, або поетапно (проміжними платежами за фактично виконані роботи) на підставі “Актів приймання виконаних будівельних робіт” за формою № КБ-2в, “Актів вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт”, “Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат” за формою № КБ-3 протягом 30 календарних днів (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника) після прийняття Замовником виконаних робіт та підписання зазначених Актів та Довідок.

13.4. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником, та після письмового погодження із технічним наглядом передаються Замовнику, який зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання цих документів приступити до їх перевірки та приймання виконаних робіт. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів Замовник зобов’язаний оплатити виконані роботи.

З “Актами приймання виконаних будівельних робіт” за формою № КБ-2в, Підрядник зобов’язаний надавати інформаційний блок даних вартості підрядних робіт, копії паспортів на основні матеріально-технічні ресурси та устаткування).

13.5. Взаєморозрахунки проводяться на підставі фізичних обсягів виконаних робіт та їх вартості, визначеної в Договірній ціні, з дотриманням вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт.

13.6. Вартість придбаного та змонтованого Підрядником устаткування включається до “Акту вартості устаткування акту приймання виконаних будівельних робіт”, форми № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати".

13.7. Замовник може надавати Підряднику попередню оплату відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» за наявності рішення головного розпорядника коштів Замовника на строк не більше \_\_\_ місяців.

Попередня оплата Замовником здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на узгоджені з Замовником цілі, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

Для отримання попередньої оплати Підрядник повинен письмово звернутися до Замовника, узгодити з ним перелік витрат, на які передбачено використати отримані кошти, вказати небюджетний рахунок відкритий в органах Державної казначейської служби та зазначити чи порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладені з іншими розпорядниками бюджетних коштів у мережі Міністерства оборони України.

13.8. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті. В цьому випадку, можливе уточнення договірної ціни за взаємною згодою Сторін, що оформлюється Додатковою угодою до Договору з дотриманням вимог чинного законодавства.

13.9. У разі виявлення в Актах приймання виконаних будівельних робіт, вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт та Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які були оформленні та оплачені в попередні періоди безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

13.10. Замовник має право відмовитись від приймання робіт та їх оплати за умови, якщо вони не відповідають вимогам затвердженої проєктно-кошторисної документації на ОБ'ЄКТ, чинному законодавству (Державні будівельні норми, правила, стандарти тощо), а також умовам Договору.

13.11. Проміжні платежі за фактично виконані роботи здійснюються в межах не більш, як 95 (дев’яносто п’ять ) % їх загальної вартості за Договором. Кінцеві розрахунки (5% їх загальної вартості) за виконані Підрядником за Договором роботи здійснюються протягом тридцяти робочих днів після виконання і прийняття всіх передбачених Договором робіт, затвердження Замовником Акту готовності ОБ’ЄКТА до експлуатації, складеного за формою, визначеною додатком 7 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”.

13.12. Розрахунок, у вигляді листа на адресу Замовника щодо додаткових витрат, пов’язаних зі зміною вартості матеріальних ресурсів внаслідок інфляційних процесів, і урахування цих витрат при складанні Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в при твердій договірній ціні виконується в такому вигляді:

*Розрахунок додаткових витрат, пов’язаних зі зміною вартості матеріальних ресурсів внаслідок інфляційних процесів, до акту за формою №* *КБ-2в за \_\_\_\_\_\_ місяць 202\_ року*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Шифр  ресурсу | Наймену-  вання | Оди-  ниця  виміру | Кіль-  кість | Відпускна ціна  за одиницю, врахована у твердій  договірній ціні та Акті за формою КБ-2в, грн. | Поточна відпускна ціна прид-бання за одиницю, грн. | Різниця, грн.,  гр.7-гр.6  (зна-менник) | Обгрунтування ціни придбання (накладна, №, дата) |
| Всього, грн. | Всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| провело моніторинг цін на будівельні матеріали та закупило їх за найменш можливою ціною. | | | | | | | | |

Додатки: (до розрахунку надаються завірені копії накладних на придбання матеріалів).

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)

М.П.

13.13. У разі виявлення завищення обсягів та/або вартості робіт під час перевірок та контрольних обмірів на ОБ’ЄКТІ, які були прийняті та оплачені Замовником на підставі актів форми № КБ-2в “Акт приймання виконаних будівельних робіт”, “Актів вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт” та форми № КБ-3 “Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати” Підрядник зобов’язаний відшкодувати завищення шляхом повернення коштів або виконання робіт, у сумі різниці сплаченої за виконані роботи за актами форми № КБ-2в, № КБ-3, актами вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт та фактичним виконанням робіт Підрядником.

**14. Приймання-передача закінчених робіт (ОБ’ЄКТА)**

14.1. Приймання-передача закінчених робіт (ОБ'ЄКТА) проводиться у порядку, встановленому Договором та іншими нормативними актами.

У разі відсутності на “Актах приймання виконаних будівельних робіт” за формою № КБ-2в письмового візування технічного нагляду про відповідність обсягів та якості виконаних робіт нормативним актам, затвердженій проектно-кошторисній документації та умовам Договору Замовник повертає Генеральному підряднику такі акти без розгляду.

Підрядник протягом 14 календарних днів з дати підписання останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в надає Замовнику повідомлення про готовність до передачі закінчених робіт (ОБ’ЄКТА).

Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (ОБ'ЄКТА) Замовник зобов'язаний протягом трьох діб розпочати їх приймання.

Разом з цим повідомленням Підрядник зобов’язаний надати Замовнику повний комплект виконавчої документації по ОБ’ЄКТУ.

14.2. Фінансування витрат на організацію приймання закінчених робіт (ОБ'ЄКТА) покладається на Замовника, якщо інше не встановлено Договором, за винятком додаткових витрат, що виникли з вини Підрядника.

14.3. Передача виконаних робіт (ОБ'ЄКТА) Підрядником і приймання їх Замовником оформляється відповідним актом.

14.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (ОБ'ЄКТА) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (ОБ'ЄКТА). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому Договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

14.5. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати компенсації збитків.

14.6. Власником виконаних робіт (ОБ'ЄКТА) до їх передачі Замовнику є Підрядник, право власності на закінчені роботи (ОБ'ЄКТ) переходить до Замовника з моменту підписання Сторонами акта про виконані роботи.

14.7. Підписання акту введення Об’єктав експлуатацію і передачі ОБ’ЄКТА Замовнику є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

**15. Гарантійні строки якості закінчених робіт та**

**порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)**

15.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у Договорі та проєктно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Гарантійний строк експлуатації ОБ'ЄКТА становить 10 (десять) років від дня його прийняття Замовником.

15.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акта готовності ОБ’ЄКТА до експлуатації.

15.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

15.4. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок:

- природного зносу результату закінчених робіт, змонтованих конструкцій;

- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- неналежного монтажу конструкцій на ОБ'ЄКТІ, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- інших незалежних від Підрядника обставин.

15.5. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акту, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

15.6. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

15.7. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах, якщо інше не передбачено Договором.

**16. Відповідальність сторін за порушення   
зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів**

16.1. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або Договором.

У разі порушення зобов'язань за Договором може настати такий правовий наслідок – сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

16.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або Договором, чи управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

16.3. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором у таких розмірах:

– за порушення строків закінчення виконання робіт стягується штраф у розмірі 0,2 відсотка вартості робіт з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 20 (двадцять) днів додатково стягується пеня у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості. Витрати на усунення неякісних робіт відносяться на рахунок Підрядника;

– за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості неякісних робіт;

- за порушення строків повернення попередньої оплати (її частини) або надання письмового звіту щодо використання попередньої оплати – пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення.

16.4. Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України для Замовника Сторони встановили іншій розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

16.5. Сплата Сторонами визначених за умовами Договору штрафних санкцій (пені, неустойки) та відшкодування завданих Сторонами збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, які вони взяли на себе за Договором.

Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

16.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

16.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Претензія розглядається в 10-ти денний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом 10 (десяти) днів не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

16.8. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господар­ського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

16.9. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов’язання другою Стороною;

- відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконано неналежним чином;

- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання;

- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання Договору).

16.10. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Підрядника за невиконання Підрядником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

16.11. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов’язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яку одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п. 16.9 цього Договору.

16.12. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції передається під розписку представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі.

**17. Внесення змін у Договір та його розірвання**

17.1. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін або за ініціативи однієї Сторони у визначеному умовами Договору порядку.

Внесення змін у Договір оформлюється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

17.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною 5 статті 41 розділу VIIІ Закону України “Про публічні закупівлі”.

17.3. Замовник має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку письмово повідомивши Підрядника (цінний лист із описом вкладення) за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання, за умовами, зазначеними в п. 4.1.11. Договору.

17.4. Сторона, яка прийняла рішення про зміну або розірвання Договору, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні за 15 днів.

Сторона, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання повідомляє другу Сторону про своє рішення.

17.5. У разі, коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або його розірвання чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням поштового обігу, заінтересована Сторона може звернутися до суду.

17.6. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

17.7. Сторона, з вини якої розривається Договір, зобов’язана компенсувати іншій Стороні витрати і збитки, зумовлені цими обставинами, за винятком випадків розірвання Договору з вини іншої сторони. Документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються зацікавленою Стороною протягом 15-ти днів з моменту прийняття рішення про розірвання Договору. Протягом 15-ти днів після отримання необхідних документів і розрахунків іншою Стороною проводиться оплата витрат і збитків, зумовлених розірванням Договору.

У той же строк Підрядник передає Замовнику ОБ’ЄКТ, а також залишки матеріальних цінностей, які Підрядник придбав за власні кошти і не може використати для виконання робіт по інших договорах, якщо Замовник погоджується оплатити Підряднику вартість залишків матеріальних цінностей.

17.8. Виникнення розбіжностей між Сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розірванні Договору не може бути підставою для зволікання передачі ОБ’ЄКТА і залишків матеріальних цінностей.

**18. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором**

18.1. Підрядник зобов’язується надати Замовнику не пізніше дати укладення цього Договору, безвідкличну безумовну банківську гарантію в розмірі 3 (три) % від вартості договору визначеної у пункті 3.1. цього Договору, на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(сума цифрами та прописом)

Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення виконання договору, здійснюються за рахунок коштів Підрядником.

18.2. Внесення забезпечення виконання Договору не припиняє виконання зобов’язань Підрядником за Договором.

18.3. Забезпечення виконання договору повертається після виконання Підрядником усіх своїх зобов’язань за цим Договором стосовно якості і строків виконання робіт, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або цього Договору недійсними та у випадках, передбачених статтею 27 Закону України “Про публічні закупівлі”, але не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня настання зазначених обставин.

18.4. Забезпечення виконання Договору не повертається у разі, якщо Підрядник не належним чином виконував умови Договору або не виконав хоча б однієї з умов (обов’язків) за Договором стосовно якості робіт чи строків їх виконання відповідно до положень Договору, або з вини Підрядника завдано збитків, а також у випадку дострокового розірвання Договору в односторонньому порядку чи застосування визначених Договором оперативно-господарських санкцій.

18.5. Кошти, що надійшли у якості забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до державного бюджету.

**19. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини)**

19.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). На час дії таких обставин жодна зі Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання взятих на себе за Договором обов'язків, якщо невиконання їх стало наслідком дії обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили визначаються техногенні аварії, стихійні лиха і природні явища, загальні страйки, війни і військові дії, повінь, терористичні акти тощо, які визнані компетентними органами офіційно; а також – обмеженість та неналежне бюджетне фінансування, рішення Уряду, введення законодавчих обмежень або прийняття законодавчих актів, що безпосередньо вплинули на належне виконання цього Договору, якщо їх неможливо було усунути діями Сторін.

19.2. Сторона, виконанню обов’язків якої перешкоджають форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана:

не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх настання письмово повідомити про це іншу Сторону;

протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту їх настання надати іншій Стороні належні підтверджуючі документи, видані компетентними (уповноваженими) органами.

Повідомлення про настання форс-мажорних обставин має містити дані про час настання і характер обставин непереборної сили.

Підтвердження обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) засвідчується відповідним документом компетентного (уповноваженого) органу згідно з чинним законодавством України із зазначенням у ньому строку дії цих обставин та обґрунтованого строку усунення їх наслідків.

19.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), як на причину неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором, звільняється від відповідальності за таке невиконання або неналежне виконання зобов’язань тільки у разі, якщо ті обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього договору, їх виникнення викликано подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин для належного виконання своїх обов’язків.

19.4. При виникненні обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань за Договором переноситься відповідно часу, упродовж якого діяли ці обставини або їх наслідки (згідно з підтверджуючими документами).

19.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення другої Сторони Стороною, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за Договором через настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які звільняють її від відповідальності, позбавляє її права посилатися на ці обставини та вимагати зміни (перенесення) строку виконання своїх зобов’язань.

19.6. У разі внесення змін до законодавства України або прийняття центральними органами державної влади відповідних рішень, які унеможливлюють фінансування цього Договору, Сторони домовляються за взаємною згодою внести зміни або розірвати Договір.

19.7. Сторони усвідомлюють, що Договір укладається під час дії в Україні правового режиму воєнного стану, а тому сам факт дії воєнного стану в Україні не буде вважатися обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами)/істотною зміною обставин, крім випадків настання конкретних подій/обставин під час дії правового режиму воєнного стану, які будуть обґрунтовані та підтверджені відповідними документами та мають причино-наслідковий зв'язок з прямим не виконанням та/або неналежним виконанням умов Договору.

**20. Строк дії Договору**

20.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до Договору.

20.2. Договір діє до 22 грудня 2025 року, а в частині оплати – до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов’язань за цим Договором.

20.3. Закінчення строку договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

20.4. Після підписання Договору Сторонами всі попередні переговори, документи та листування стосовно нього будуть вважатися недійсними у частині, що суперечить положенням Договору.

**21. Антикорупційні застереження**

21.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

21.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

21.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.

**22. Конфіденційність**

22.1. Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання цього Договору або оплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

22.2. Строк дії конфіденційності за цим Договором складається із строку дії цього Договору та 3 (три) роки після закінчення дії цього Договору.

22.3. Сторони ознайомлені з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» та дають свою згоду на збір, оброблення та використання своїх персональних даних, необхідних для укладення та виконання цього правочину.

**23. Інші умови**

23.1. Договір укладається і підписується у 3 (трьох) примірниках (2 (два) примірники – Замовнику, 1 (один) примірник – Підряднику), що мають однакову юридичну силу.

23.2. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором іншій особі без згоди на це іншої сторони.

23.3. У випадку зміни юридичної адреси або реквізитів та статусу платника податків Сторони зобов’язуються повідомити про це один одного у 3-х денний термін і надати завірені належним чином копії відповідних документів, що підтверджують такі зміни.

**24. Додатки до Договору**

24.1. Невід’ємними частинами Договору є:

24.1.1. Додаток №1 – Договірна ціна;

24.1.2. Додаток №2 – Календарний графік виконання робіт;

24.1.3. Додаток №3 – План фінансування;

24.2. Додатки до Договору № 1, 2, 3, набувають чинності у якості договірних документів разом з Договором тільки за умови спільного узгодження і підписання їх Сторонами.

**25. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ПІДРЯДНИК:** |
| **Південне управління замовника робіт**  Код за ЄДРПОУ 26637930  Юридична адреса: 65058, м. Одеса,  вул. Армійська, 18  Фактична адреса: 65058, м. Одеса  вул. Армійська, 18  IBANUA74 820172 0343 160001000022635  банк в Держказначейській службі України в  м. Києві, МФО 820172  e-mail: [puzrfeu@ukr.net](mailto:puzrfeu@ukr.net) | (Назва)  Код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Замовник:**  Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_202\_ р.  м.п. | **Підрядник:**  Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_202\_ р.  м.п. |

Додаток № 1 до Договору підряду

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

виконується відповідно до Кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва” додаток 30

*(зміст має відповідати вимогам Настанови з визначення вартості будівництва в чинній редакції)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **ПІДРЯДНИК:** |
| **Південне управління замовника робіт**  Код за ЄДРПОУ 26637930  Юридична адреса: 65058, м. Одеса,  вул. Армійська, 18  Фактична адреса: 65058, м. Одеса  вул. Армійська, 18  IBANUA74 820172 0343 160001000022635  банк в Держказначейській службі України в  м. Києві, МФО 820172  e-mail: [puzrfeu@ukr.net](mailto:puzrfeu@ukr.net) | (Назва)  Код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Замовник:**  Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_202\_ р.  м.п. | **Підрядник:**  Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_202\_ р.  м.п. |

Додаток № 2 до Договору підряду

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Календарний графік виконання робіт**

**«Нове будівництво аптеки на території в/м №\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_, м. Вінниця, вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_. Коригування»**

(назва об’єкту)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Вартість етапу | Дата початку етапу | Протяжність етапу | Дата закінчення етапу | Березень 2024 | | | | Квітень 2024 | | | | Травень 2024 | | | | Червень 2024 | | | | Липень 2024 | | | | Серпень 2024 | | | | | Вересень 2024 | | | | Жовтень 2024 | | | | Листопад 2024 | | | | Грудень 2024 | | | | |
| *1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| *3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| *4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| *5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | | Вартість етапу | | Дата початку етапу | | Протяжність етапу | | Дата закінчення етапу | | Січень 2025 | | | | Лютий 2025 | | | | | | Березень  2025 | | | | | | Квітень 2025 | | | | Травень 2025 | | | | | Червень 2025 | | | | | | Липень 2025 | | | | | Серпень 2025 | | | | | Вересень 2025 | | | | Жовтень 2025 | | | | | | Листопад 2025 | | | | Грудень 2025 | | | | |
| *1* |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| *2* |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| *3* |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| *4* |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| *5* |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАМОВНИК:** | **ПІДРЯДНИК:** | | **Південне управління замовника робіт**  Код за ЄДРПОУ 26637930  Юридична адреса: 65058, м. Одеса,  вул. Армійська, 18  Фактична адреса: 65058, м. Одеса  вул. Армійська, 18  IBANUA74 820172 0343 160001000022635  банк в Держказначейській службі України в  м. Києві, МФО 820172  e-mail: [puzrfeu@ukr.net](mailto:puzrfeu@ukr.net) | (Назва)  Код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Замовник:**  Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_202\_\_ р.  м.п. | **Підрядник:**  Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_202\_\_ р.  м.п. | |  |

Додаток № 3 до Договору підряду

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План фінансування**

**по об’єкту «Нове будівництво аптеки на території в/м №\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_, м. Вінниця,**

**вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_. Коригування»**

(назва об’єкту)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Період | Капітальні видатки, тис. грн. | | |
| Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **Всього по об’єкту-** |  |  |  |
| **у тому числі: 2024 рік** |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| **у тому числі: 2025 рік** |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * місяць |  |  |  |
| * 5% після вводу в експлуатацію |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ЗАМОВНИК:** | **ПІДРЯДНИК:** | | **Південне управління замовника робіт**  Код за ЄДРПОУ 26637930  Юридична адреса: 65058, м. Одеса,  вул. Армійська, 18  Фактична адреса: 65058, м. Одеса  вул. Армійська, 18  IBANUA74 820172 0343 160001000022635  банк в Держказначейській службі України в  м. Києві, МФО 820172  e-mail: [puzrfeu@ukr.net](mailto:puzrfeu@ukr.net) | (Назва)  Код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IBAN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Замовник:**  Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_202\_ р.  м.п. | **Підрядник:**  Посада  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_202\_ р.  м.п. | |  |

Додаток 7

до Тендерної документації

**ВИМОГИ ДО БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ**

**ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ,**

**ЩО НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАКУПІВЛЯХ**

**1. Банківська гарантія має бути надана:**

банком-резидентом України, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, або

банком-резидентом України, який має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче “uaAAА” (у разі відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу (А-, або вищий)), або

іноземним банком, який має кредитний рейтинг однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу (А-або вищий),

та щодо банку не застосовані санкції держав чи міждержавних організацій, які повністю або частково обмежують та/або забороняють та/або можуть негативно вплинути на виконання банком зобов’язань із забезпечення процедури закупівлі та/або із забезпечення виконання договору, зокрема відповідні санкції Ради національної безпеки і оборони України (згідно з Законом України “Про санкції”), Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (OFAC) та Європейської комісії Європейського Союзу.

**2. Форма надання банківської гарантії:**

банками – резидентами України:

на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності), у такому випадку додатково направляється автентичне свіфт-повідомлення банку-гаранта до банку Бенефіціара (Замовника) *\_\_(реквізити банку)*\_\_ з підтвердженням про випуск такої гарантії, або

у електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно;

іноземними банками:

у електронній формі, у такому випадку до складу тендерної пропозиції/пропозиції додається сканкопія автентичного свіфт-повідомлення банку-гаранта до банку Бенефіціара (Замовника) *\_\_(реквізити банку)*\_\_ з текстом банківської гарантії.

**3. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо:**

вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 форми);

вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку;

можливості часткової сплати суми гарантії.

**4.** Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї гарантії.

**ФОРМА  
банківської гарантії як забезпечення тендерної пропозиції,**

**що надається банками-резидентами України**

*відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 року № 2628 та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами)*

**БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Реквізити

Дата видачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Місце складання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повне найменування гаранта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повне найменування принципала \_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування бенефіціара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сума гарантії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва валюти, у якій надається гарантія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Інформація щодо тендерної документації \_\_\_\_\_\_\_\_

Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком (у разі наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.
2. За цією гарантією гарант безвідклично зобов'язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 (п’яти) робочих днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі - вимога).

Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта або через банк бенефіціара на SWIFT-адресу гаранта автентичним SWIFT-повідомленням та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії. Вимога на паперовому носії може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу, або повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу.

Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов'язань, передбачених його тендерною пропозицією / пропозицією:

1. відкликання тендерної пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
2. непідписання принципалом, який став переможцем тендеру, договору про закупівлю;
3. ненадання принципалом, який став переможцем тендеру, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією;
4. ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі, у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, документів, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (зі змінами), шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель.
5. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше:

* сплата бенефіціару суми гарантії;
* отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов'язань за цією гарантією;
* отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме:
* закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
* укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі);
* відкликання принципалом тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
* закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.

1. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов'язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов'язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів:

на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта;

у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара.

1. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї гарантії.
2. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому.

Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України.

Зобов'язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії.

Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається банками-резидентами України в разі, якщо гарантія надається в електронній формі).

Уповноважена(ні) особа(и) гаранта (у разі складання гарантії на паперовому носії):

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та печатка гаранта (у разі наявності)*

Уповноважена(ні) особа(и) гаранта (у разі надання гарантії в електронній формі):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка (у разі наявності)*

*(кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка зазначаються банками-резидентами України)*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**ВИМОГИ щодо заповнення банківської гарантії:**

1. Щодо повного найменування гаранта зазначається інформація:

повне найменування банка-гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

код банку (у разі наявності);

адреса місцезнаходження;

поштова адреса для листування;

адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи;

SWIFT-адреса гаранта;

2. Щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі, зазначається інформація:

повне найменування - для юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) - для фізичної особи;

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для принципала юридичної особи - резидента;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для принципала фізичної особи - резидента (у разі наявності);

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта);

адреса місцезнаходження;

3. Щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

адреса місцезнаходження;

4. Сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти - словами;

5. У назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34;

6. Датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності;

7. Зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане;

8. Зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва вебсайта інформаційно-телекомунікаційної системи "PROZORRO";

9. В інформації щодо тендерної документації зазначаються:

дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація;

назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі;

10. Строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях

Додаток 8

до Тендерної документації

**ВИМОГИ ДО БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ**

**ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРАМИ ЗАКУПІВЛІ**

1. **Банківська гарантія виконання зобов'язань** за договором закупівлі повинна бути надана через електронну систему закупівель та набувати чинності не пізніше дати укладання договору про закупівлю.

Датою отримання гарантії Замовником є:

для гарантій у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (за наявності) банка-гаранта - дата її завантаження до електронної системи закупівель;

для гарантій у вигляді свіфт-повідомлення – дата повідомлення від банку бенефіціара (Замовника) про отримання такої гарантії.

1. **Банківська гарантія має бути надана:**

банком-резидентом України, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, або

банком-резидентом України, який має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче **“uaAАA”** (у разі відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу (А-, або вищий)), або

іноземним банком, який має кредитний рейтинг однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу (А-, або вищий),

та щодо банку не застосовані санкції держав чи міждержавних організацій, які повністю або частково обмежують та/або забороняють та/або можуть негативно вплинути на виконання банком зобов’язань із забезпечення процедури закупівлі та/або із забезепечення виконання договору, зокрема відповідні санкції Ради національної безпеки і оборони України (згідно з Законом України “Про санкції”), Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (OFAC) та Європейської комісії Європейського Союзу.

1. **Форма надання банківської гарантії:**

банками – резидентами України:

у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (за наявності) банка-гаранта, що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) банка-гаранта та його печатки відповідно з урахуванням вимог [законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2022_12_01/pravo1/T030851.html?pravo=1) та “[Про електронні довірчі послуги”](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2023_01_01/pravo1/T172155.html?pravo=1). У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії повинно бути посилання на засіб електронного підпису та печатки (за наявності), який використовується для створення та/або перевірки електронного підпису та печатки. При цьому зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав електронний підпис;

іноземними банками:

у електронній формі автентичним свіфт-повідомленням на свіфт-адресу банка бенефіціара (Замовника) *\_\_(реквізити банку)\_*, у такому випадку до електронної системи закупівель завантажується сканкопія такого свіфт-повідомлення з текстом банківської гарантії.

1. **Банківська гарантія оформляється:**

банками-резидентами України - відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639;

іноземними банками – відповідно до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No. 758).

1. **Банківська гарантія повинна містити:**

* повне найменування учасника-переможця процедури закупівлі (принципала за гарантією);
* найменування бенефіціара за гарантією (Замовника);
* посилання на оголошення про проведення закупівлі (UA-\_\_\_\_\_), предмет закупівлі;
* суму і валюту гарантії (цифрами та словами);
* положення, що банківська гарантія забезпечує виконання зобов’язань принципала за договором закупівлі у разі невиконання принципалом зобов’язань за договором закупівлі, що буде укладено за результатами закупівлі;
* зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання першої письмової вимоги Замовника (бенефіціара) повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення Принципалом будь-яких зобов'язань, передбачених договором закупівлі, без необхідності додаткового обґрунтування та надання додаткових документів.
* положення, що усі платежі за гарантією мають бути здійснені банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи;
* покладення усіх витрат, пов'язаних з гарантією, на принципала;
* положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом;
* строк дії банківської гарантії:

для гарантії як забезпечення виконання зобов'язань за договором закупівлі повинен бути не менше ніж строк дії договору про закупівлю та додатково не менше одного місяця;

* підпорядкування банківської гарантії чинному законодавству України (для банків-резидентів України) та Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758.

**6. Текст банківської гарантії не може містити:**

посилання на умови договору про надання гарантії (правочину, укладеного між банком-гарантом та принципалом);

умови про зменшення відповідальності банка в будь-якому випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги, а також зменшення зобов'язань за гарантією на всі суми, виплачені банком за гарантією);

умови про ускладнення процедури виплати грошових коштів за гарантією (додаткового підтвердження повноважень підписанта вимоги, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності вимоги, тощо);

обмеження відповідальності банку-гаранту сумою, на яку видано гарантію, у разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за гарантією;

умови відкликання гарантії банком-гарантом.