**Додаток 2**

*до тендерної документації нова редакція*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Труби поліпропіленові; код ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби**

Таблиця №1

Кількість, обсяг поставки, технічні та якісні характеристики товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва товару | Од. вим. | К-сть | Технічні характеристики |
| 1 | Труба поліпропіленова 40 | пог.м | 200 | Матеріал виготовлення: поліпропілен;Призначення: опалення;Діаметр: 40 мм;Товщина стінки труби: 5,5-7 мм;Тип армування: алюмінієм;Довжина: 4000 мм;PP-RCT/AL/PP-RCT (PN20) абоPP-RCT/AL/PPR (PN20)Гарантія: 10 років |
| 2 | Труба поліпропіленова 32 | пог.м | 1100 | Матеріал виготовлення: поліпропілен;Призначення: опалення;Діаметр: 32 мм;Товщина стінки труби: 4,4–5,5 мм;Тип армування: алюмінієм;Довжина: 4000 мм;PP-RCT/AL/PP-RCT (PN20) абоPP-RCT/AL/PPR (PN20)Гарантія: 10 років |
| 3 | Труба поліпропіленова 25 | пог.м | 1300 | Матеріал виготовлення: поліпропілен;Призначення: опалення;Діаметр: 25 мм;Товщина стінки труби: 3,5-4,2 мм;Тип армування: алюмінієм;Довжина: 4000 ммPP-RCT/AL/PP-RCT (PN20) абоPP-RCT/AL/PPR (PN20)Гарантія: 10 років |
| 4 | Труба поліпропіленова 20 | пог.м | 1000 | Матеріал виготовлення: поліпропілен;Призначення: опалення;Діаметр: 20 мм;Товщина стінки труби: 2,8-3,4 мм;Тип армування: алюмінієм;Довжина: 4000 ммPP-RCT/AL/PP-RCT (PN20) абоPP-RCT/AL/PPR (PN20)Гарантія: 10 років |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму виробника, патент, конструкцію або тип товару чи матеріалів, то вважається, що технічні вимоги містить вираз (або еквівалент). Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові товару чи матеріалів*.

Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам або бути кращими.

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- вартість товару;

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку до адреси Замовника:

- навантаження та розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду та умов закупівлі.

Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Товар повинен бути новим, цільним без браку.

Товар, що постачається не перебуває у податковій заставі, не є під арештом, не є предметом іншого обтяження. Товар є новим, таким що не був у вжитку, терміни та умови його зберігання не порушені.

Товар повинен супроводжуватись документами, що засвідчує(ють) якість товару (вид документа виробника (один або декілька), який буде(уть) надано(і) під час поставки товару (копії сертифікатів якості та/або посвідчень про якість, та/або декларації виробника, та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару (у передбачених законодавством випадках).

***На підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам надати:***

1. Копія Сертифікату відповідності або сертифікат у котрому зазначені національні або міжнародні стандарти відповідно до технічних та якісних вимог предмету закупівлі.
2. Довідка про товар (заповнена відповідно до таблиці №1 Кількість, обсяг поставки, технічні та якісні характеристики товару)
3. Довідка про товар (заповнена відповідно до таблиці №2 ДАНІ ПРО ТОВАР).

Таблиця №2

ДАНІ ПРО ТОВАР\*

| № п.п | Найменування товару, марка | Найменування виробника, країна | Рік виготовлення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ··· |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(Посада уповноваженої особи Учасника)* | *(Підпис та печатка)* | *(Прізвище та ініціали)* |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р |  |  |

*\*В даній таблиці кожна комірка повинна бути заповнена.*