**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Поточний ремонт дороги комунальної власності Новороздільської ТГ по пр.Шевченка біля будинку №5 в м.Новий Розділ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|  |  |  |  |
| *1* | *Виправлення профілю основ щебеневих без*  *додавання нового матеріалу* | *100м2* | *1,2* |
| *2* | *Розливання в'яжучих матеріалів*  *кількість: r2(150х0,001)* | *1т* | *0,15* |
| 3 | Емульсія бітумна, дорожна  кількість: r2(150х0,001) | т | 0,15 |
| *4* | *Улаштування покриттів товщиною 4 см із*  *гарячих асфальтобетонних сумішей* | *100м2* | *1,5* |
| *5* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-43-1*  *(до товщини 5 см)* | *100м2* | *1,5* |
|  | Н1=2 |  |  |
| 6 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі  [асфальтобетон щільний]  (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип  Б, марка 1  кількість: r1(150х0,05х2,4) | т | 18 |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*