**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Поточний ремонт дороги комунальної власності Новороздільської ТГ по пр.Шевченка біля будинку №5 в м.Новий Розділ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|   |   |   |   |
| *1* | *Виправлення профілю основ щебеневих без**додавання нового матеріалу* | *100м2* | *1,2* |
| *2* | *Розливання в'яжучих матеріалів**кількість: r2(150х0,001)* | *1т* | *0,15* |
| 3 | Емульсія бітумна, дорожнакількість: r2(150х0,001) | т | 0,15 |
| *4* | *Улаштування покриттів товщиною 4 см із**гарячих асфальтобетонних сумішей* | *100м2* | *1,5* |
| *5* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-43-1**(до товщини 5 см)* | *100м2* | *1,5* |
|   | Н1=2 |   |   |
| 6 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі[асфальтобетон щільний](дорожні)(аеродромні), що застосовуються уверхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типБ, марка 1кількість: r1(150х0,05х2,4) | т | 18 |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*