**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**(лот №1- 3)**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики**

**предмета закупівлі**

**Загальні характеристики предмету закупівлі за Лотом №1: ДК021:2015 31120000-3 Генератори (Генератор інверторний потужністю від 3,5 кВт)**

|  |  |
| --- | --- |
| Генератор інверторний з наступними характеристиками | |
| 1. Тип генератора - бензиновий 2. Система пуска – ручна/електро 3. Кількість фаз – 1 4. Номінальна потужність – від 3,5 кВт 5. Напруга від 220В 6. Частота мережі-50 Гц 7. Паливо – бензин 8. Система охолодження – повітря 9. Тип альтернатора - інверторний 10. Обмотка генератора - мідь 11. Тип двигуна –4х тактний 12. Наявність заправного баку для оливи, наявність датчика рівня палива в баку 13. Гарантія – не менше 12 місяців від дати отримання товару | 5 шт |

**Загальні характеристики предмету закупівлі за Лотом №2: ДК 021:2015 31120000-3 Генератори (Бензиновий генератор потужністю від 5 кВт)**

|  |  |
| --- | --- |
| Бензиновий генератор з наступними характеристиками | |
| 1. Система пуска – ручна/електро 2. Кількість фаз – 1 3. Номінальна потужність – від 5 кВт 4. Напруга від 220В 5. Частота мережі - 50Гц 6. Паливо – бензин 7. Система охолодження – повітря 8. Тип двигуна – 4х такт ний 9. Тип альтернатора - синхронний 10. Обмотка генератора - мідь 11. Наявність заправного баку для оливи, наявність датчика рівня палива в баку 12. Додаткова комплектація на кожен генератор –транспортувальний набір (ручка та колеса для переміщення) 13. Гарантія – не менше 12 місяців від дати отримання товару | 6 шт |

**Загальні характеристики предмету закупівлі за Лотом №3: ДК 021:2015 31120000-3 Генератори (Генератор інверторний потужністю від 7 кВт)**

|  |  |
| --- | --- |
| Генератор інверторний з наступними характеристиками | |
| 1. Тип генератора – бензиновий 2. Система пуска – ручна/електро 3. Кількість фаз – 1 4. Номінальна потужність – від 7 кВт 5. Напруга від 220В 6. Частота мережі - 50Гц 7. Паливо – бензин 8. Система охолодження – повітря 9. Тип двигуна – 4х такт ний 10. Тип альтернатора - інверторний 11. Обмотка генератора - мідь 12. Наявність заправного баку для оливи, наявність датчика рівня палива в баку 13. Додаткова комплектація на кожен генератор –транспортувальний набір (ручка та колеса для переміщення) 14. Гарантія – не менше 12 місяців від дати отримання товару | 3 шт |

Вимоги до предмету закупівлі (лот №1- 3):

**1. Товар повинен мати ступінь локалізації виробництва не менше 15 відсотків.**

2. Тендерна пропозиція повинна містити інформацію про торгову марку (тип/модель товару або артикул), виробника та країну походження товару, запропонованого Учасником.

3. Учасник повинен гарантувати (лист в довільній формі), що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб.

4. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що Учасник не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

5. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі, де Учасник підтверджує, що країною походження товару не є Російська Федерація/ Республіка Білорусь;

6. Учасник у технічній частині своєї пропозиції, повинен зазначити в довільній формі країну походження Товару (країною походження не має бути Російська Федерація/Республіка Білорусь) та чітко вказати специфікації продукції, які будуть запропоновані замовнику для задоволення технічних вимог та технічних специфікацій тендерної документації. **Специфікації товарів повинні бути вказані зі ступенем деталізації (в тому числі із зазначенням строку гарантії), достатнім для внесення специфікацій у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору.**

7. Гарантійний строк має становити не менше 12 місяців від дати отримання Товару, про що

Учасник повідомляє в довільній формі.

8. **Якість товару повинна відповідати Державним стандартам або сертифікатам якості згідно діючого законодавства України для даного типу. Учасник надає у складі тендерної пропозиції чинний на дату розкриття сертифікат відповідності, що відповідає вимогам ДСТУ . виданим в органі з оцінки відповідності або в органі сертифікації.**

- (у разі, якщо сертифікат видано не на учасника закупівлі – такий учасник у складі пропозиції пoвинен надати дозвіл від субєкта господарювання, на котрого видано сертифікат, на право використання означеного сертифікату в цих торгах з посиланням на ідентифікатор цієї закупівлі).

9. Товар повинен бути виготовлений компанією-виробником, організація роботи якої відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю», на підтвердення Учасник надає копію сетрифіката.

10. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на доставку, завантаження, розвантаження, занесення, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів.

11. Учасник в складі тендерної пропозиції надає лист в довільній формі за підписом керівника учасника або особи, яка уповноважена на підписання пропозиції, із зазначенням відповідного ступеня локалізації запропонованого товару, який сформований Уповноваженим органом (вказаний ступінь локалізації повинен відповідати підпункту 1 пункту 61 Розділу Х Закону України «Про публічні закупівлі» на дату подання цінової пропозиції), та/або зазначенням безпосереднього посилання на відповідний товар, оприлюднений на веб-порталі електронної системи закупівель та офіційному веб-сайті Уповноваженого органу, де має бути зазначений, зокрема ступінь локалізації;

12. Переможець після укладення договору, під час поставки Товару надає:

- підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості запропонованого товару (на кожну позицію), з вказанням відповідного ступеню локалізації товару (ступінь локалізації на товар не має бути меншим від вказаного в тендерній пропозиції), для оприлюднення замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю. В разі не надання Постачальником фактичної калькуляції чи/або якщо зазначений ступінь локалізації є меншим, ніж зазначено в тендерній пропозиції, Покупець не приймає такий Товар.

- технічний паспорт на кожну окрему одиницю обладнання на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.

- керівництво по експлуатації, або аналогічний йому документ на кожну окрему одиницю обладнання в тому числі, але не виключно, на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.