**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Гранули паливні з відходів деревини (пелети)**

**ДК 021:2015** – **09110000-3 Тверде паливо**

Характеристики:

- екологічно чистий матеріал – деревина;

- розміри гранул (пелет): діаметр – 6 мм,

- довжина - до 49 мм;

- загальна вологість: не вище 8,5 %;

- зольність: не вище 0,7%;

- нижча теплота згоряння на робочий стан: не менше 17.5 МДж/кг;

- вміст сірки: не більше 0,08%;

- щільність: не менше 1100 кг/м3

 Можливе відхилення в бік кращої якості.

Товар, який постачається, не використовувався, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару не повинна бути пошкоджена.

Пелети (гранули) паливні повинні бути з деревини твердих або хвойних (змішаних) порід дерев. Не повинні містити ніяких домішок, які утворюють шлак та погіршують горіння (наприклад, домішки піску, пластмаси тощо).

В одній партії пелети повинні бути однакового діаметру та відповідати заявленим технічним характеристикам. У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Учаснику (Постачальнику) або підлягає обміну за рахунок Учасника.

Кількість – 30 000 кг

Пелети (гранули) паливні повинні поставлятися у поліетиленових мішках (фасовка до 15 кг) на піддонах. **Поставка товару здійснюється згідно заявок Замовника 1-2 рази на тиждень протягом опалювального сезону партіями до 1 тони за адресою: пр-т Миру, 21-А, м. Житомир.**

***! Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів. Учасник повинен надати сертифікат якості та/або відповідності, та/або протокол випробувань.***

***!! Учасник підтверджує відповідність товару технічним, якісним та кількісним характеристикам шляхом подання документа у формі Додатка 2 до тендерної документації підписаний уповноваженою особою учасника, а також відбитком печатки (у разі використання) на своєму бланку.***