**Додаток № 1**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту приміщення будівлі (гаражу)**

**2 ДПРП 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернігівській області**,

**згідно коду ДК 021:2015- 45450000-6 «Інші завершальні роботи»**

**Загальні технічні вимоги.**

Обсяг закупівлі – 1 (одна) послуга (таблиця №1).

1. Термін надання послуги – 20 календарних днів з дати підписання договору, але не пізніше 21.11.2022 року.

2. Місце виконання послуг: 14000, м. Чернігів, вул. Підводника Кітицина, 19.

3. Якість виконання послуг: повинна відповідати стандартам, технічним та іншим умовам прийнятих для даного виду послуг.

4. Гарантійний термін: 2 (два) роки.

5. Учасник повинен за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного терміну.

6. Надання послуги необхідно виконувати з суворим дотриманням вимог інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії. Допуск до надання послуги проводяться відповідно до діючих інструкцій та вказівок.

7. Якість використовуваних під час надання послуги матеріалів повинна відповідати діючим нормам і стандартам для даного виду матеріалів. Відповідальність за якість матеріалів несе Виконавець послуги.

8. До вартості послуги включаються: всі витрати Виконавця, пов’язані з наданням послуги, в тому числі вартість обладнання та матеріалів для надання послуги, транспортні витрати, загальновиробничі витрати, кошти на покриття адміністративних витрат, заробітна плата, кошторисний прибуток, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Виконавцем послуги, тощо.

**Дефектний акт**

**Обсяги робіт**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання сталевих повiтроводiв периметром 1600 мм  з листової сталi товщиною до 0,9 мм | м2 | 8 |  |
| 2 | Розбирання сталевих повiтроводiв периметром до 1000  мм з листової сталi товщиною до 0,9 мм | м2 | 2,3 |  |
| 3 | Розбирання стінок і дверець дерев'яних шаф пожежних  гідрантів (3шт) | м2 | 7,4 |  |
| 4 | Улаштування каркасів на стінах під облицювання  профнастилом ПС10 з віднесенням від стіни на 430мм | м2 | 36,6 |  |
| 5 | Улаштування каркасів на стінах під облицювання  профнастилом ПС10 з віднесенням від стіни на 200мм | м2 | 98,9 |  |
| 6 | Улаштування каркасів на колонах і укосах під  облицювання профнастилом ПС10 | м2 | 24,2 |  |
| 7 | Улаштування каркасів карнизу під облицювання  профнастилом | м2 | 3,1 |  |
| 8 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 6,3 |  |
| 9 | Улаштування каркасів розсувних перегородок (по типу  розсувних воріт) на металевому каркасі під обшивку  профнастилом | м2 | 8 |  |
| 10 | Профiль CD 60 | мп | 320 |  |
| 11 | Профiль UD 27 | мп | 240 |  |
| 12 | З'єднувач "Краб" | шт | 112 |  |
| 13 | ЕС | шт | 280 |  |
| 14 | Дюбель 6\*60 | шт | 600 |  |
| 15 | Саморіз 4,2х14 | шт | 1000 |  |
| 16 | Комплект м/к для розсувних перегородок  (воріт) розміром 2000х2000 | шт | 2 |  |
| 17 | Облицювання стін і перегородок профiльованим листом  ПС10 | м2 | 148,4 |  |
| 18 | Облицювання укосів і колон профiльованим листом  ПС10 | м2 | 24,2 |  |
| 19 | Облицювання каркасів стель профiльованим листом  ПС10 | м2 | 9,4 |  |
| 20 | Профнастил ПС10, RAL9006, цинку не  менше 160 гр/м2, гарантія 10 років | м2 | 192,92 |  |
| 21 | Саморіз покрівельний 4,8х19, RAL9006 | шт | 1456 |  |
| 22 | Монтаж спецпланок | м | 164 |  |
| 23 | Саморіз покрівельний 4,8х19, RAL9006 | шт | 492 |  |
| 24 | Деталі із плоского оцинкованого листа,  RAL9006, цинку не менше 160 гр/м2,  гарантія 10 років (кут 50х50) | м2 | 21,5 |  |
| 25 | Установлення грат жалюзiйних для регістрів опалення | грати | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Грати | м2 | 3,08 |  |
| 27 | Установка шафи [пульт] керування навiсної, висота,  ширина i глибина до 1200х600х500 мм | шт | 3 |  |
| 28 | Шафа пожежного гідранта | шт | 3 |  |

**Поданням своєї пропозиції учасник підтверджує, що він не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |