**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

 **ДК 021:2015:****43210000-8 – Машини для земляних робіт (код 43211000-5 Бульдозери) «Бульдозер»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

**1. Загальні положення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Кількість товару – 1 одиниця |  |
| 1.2 | Бульдозер (далі – Товар) повинен бути новим, не бувшим у використанні, в стандартному заводському виконанні, без простою, готовим до експлуатації, не знаходитись під заставою чи під арештом, не раніше 2023 року випуску |  |
| 1.3 | Товар має бути у зібраному і справному стані, без механічних пошкоджень і слідів корозії, з кондиціонером/обігрівачем |  |
| 1.4 | Країна походження, виробник бульдозера, модель бульдозера  |  |
| 1.5 | Бульдозер повинен бути оснащений бульдозерним відвалом з захисною решіткою для згортання твердих побутових відходів |  |

**2. Технічні параметри Товару**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | **Загальні характеристики:**  |  |
|  | Експлуатаційна маса бульдозера, не більше – 17 000 кг |  |
|  | Тиск на ґрунт, не більше – 67 кПа |  |
|  | Максимальна швидкість руху вперед, не більше – 9,6 км/год. |  |
|  | Максимальна швидкість руху назад, не більше – 12,5 км/год |  |
|  | Максимальне тягове зусилля, не менше – 150 кН |  |
|  | Габаритна розміри (Довжина), не менше – 5140 мм |  |
|  | Габаритна розміри (Ширина), не більше – 3390 мм |  |
|  | Габаритна розміри (Висота), не більше – 3040 мм |  |
|  | Ширина колії, не менше – 1880мм |  |
| **2.2** | **Двигун** |  |
|  | Тип двигуна – дизельний, рядний, 6-ти циліндровий, чотирьохактний, з водяним охолодженням, прямим впорскуванням палива та турбо наддувом |  |
|  | Номінальна потужність двигуна, не менше – 131 кВт (178 к.с.) |  |
|  | Номінальна частота обертання, не менше – 1850 об/хв. |  |
|  | Робочий об’єм двигуна, не менше – 9,7л |  |
|  | Мінімальна витрата палива, не більше 214(г/кВт.г) |  |
|  | Модель двигуна – WD10G178E25 (або еквівалент) |  |
| **2.3** | **Ходова система** |  |
|  | Тип гусеничної системи – бульдозер повинен бути оснащений гусеничною ходовою системою |  |
|  | Ширина гусеничних траків, не менше – 510 мм |  |
|  | Кількість опорних катків (на кожну сторону), не менше – 6 шт. |  |
|  | Кількість підтримуючих катків (на кожну сторону), не менше – 2 шт. |  |
| **Гідравлічна система робочої установки** |
|  | Робочий тиск, не більше 14 МПа |  |
|  | Продуктивність гідравлічного насосу, не менше 243 л/хв. |  |
|  | Тип гідравлічного насос - шестеренчастий |  |
|  |  |  |
| **2.4** | **Характеристики бульдозерного відвалу для згортання твердих побутових відходів** |  |
|  | Об’єм відвалу, не менше – 6,5 м³ |  |
|  | Ширина відвалу, не менше – 3380 мм |  |
|  | Висота відвалу, не менше – 1780 мм |  |
|  | Максимальне заглиблення відвалу, не менше – 540 мм |  |
|  | Максимальна висота підйому відвалу над землею, не менше – 1090 мм |  |
| **3** | **Організаційні вимоги:** |  |
|  | Учасник повинен забезпечити доставку (вартість включається у загальну вартість товару), передпродажну підготовку, введення товару в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника. Вартість всіх цих робіт (послуг) враховується в ціну Товару. Учасник надає лист у довільній формі, у якому він підтверджує всі вимоги цього пункту |  |
|  |  Учасник повинен надати у складі пропозиції:- сертифікат відповідності та/або декларацію про відповідність на запропонований товар;- зображення (фото та або/брошуру) предмета закупівлі (у вигляді окремого файлу); |  |
|  | Учасник повинен надати у складі пропозиції документ, що підтверджує повноваження учасника торгів на реалізацію продукції від імені виробника (учасник надає оригінал або завірену копію листа від виробника (дилера/офіційного представника в Україні) чи сертифікат дилера/дистриб’ютора) |  |
|  | Учасник або імпортер забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування Товару протягом гарантійного терміну експлуатації. Учасник або імпортер повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни. |  |
|  | Учасник або імпортер повинен мати гарантійну та сервісну підтримку у вигляді сервісного центру та забезпечувати таку підтримку шляхом виїзду при потребі мобільної сервісної бригади на базі Замовника протягом усього терміну гарантійного обслуговування (Учасник повинен надати лист в довільній формі, який містить інформацію про перелік сервісних центрів (центру) по обслуговуванню товару, що є предметом закупівлі, із зазначенням їх адрес, контактів, тощо) |  |
|  | Поставка Товару повинна супроводжуватися наступними документами: - технiчною документацiєю (Iнструкцiєю по експлуатацiї);- технічним паспортом; - документами для peєстрації в уповноваженому органi; - сертифікатом відповідності та декларацією про відповідність; - видатковою накладною;- актом приймання-передачi- інші документи, що необхідні для реєстрації На підтвердження вимог цього пункту учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист. |  |
|  | Учасник попереджується, що його пропозиція може бути відхилена в разі, якщо товар, який представлявся ним на торги, не відповідає технічним вимогам Технічної специфікації, що встановиться в ході передпродажного огляду |  |
|  | Гарантійний термін на Товар повинен складати не менше 24 місяці або 2000 мотогодин від дати поставки (залежно від того, що настане раніше) |  |

**Інші вимоги**

1. Учасник у складі пропозиції повинен надати інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника за формою розділів 1, 2, 3 порівняльної таблиці Технічної специфікації. Інформація заповнюється учасником в порівняльній таблиці в стовбцях «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити конкретний цифровий показник або текстову інформацію про технічну чи іншу характеристику товару, що пропонується. У разі ненадання такої інформації або невідповідності запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється.

2. Якщо пропозиція Учасника не відповідає технічним вимогам предмета закупівлі або буде надана недостовірна інформація, вона буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

3. Ціна на товар повинна враховувати витрати на забезпечення передпродажної підготовки, усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, з урахуванням витрат на доставку до місця поставки, вказаного замовником у оголошенні, страхування, сплату митних тарифів та усіх інших витрат. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, Замовником не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни закупівлі чи визнання закупівлі такою, що не відбулася). Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

4. Учасник повинен здійснювати постачання товару, який відповідає вимогам діючого законодавства щодо його якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання.

5. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):

— постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

— постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

— Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

6. Учасник або імпортер повинен мати гарантійну та сервісну підтримку у вигляді сервісного центру та забезпечувати таку підтримку шляхом виїзду при потребі мобільної сервісної бригади на базі Замовника протягом усього терміну гарантійного обслуговування (Учасник повинен надати лист в довільній формі, який містить інформацію про перелік сервісних центрів (центру) по обслуговуванню товару, що є предметом закупівлі, із зазначенням їх адрес, контактів, тощо). Надати копію документу на право власності або оренди приміщення сервісного центру.

7. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що учасник не має розірваного договору з цим самим Замовником по причині порушення учасником умов договору та/або відсутні рішення суду щодо стягнення з учасника неустойки, штрафу, або пені по укладеним договорам з цим самим Замовником, за результатами тендерних закупівель починаючи з 2019 року до дати подання тендерної пропозиції за даною закупівлею.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що бульдозер знаходиться на території України та додати фотографічне зображення таблички (шильдик) із зазначенням серійного номеру та року виготовлення.

9. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист від заводу виробника з авторизацією учасника на прийняття участі в закупівлі та на постачання техніки замовнику. (Замовник самостійно перевіряє справжність наданого листа у завода виробника, шляхом зв’язку з ним. За відсутності офіційного підтвердження від заводу, замовник відхиляє таку пропозицію учасника).

10. У зв’язку з коротким терміном поставки надати гарантійного листа щодо можливості вчасної і якісної поставки предмета закупівлі на умовах, вказаних у тендерній документації.

11. Замовником вимагається надання учасником процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Якщо предметом закупівлі, внесеним до переліку, є колісні транспортні засоби: Замовником вимагається надання учасником процедури закупівлі сертифіката типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засо бу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Керуючись п. 6-1 прикінцевих та перехідних положень (розділ 10) Закону замовник здійснює закупівлю товару, що складає предмет цієї закупівлі, виключно якщо його ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 20 відсотків. Ступінь локалізації виробництва визначається згідно положень Закону. Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступеню локалізації, а саме: лист в довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

12. Термін поставки – 10 (десять) календарних днів з моменту підписання договору.

13. Умови оплати – протягом 180 (Ста вісімдесяти) календарних днів після одержання товару.

14. Адреса поставки: Рівненська обл., м. Вараш, Промислова зона, 22 (Автотранспортна служба КП «ВТВК» ВМР).

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***