**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

 (У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета
закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або
еквівалент")

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

код ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові автомобілі (Легковий автомобіль RENAULT DUSTER або еквівалент)

(далі – товар/автомобіль)

Технічна специфікація

**Місце поставки товару:** м.Кривий Ріг Дніпропетровської області.

**Кількіст**ь - 1 шт.

**Рік виготовлення** –не раніше 2021 р.

**Колір** – білий

**Термін поставки** – включно до 31 березня 2023 року

**Кількість місць** - 5

**Технічні характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип пального | Дизель |  |
| Об’єм двигуна  | 1461 куб. cм |  |
| Потужність двигуна | 110 к.с. |  |
| Привід  | Повний |  |
| Коробка передач | Механічна |  |
| Норма токсичності  | Євро 6 |  |
| Діаметр розвороту (м)  | 10,15 |  |
| Довжина (мм) | 4341 |  |
| Висота **з урахуванням піднятих дверей багажного відділення** (мм) | 2002 |  |
| Споряджена маса (кг) | 1395-1500 |  |

**Перелік встановленого обладнання:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Передні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира (з кнопкою вимкнення)  | Так |  |
| Шторки-подушки безпеки | Так |  |
| ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі)  | Так |  |
| ABS (антиблокувальна система гальм) | Так |  |
| EBA (с-ма допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна с-ма розподілу гальмівних зусиль) | Так |  |
| TPMS (система моніторингу тиску в шинах) | Так |  |
| LED денні ходові вогні | Так |  |
| Повторювачі сигналів поворотів | Так |  |
| Передні протитуманні ліхтарі | Так |  |
| Датчик світла | Так |  |
| Ліхтар заднього ходу | Так |  |
| Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення | Так |  |
| Три задніх з'ємних підголівника | Так |  |
| Передні ремені безпеки, що не регулються за висотою | Так |  |
| Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачами | Так |  |
| Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь  | Так |  |
| Датчик нагадування про непристібнуті ремені безпеки водія та 4x пасажирів | Так |  |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | Так |  |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з механічним регулюванням із салону та датчиком зовнішньої температури | Так |  |
| Сталевий захист картера двигуна | Так |  |
| Антигравійний захист | Так |  |
| Захист від бруду | Так |  |
| Захист від пилу | Так |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | Так |  |
| Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці) | Так |  |
| Індикатор перемикання передач | Так |  |
| Бортовий комп'ютер | Так |  |
| Круїз-контроль + обмежувач швидкості | Так |  |
| Режим ECO водіння | Так |  |
| Центральний замок | Так |  |
| Ключ з дистанційним керуванням | Так |  |
| Кондиціонер | Так |  |
| Повітроводи для заднього ряду сидінь | Так |  |
| Задній парктронік | Так |  |
| Камера кругового огляду+система контролю «сліпих» зон | Так |  |
| Передні електросклопідйомники+імпульсний з боку водія | Так |  |
| Задні електросклопідйомники | Так |  |
| Сидіння водія з регулююванням за висотою,підлокітником та поперековою підтримкою | Так |  |
| Сидіння заднього ряду сидінь, що складаються в пропорціїи 1/3 та 2/3 | Так |  |
| Обігрів заднього скла | Так |  |
| Тканинна оббивка сидінь Comfort | Так |  |
| 16" сталеві диски  | Так |  |
| Гарантія не менше 3 роки або 100 000 км пробігу. | Так |  |

***Загальні вимоги до предмету закупівлі:***

1. Автомобіль, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні, тест-драйві), рік випуску має бути не раніше 2021 року. *(На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

2. Товар повинен бути вироблений в країні до якої не застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи) відповідно до чинного законодавства України. (*Для підтвердження даної інформації учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати довідку в довільній формі з відомостями про країну-виробника товару*).

3. Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або 100 000 км пробігу.( *На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

4. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого товару з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів автомобіля за формою наведеною вище;

- зображення, запропонованого автомобіля;

- опис та характеристики.

5. Якщо учасник не є виробником продукції надати документ у складі тендерної пропозиції, який підтверджує стосунки із виробником:

- сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

або:

- лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або:

- договір з виробником (дилерський договір).

 Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції.

6. Товар має відповідати вимогам діючих стандартів та відповідних нормативних документів в частині безпеки дорожнього руху, безпеки експлуатації, санітарно-гігієнічних норм та екологічної безпеки.

7. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

8. Гарантійне і післягарантійне обслуговування запропонованого учасником автомобіля повинно здійснюватися фахівцями учасника або за його дорученням. Учасник повинен гарантувати, у разі необхідності, забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування автомобіля. *(На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

9. Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва, транспортування запропонованого товару, у вигляді довідки у довільній формі.

*Примітка: у деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу “або еквівалент”.*

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності).