**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Тимчасові пам’ятні знаки 44210000-5 - Конструкції та їх частини***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Тимчасові пам’ятні знаки |
| Код ДК 021:2015 | *44210000-5 - Конструкції та їх частини* |
| Кількість поставки товару | *200 штук – одинарні*  *150 штук - двійні* |
| Місце поставки товару | *вул. Микулинецька, 27, м. Тернопіль, Тернопільська область, Україна, 46027* |
| Строк поставки товару | *до 31.12.2024 року включно* |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»*, тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Запропонований товар учасника має відповідати таким характеристикам:

* **Тимчасовий пам’ятний знак одинарний** – виріб виготовлений з деревини хвойних порід, прямокутної форми, фарбований фарбою натуральних відтінків, довжина виробу становить 1.95 м., ширина виробу – 0,85 м., висота бокових частин – 0,22 м. (бокові сторони складаються з двох частин, кожна з яких має 0,11 м.), товщина дощок – 2 см. Виріб має бути оздоблений лиштвою, кутовими ніжками та декоративними фігурними елементами.
* **Тимчасовий пам’ятний знак двійний** - виріб виготовлений з деревини хвойних порід, прямокутної форми, фарбований фарбою натуральних відтінків, довжина виробу становить 2.0 м., ширина виробу – 1,8 м., висота бокових частин – 0,22 м. (бокові сторони складаються з двох частин, кожна з яких має 0,11 м.), товщина дощок – 2 см. Виріб має бути оздоблений лиштвою, кутовими ніжками та декоративними фігурними елементами.

**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, є:**

* технічна специфікація, складена учасником згідно з **Таблицею 1** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку.
* ***Таблиця 1***

| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Технічні характеристики товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***● кольорові фото виробу, який учасник пропонує у своїй тендерні пропозиції.***