**Додаток 4 до Оголошення**

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**та документи, які підтверджують відповідність запропонованого товару**

**вимогам замовника**

1. Товар, який пропонується до постачання повинен бути першої категорії, тобто новим та таким, що не був в експлуатації.

2. Гарантійний строк (термін) на товар: на весь товар обов’язково повинна надаватись гарантія на термін не менше
24 (двадцяти чотирьох) місяців від виробника. У разі, якщо витратні матеріали мають обмежений термін придатності, цей термін обов’язково повинен перевищувати 6 (шість) місяців з дати поставки товару Замовнику.

3. Ремонт (заміна) товару, під час дії гарантійного терміну експлуатації, здійснюється Виконавцем протягом терміну зазначеного в договорі поставки товару після отримання письмового повідомлення від Замовника.

4. Всі товари, які пропонує Учасник, обов’язково повинні мати оригінальну фабричну упаковку, яка не може бути пошкодженою або заміненою на іншу аналогічну.

5. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на пакування, маркування, доставку Товару (завантаження, розвантаження, занесення), сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів та інших витрат.

6. Постачальник за вимогою Замовника (при необхідності) повинен пред’явити комплект товару для ознайомлення та перевірки відповідності заданим технічним характеристикам (можливостям).

7. Постачальник зобов’язується здійснити поставку товару у відповідності до кількості та технічних характеристик зазначених Замовником:

**Генератор інверторний Honda EU 22 IT1 G – 1 шт.**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| № | Найменування товару,що закуповується Замовником | Од.вим. | К- сть | Параметри (технічні, якісні характеристики) товару | Значенняхарактеристики товару | Найменування товару, що пропонується Учасником | Параметри (технічні, якісні характеристики) товару, що пропонуються Учасником | Значенняхарактеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генератор інверторнийHonda EU 22 IT1 G | шт. | 1 | Тип палива | Бензиновий |  |  |  |
| Регулювання напруги | Інвертор |  |  |
| Виконання  | В кожусі |  |  |
| Кількість фаз | Однофазний |  |  |
| Тип двигуна | Чотиритактний, одноциліндровий |  |  |
| Робочий об’єм двигуна, см.куб. | 121,0 |  |  |
| Місткість паливного баку, л | 3,6 |  |  |
| Час безперервної роботи, год | 10 |  |  |
| Час безперервної при максимальному навантаженні, год | 3,6 |  |  |
| Напруга, В | 230 |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Розетки, 16А, 220В | 2 |  |  |
| Вихід постійного струму, В/А | 12/8,3 |  |  |
| Номінальна потужність, кВт | 1,8 |  |  |
| Максимальна потужність | 2,2 |  |  |
| Тип запуску | Ручний |  |  |
| Рівень шуму (7 м), дБ | 71  |  |  |
| Вага (суха), кг | 21,1 |  |  |
| Габаритні розміри, мм | 519х290х425 |  |  |
| Країна виробник  | Японія або Таїланд |  |  |
| Виробник | Honda |  |  |