**Додаток №3**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу Renault Master II**

**ДК 021:2015 – 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання, кількість 1 од.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметри ТЗ | Характеристики ТЗ |
| 1 | Модель | Renault Master II |
| 2 | Номерний знак | АЕ 0390 КМ |
| 3 | Рік випуску | 2007 |
| 4 | КПП | Механічна |
| 5 | Тип ТЗ: | Легковий |
| 6 | VIN:  | VF1FDCVL538174368 |
| 7 | Об’єм двигуна | 2 499 м3 |
| 8 | Марка палива  | Дизель |
| 9 | Пробіг ТЗ |  522 000 км |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид робіт: поточний ремонт та технічне обслуговування транспортного засобу Renault Master II**/п | Перелік послуг |
| 1 | Зняття і установка коробки передач |
| 2 | Заміна зчеплення (комплект) |
| 3 | Розбирання/збірка моторного відсіку |
| 4 | Техічне обслуговування згідно пробігу ТЗ |

# **Загальні вимоги**

1. Послуги, пов’язані з проведенням поточного ремонту та технічного обслуговування повинні виконуватись відповідно до вимог передбачених заводом виробником даного ТЗ та відповідати вимогам ДСТУ 2322-93, ДСТУ 3649-2010, Наказу Міністерства Інфраструктури України № 615 від 28.11.2014р., Наказу Міністерства Транспорту Україні № 102 від 30.03.1998 р.

2. Запасні частини та матеріали, які будуть використані в процесі поточного ремонту та технічного обслуговування ТЗ, повинні відповідати вимогам передбаченим заводом виробником ТЗ, технічній документації та нормативно-правовим актам України.

2.1. Запасні частини та матеріали, які будуть використані в процесі проведення поточного ремонту та технічного обслуговування ТЗ повинні бути такими, що не перебували в експлуатації (новими).

2.2. При невідповідності якості запасних частин встановленим вимогам, учасник зобов’язаний за власний кошт замінити такі запасні частини.

3. Учасник гарантує Замовнику належну якість наданих послуг пов’язаних з проведенням поточного ремонту та технічного обслуговування ТЗ.

4. Гарантійні обов’язки розповсюджуються на всі види послуг та на всі використані запасні частини і матеріали.

5. Місце надання послуг – за місцем знаходження відповідних для надання послуг Замовнику виробничих потужностей Учасника.

Доставка транспортного засобу до місця надання послуг та у зворотньому напрямку здійснюється:

- засобами та силами Замовника, у разі розташування виробничих потужностей Учасника в межах м.Павлоград (місце знаходження транспортного засобу Замовника),

- засобами та силами Учасника, у разі знаходження виробничих потужностей Учасника за межами м.Павлоград.