Додаток 2

до тендерної документації

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**на закупівлю послуги**

**ДК 021:2015: 45340000-2 — Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Поточний ремонт огорожі)**

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим даною тендерною документацією, а саме:

* + - договірну ціну з усіма розрахунками, які є її складовими та підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної ціни у відповідності до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва». Розрахунок ціни пропозиції (договірної ціни) з підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної ціни, розрахований у ліцензійному програмному комплексі, має бути наданий в електронному сканованому вигляді та додатково в електронному вигляді в форматі інформаційного блоку, сумісного з програмним комплексом АВК.
		- Якість будівельних матеріалів, які будуть використовуватись при надані послуг за Договором, повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам.
		- Учасник надає гарантійний лист, в довільній формі, щодо вчасного та якісного виконання учасником всього обсягу послуг.

Технічні вимоги щодо закупівлі послуги

**ДК 021:2015: 45340000-2 — Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Поточний ремонт огорожі)**

**Вимоги щодо формування договірної ціни**

Договірна ціна та розрахунки до неї (пояснювальна записка, розрахунок прибутку, адміністративних витрат, розрахунки інших витрат, підсумкова відомості ресурсів, об’єктні та локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат) мають бути складені, бажано, у програмному комплексі АВК-5 у версії не нижче 3.8.0 або в іншому, який має рекомендації Мінрегіону до застосування.

Учасник визначає ціну тендерної пропозиції (договірну ціну) згідно кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення замовлення та поточних цін на них.

В ціні тендерної пропозиції Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

Ціна тендерної пропозиції має бути розрахована та надана у відповідності до Державних та відомчих будівельних норм з урахуванням змін та доповнень за статтями витрат:

* заробітної плати у розмірі 9228,00 відповідно до коефіцієнту переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатку 15 кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та прогнозного індексу споживчих цін на поточний рік;
* вартості матеріальних ресурсів, які не повинні перевищувати тих, що склалися в регіоні;
* витрат на транспортування матеріальних ресурсів;
* вартості експлуатації машин та механізмів з розрахунком вартості машино-години власної техніки, вартості оренди машино-години орендованої техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності);
* загально-виробничих витрат на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в організації за попередній звітний період (рік) та завантаження організації (в межах усереднених показників).
* коштів на покриття адміністративних витрат на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в організації за попередній звітний період (рік) та завантаження організації (в межах усереднених показників).
* прибутку (в межах усереднених показників).

Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені, без будь-яких обмежень або застережень.

Не врахована учасником вартість окремих робіт (послуг) не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ) та з урахуванням сплати всіх необхідних податків та зборів, із вказівкою та урахуванням зворотних сум, якщо зворотні матеріали від демонтажу, передбачені в технічному завданні. Вартість ресурсів, що повертаються, зазначається в договірній ціні.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з підготовкою тендерної пропозиції та з укладенням договору.

Договірна ціна має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Також, на розсуд Учасника, можливі коментарі та пропозиції щодо технічних вимог/характеристик та надання будь-якої додаткової інформації або документів.

|  |
| --- |
|  |
| **Об’єми робіт:** |
|  |
| *№**п/п* | *Найменування робіт і витрат* | *Одиниця**виміру* | *Кількість* |
| 1 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 158,1 |
| 2 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 158,1 |
| 3 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 158,1 |
| 4 | Фарбування емаллю за 2 рази металевих поверхоньдекоративних елементів зі сталі на огорожі | м2 | 48,4 |
| 5 | Фарбування емаллю за 2 рази та з двох сторінметалевих поверхонь великих стовбчиків воріт таогорожі (труба діам.110мм) | м2 | 41,86 |
| 6 | Фарбування емаллю за 2 рази та з двох сторінметалевих поверхонь стовбчиків огорожі (трубадіам.25мм) | м2 | 67,84 |
| 7 | Фарбування емаллю за 2 рази раніше пофарбованихметалевих поверхонь грат та огорож (блоки з сіткирабіца забору з рамкою) | м2 | 563 |
| 8 | Фарбування емаллю за 2 рази та з двох сторін ранішепофарбованих стовбчиків огорожі (проф.труба50х50х38мм) | м2 | 7,6 |
| 9 | Фарбування емаллю за 2 рази раніше пофарбованихметалевих поверхонь хвіртки (решітка декоративна зарматури) | м2 | 5,2 |
| 10 | Фарбування емаллю за 2 рази раніше пофарбованихметалевих поверхонь хвіртки з металу | м2 | 5 |
| 11 | Фарбування емаллю за 2 рази раніше пофарбованихметалевих поверхонь воріт (решітка декоративна зарматури) | м2 | 19,2 |
| 12 | Середній ремонт металевих огорож | м2 | 143 |
| 13 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначенняоцинкований, діаметр 2,5 мм | кг | 59 |
| 14 | Дріт сталевий низьковуглецевий загальногопризначення, діаметр 6 мм, неоцинкований | т | 0,135 |