**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**Предмет закупівлі: Телекомунікаційні кабелі та обладнання — кабельний тестер Noyafa NF-8508 (або еквівалент), код ДК 021:2015 – 32520000-4.**

Очікувана вартість закупівлі: **4 800,00 грн.**

Кількість: **1 шт.**

Термін постачання: **до 15.12.2023 р.**

**Складові предмету закупівлі:**

**кабельний тестер Noyafa NF-8508 (або еквівалент)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Технічні вимоги** |
| **Тестування кабелю:** |
| Забезпечення кросування витих пар | так |
| тестування кабельних мереж CAT5 / CAT6 | так |
| вимірювання відстані до обриву | так |
| ФункціяPoE-тестер (Power over Ethernet) | так |
| NCV (детектування високої напруги) | так |
| Трассування | так |
| QC-тест | так |
| VFL (детектування пошкодження). | так |
| Вимірювання оптичної потужності OPM | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм |
| діапазон вимірювань: | від -70 дБм до + 10 дБм, джерело червоного світла потужністю 10мВт  |
| Гарантійний термін  | 12 місяців |

**Вимоги до предмету закупівлі:**

1. Учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб (надати лист в довільній формі).
2. Учасник у документах, що містять технічний опис предмета закупівлі та додаються до тендерної пропозиції (інформації про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам), повинен чітко вказати специфікації продуктів, які будуть запропоновані замовнику, для задоволення технічних вимог тендерної документації. Специфікації повинні бути вказані зі ступенем деталізації, достатнім для внесення специфікацій у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору.
3. Учасник надає перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування на території України. Під час постачання Учасник надає гарантійні талони зі строком гарантії, з вказанням назви обладнання та серійних номерів.
4. Усі гарантійні талони заповнюються згідно вимог виробника.
5. Весь товар має узгоджуватись з усіма електричними вимогами, що встановлені в Україні.
6. Учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника;

\* Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".

\* Примітка: Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.