Перелік змін до тендорної документації на закупівлю:

Послуги з чищення каналізаційних колекторів

за кодом CPV за ДК 021:2015-90470000-2 (Гідродинамічна промивка трубопроводів зовнішньої каналізації діаметром 100-300мм та гідродинамічна промивка трубопроводів внутрішньобудинкової каналізації діаметром 50мм та очищення колодязів глибиною до 6 м від мулистих відкладень та ін. об’єктів КП «ЖКС «Порто-Франківський»).

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-20-001633-а

Внести зміни до додатку № 2 а саме до 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, п.1.2. Учасник повинен мати наступне обладнання та машини:

- спеціальні машини, обладнені гідродинамічними установками для очистки систем зливної та госпфекальної каналізації;

- спеціалізовані машини, укомплектовані професійним електромеханічним обладнанням для прочищення внутридомової системи каналізації;

- спеціалізовані автомобілі, оснащені професійним обладнанням для проведення теле- і відеоінспекціі труб від діам. 50 мм з фотофіксацією аварійних ділянок;

**-** переносне електрообладнання для прочищення зовнішньої і внутрішньої системи каналізації**;**

- каналопромивочні машини (муловисмоктувачі).

|  |
| --- |
| Учасник повинен підтвердити право власності або право перебування в оренді кожної одиниці обладнання та машини технічним паспортом, договором оренди (зі строком дії не менш ніж до 31.12.2023р.) |

|  |
| --- |
|  |