**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**на закупівлю: послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування службового автотранспорту ГУНП в Хмельницькій області за кодом ДК 021:2015 - 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»**

1. **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:**

Предметом даної закупівлі є послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів Замовника.

З метою забезпечення повноцінного та якісного надання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів до станції технічного обслуговування (далі – СТО) висуваються наступні вимоги до Учасника:

- гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті наданих послуг. Гарантія на надані послуги і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 р. № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 р. за № 1609/26386.

- запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при наданні послуг, та включаються у вартість наданих послуг, повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами та сертифікованими державними органами сертифікації.

**1.1. СТО повинна мати:**

1.1. Для скорочення експлуатаційних витрат та оптимізації робочого часу, СТО повинна розміщуватися в межах адміністративної одиниці міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський або не більше 10 км від м. Кам’янець-Подільський та не більше 10 км від м. Хмельницький *(Учасник зобов’язаний надати в складі пропозиції довідку в довільній формі із зазначенням місцезнаходження СТО).*

 1.2. Учасник повинен підтвердити наявність СТО. *На підтвердження надати копію документа щодо власності на СТО або копію діючого договору оренди. Термін дії договору оренди повинен бути не менше терміну дії Договору.*

1.3. СТО Учасника повинна відповідати вимогам Замовника та мати власне обладнання для ремонту та обслуговування на балансі підприємства Учасника за однією адресою, а саме:

- можливість здійснювати діагностику, технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів Замовника.

**2.1. Учасник зобов’язаний**:

2.1. Забезпечити безпеку представників Замовника під час його перебування на СТО.

2.2. У разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовно усунути ці недоліки Учасником.

2.3. Учасник повинен організувати безпечне зберігання автомобілів замовника на території СТО, мати стоянку для зберігання автотранспортних засобів замовника та цілодобову фізичну охорону, відео спостереження (*надати письмове підтвердження в довільній формі).*  2.4. Надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. 2.5. Зважаючи на специфіку роботи Замовника Учасник зобов’язаний здійснити щоденний (24 години на день 7 днів на тиждень) позачерговий прийом автомобілів Замовника на СТО, включаючи святкові та вихідні дні; 2.6. Надати гарантійний лист, який містить інформацію, що Учасник має змогу проводити наступні види ремонтів транспортних засобів Замовника, а саме:

- ремонт двигунів;

- ремонт паливної системи;

- ремонт ходової частини;

- ремонт КПП;

- ремонт електрообладнання;

- ремонт кермового управління (рульової рейки);

- ремонт гальмівної системи.

1. **ПЕРЕЛІК АВТОМОБІЛІВ, ЗАПЧАСТИН ТА ПОСЛУГ**

**Автомобіль: Chery TIGGO 4,VIN: LVVDB11B5ND043868, рік випуску: 2021, 1499 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Контроль стану паливних трубопроводів і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 2 | Контроль стану приводного ременя (генератора, кермового управління з ГП, кондиціонера) | 1 |  |  |
| 3 | Контроль герметичності систем силового агрегату (системи змащення двигуна і КПП, охолоджуючої рідини, кондиціонування і паливної системи) | 1 |  |  |
| 4 | Заміна моторного мастила і фільтра | 1 |  |  |
| 5 | Контроль стану свічок запалення (відрегулювати проміжок між електродами, очистити від нагару) | 1 |  |  |
| 6 | Перевірка та заміна повітряного фільтра | 1 |  |  |
| 7 | Контроль стану та заміна фільтра вентиляції салону | 1 |  |  |
| 8 | Контроль рівня та стану охолоджуючої рідини | 1 |  |  |
| 9 | Контроль змісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах | 1 |  |  |
| 10 | Контроль затягування різьбових з'єднань шасі і кузова | 1 |  |  |
| 11 | Контроль стану сайлентблоків передньої і задньої підвіски | 1 |  |  |
| 12 | Контроль стану підшипників маточин задніх коліс і проміжків | 1 |  |  |
| 13 | Контроль вільного ходу педалі зчеплення і гальма | 1 |  |  |
| 14 | Контроль стану систем контролю, освітлення, сигналізації | 1 |  |  |
| 15 | Контроль стану АКБ, ступінь зарядженості | 1 |  |  |
| 16 | Контроль стану випускного трубопроводу, його з'єднань і кріплень | 1 |  |  |
| 17 | Контроль стану чохлів шарнірів приводних валів | 1 |  |  |
| 18 | Контроль рівня робочої рідини, стан трубопроводів кермового гідропідсилювача і його працездатність | 1 |  |  |
| 19 | Контроль люфта кермового управління | 1 |  |  |
| 20 | Контроль стану трубопроводів гальмівної системи і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 21 | Контроль рівня гальмівної рідини | 1 |  |  |
| 22 | Контроль стану гальма стоянки | 1 |  |  |
| 23 | Контроль стану колодок і дисків передніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 24 | Контроль стану колодок і дисків задніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 25 | Контроль стану шин і тиску в них | 1 |  |  |
| 26 | Перестановка коліс за схемою | 1 |  |  |
| 27 | Контроль кутів установки коліс | 1 |  |  |
| 28 | Контроль стану ременів безпеки і їх кріплень | 1 |  |  |
| 29 | Перевірка стану лакофарбного покриття кузова і протикорозійного захисту днища, арок коліс | 1 |  |  |
| 30 | Мащення замків, петель, клямки капота та регулювання | 1 |  |  |
| 31 | Тестовим виїздом переконатися в справності автомобіля | 1 |  |  |
| 32 | Технологічна мийка (без піни) - легкові | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Олива моторна TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | Франція | 170320 | л | 4,4 |  |  |
| Фільтр масляний | Китай | 480-1012010 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр повітряний | Китай | 036GEX\_PAA-060 | шт | 1 |  |  |
| Шайба болта зливного | Китай | 481h-1002041 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону | Китай | 036GEY\_RD.61J6WP2134 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Chery TIGGO 4, VIN: LVVDB11B4ND044221, рік випуску: 2021, 1499 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Контроль стану паливних трубопроводів і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 2 | Контроль стану приводного ременя (генератора, кермового управління з ГП, кондиціонера) | 1 |  |  |
| 3 | Контроль герметичності систем силового агрегату (системи змащення двигуна і КПП, охолоджуючої рідини, кондиціонування і паливної системи) | 1 |  |  |
| 4 | Заміна моторного мастила і фільтра | 1 |  |  |
| 5 | Контроль стану свічок запалення (відрегулювати проміжок між електродами, очистити від нагару) | 1 |  |  |
| 6 | Перевірка та заміна повітряного фільтра | 1 |  |  |
| 7 | Контроль стану та заміна фільтра вентиляції салону | 1 |  |  |
| 8 | Контроль стану та рівня охолоджуючої рідини | 1 |  |  |
| 9 | Контроль змісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах | 1 |  |  |
| 10 | Заміна трансмісійної олії механічної коробки передач | 1 |  |  |
| 11 | Контроль затягування різьбових з'єднань шасі і кузова | 1 |  |  |
| 12 | Контроль стану сайлентблоків передньої і задньої підвіски | 1 |  |  |
| 13 | Контроль стану підшипників маточин задніх коліс і проміжків | 1 |  |  |
| 14 | Контроль вільного ходу педалі зчеплення і гальма | 1 |  |  |
| 15 | Контроль стану систем контролю, освітлення, сигналізації | 1 |  |  |
| 16 | Контроль стану АКБ, ступінь зарядженості | 1 |  |  |
| 17 | Контроль стану випускного трубопроводу, його з'єднань і кріплень | 1 |  |  |
| 18 | Контроль стану чохлів шарнірів приводних валів | 1 |  |  |
| 19 | Контроль рівня робочої рідини, стан трубопроводів кермового гідропідсилювача і його працездатність | 1 |  |  |
| 20 | Контроль люфта кермового управління | 1 |  |  |
| 21 | Контроль стану трубопроводів гальмівної системи і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 22 | Контроль рівня гальмівної рідини | 1 |  |  |
| 23 | Контроль стану гальма стоянки | 1 |  |  |
| 24 | Контроль стану колодок і дисків передніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 25 | Контроль стану колодок і дисків задніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 26 | Контроль стану шин і тиску в них | 1 |  |  |
| 27 | Перестановка коліс за схемою | 1 |  |  |
| 28 | Контроль кутів установки коліс | 1 |  |  |
| 29 | Контроль стану ременів безпеки і їх кріплень | 1 |  |  |
| 30 | Перевірка стану лакофарбного покриття кузова і протикорозійного захисту днища, арок коліс | 1 |  |  |
| 31 | Мащення замків, петель, клямки капота та регулювання | 1 |  |  |
| 32 | Тестовим виїздом переконатися в справності автомобіля | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Олива моторна TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | Франція | 170320 | л | 4,4 |  |  |
| Фільтр масляний | Китай | 480-1012010 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр повітряний | Китай | 036GEX\_PAA-060 | шт | 1 |  |  |
| Шайба болта зливного | Китай | 481h-1002041 | шт | 1 |  |  |
| Олива трансмісійна TOTAL TRAX. DUAL 9 FE 75W90 | Франція | 214145 | л | 2,0 |  |  |
| Пробка зливу масла M14X1.5 L=11 | Китай | 732.122.011 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону | Китай | 036GEY\_RD.61J6WP2134 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Chery TIGGO 4, VIN:** **LVVBD11B5ND044048, рік випуску: 2021, 1499 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Контроль стану паливних трубопроводів і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 2 | Контроль стану приводного ременя (генератора, кермового управління з ГП, кондиціонера) | 1 |  |  |
| 3 | Контроль герметичності систем силового агрегату (системи змащення двигуна і КПП, охолоджуючої рідини, кондиціонування і паливної системи) | 1 |  |  |
| 4 | Заміна моторного мастила і фільтра | 1 |  |  |
| 5 | Контроль стану свічок запалення (відрегулювати проміжок між електродами, очистити від нагару) | 1 |  |  |
| 6 | Перевірка та заміна повітряного фільтра | 1 |  |  |
| 7 | Контроль стану та заміна фільтра вентиляції салону | 1 |  |  |
| 8 | Контроль стану та рівня охолоджуючої рідини | 1 |  |  |
| 9 | Контроль змісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах | 1 |  |  |
| 10 | Контроль затягування різьбових з'єднань шасі і кузова | 1 |  |  |
| 11 | Контроль стану сайлентблоків передньої і задньої підвіски | 1 |  |  |
| 12 | Контроль стану підшипників маточин задніх коліс і проміжків | 1 |  |  |
| 13 | Контроль вільного ходу педалі зчеплення і гальма | 1 |  |  |
| 14 | Контроль стану систем контролю, освітлення, сигналізації | 1 |  |  |
| 15 | Контроль стану АКБ, ступінь зарядженості | 1 |  |  |
| 16 | Контроль стану випускного трубопроводу, його з'єднань і кріплень | 1 |  |  |
| 17 | Контроль стану чохлів шарнірів приводних валів | 1 |  |  |
| 18 | Контроль рівня робочої рідини, стан трубопроводів кермового гідропідсилювача і його працездатність | 1 |  |  |
| 19 | Контроль люфта кермового управління | 1 |  |  |
| 20 | Контроль стану трубопроводів гальмівної системи і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 21 | Контроль рівня гальмівної рідини | 1 |  |  |
| 22 | Контроль стану гальма стоянки | 1 |  |  |
| 23 | Заміна гальмівної рідини | 1 |  |  |
| 24 | Контроль стану колодок і дисків передніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 25 | Контроль стану колодок і дисків задніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 26 | Контроль стану шин і тиску в них | 1 |  |  |
| 27 | Перестановка коліс за схемою | 1 |  |  |
| 28 | Контроль кутів установки коліс | 1 |  |  |
| 29 | Контроль стану ременів безпеки і їх кріплень | 1 |  |  |
| 30 | Перевірка стану лакофарбного покриття кузова і протикорозійного захисту днища, арок коліс | 1 |  |  |
| 31 | Мащення замків, петель, клямки капота та регулювання | 1 |  |  |
| 32 | Тестовим виїздом переконатися в справності автомобіля | 1 |  |  |
| 33 | Технологічна мийка (без піни) - легкові | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Олива моторна TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | Франція | 170320 | л | 4,4 |  |  |
| Рідина гальмівна ORLEN PLATINUM | Польща | QFP402B70 | л | 1,0 |  |  |
| Фільтр масляний | Китай | 480-1012010 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр повітряний | Китай | 036GEX\_PAA-060 | шт | 1 |  |  |
| Шайба болта зливного | Китай | 481h-1002041 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону | Китай | 036GEY\_RD.61J6WP2134 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: АП САП-М0 на базі Mitsubishi Outlander, VIN: Y69APCAPM00E26325, JMBXTGF2WLZ002646, рік випуску: 2023, 1998 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Поклейка сонцезахисної плівки (скло передніх та задніх дверей, скло задньої частини автомобіля, лобове скло) | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Chery TIGGO 4, VIN: LVVDB11B9ND043890, рік випуску: 2021, 1499 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Контроль стану паливних трубопроводів і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 2 | Контроль стану приводного ременя (генератора, кермового управління з ГП, кондиціонера) | 1 |  |  |
| 3 | Контроль герметичності систем силового агрегату (системи змащення двигуна і КПП, охолоджуючої рідини, кондиціонування і паливної системи) | 1 |  |  |
| 4 | Заміна моторного мастила і фільтра | 1 |  |  |
| 5 | Контроль стану свічок запалення (відрегулювати проміжок між електродами, очистити від нагару) | 1 |  |  |
| 6 | Перевірка та заміна повітряного фільтра | 1 |  |  |
| 7 | Контроль стану та заміна фільтра вентиляції салону | 1 |  |  |
| 8 | Контроль стану та рівня охолоджуючої рідини | 1 |  |  |
| 9 | Контроль змісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах | 1 |  |  |
| 10 | Контроль затягування різьбових з'єднань шасі і кузова | 1 |  |  |
| 11 | Контроль стану сайлентблоків передньої і задньої підвіски | 1 |  |  |
| 12 | Контроль стану підшипників маточин задніх коліс і проміжків | 1 |  |  |
| 13 | Контроль вільного ходу педалі зчеплення і гальма | 1 |  |  |
| 14 | Контроль стану систем контролю, освітлення, сигналізації | 1 |  |  |
| 15 | Контроль стану АКБ, ступінь зарядженості | 1 |  |  |
| 16 | Контроль стану випускного трубопроводу, його з'єднань і кріплень | 1 |  |  |
| 17 | Контроль стану чохлів шарнірів приводних валів | 1 |  |  |
| 18 | Контроль рівня робочої рідини, стан трубопроводів кермового гідропідсилювача і його працездатність | 1 |  |  |
| 19 | Контроль люфта кермового управління | 1 |  |  |
| 20 | Контроль стану трубопроводів гальмівної системи і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 21 | Контроль рівня гальмівної рідини | 1 |  |  |
| 22 | Контроль стану гальма стоянки | 1 |  |  |
| 23 | Заміна гальмівної рідини | 1 |  |  |
| 24 | Контроль стану колодок і дисків передніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 25 | Контроль стану колодок і дисків задніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 26 | Контроль стану шин і тиск в них | 1 |  |  |
| 27 | Перестановка коліс за схемою | 1 |  |  |
| 28 | Контроль кутів установки коліс | 1 |  |  |
| 29 | Контроль стану ременів безпеки і їх кріплень | 1 |  |  |
| 30 | Перевірка стану лакофарбного покриття кузова і протикорозійного захисту днища, арок коліс | 1 |  |  |
| 31 | Мащення замків, петель, клямки капота та регулювання | 1 |  |  |
| 32 | Тестовим виїздом переконатися в справності автомобіля | 1 |  |  |
| 33 | Технологічна мийка (без піни) - легкові | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Олива моторна TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | Франція | 170320 | л | 4,4 |  |  |
| Рідина гальмівна ORLEN PLATINUM | Польща | QFP402B70 | л | 1,0 |  |  |
| Фільтр масляний | Китай | 480-1012010 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр повітряний | Китай | 036GEX\_PAA-060 | шт | 1 |  |  |
| Шайба болта зливного | Китай | 481h-1002041 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону | Китай | 036GEY\_RD.61J6WP2134 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Volkswagen Passat, VIN: WVWZZZ3BZ5P037326, рік випуску: 2004, 2771 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Комплекс діагностичних робіт (ходова частина) | 1 |  |  |
| 2 | Гальмівні колодки заднього супорта, заміна | 1 |  |  |
| 3 | Гальмівні колодки передні, заміна | 1 |  |  |
| 4 | Супорт передній - заміна | 1 |  |  |
| 5 | Трубка гальмівна - заміна | 1 |  |  |
| 6 | Склопідіймач передній лівий, зняти/встановити | 1 |  |  |
| 7 | Ремонт електропроводки | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Гальмівні колодки дискові | Німеччина | 001638\_RH 2390.22 | шт | 1 |  |  |
| Гальмiвнi колодки. дискові | Німеччина | 001638\_RH 2263.05 | шт | 1 |  |  |
| Супорт гальмівний | Німеччина | 178092 | шт | 1 |  |  |
| Патрубок гальмівний | Німеччина | 40961 | шт | 1 |  |  |
| Склопдіймач без карти | Китай | 030H76\_88371794402 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Renault Dokker, VIN: VF18SRBW454270796, рік випуску: 2015, 1461 куб. см., дизель**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Масло та масляний фільтр - замiна | 1 |  |  |
| 2 | Коробка передач у зборі - зняття/встановлення | 1 |  |  |
| 3 | Підшипник зчеплення гідравлічний - заміна | 1 |  |  |
| 4 | Прокачка зчеплення | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Фільтр масляний | Китай | DADFO3000 | шт | 1 |  |  |
| Олива моторна TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | Франція | 170320 | л | 4,4 |  |  |
| Пiдшипник зчеплення | Франція | 001149\_V804527 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: CKC KIS-ПС на базі KIA Sportage, VIN: Y69SKSS42M0C18053, U5YPG814AML046806, рік випуску: 2021, 1591 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Болти та гайки кріплення підвіски, кузова, двигуна - перевірка | 1 |  |  |
| 2 | Елемент повітряного фільтру двигуна - заміна | 1 |  |  |
| 3 | Змащування замків, петель та гумових ущільнень дверей, багажника, капота | 1 |  |  |
| 4 | Кермовий механізм (кермова рейка, шарніри, пильники) - перевірка | 1 |  |  |
| 5 | Комп’ютерна діагностика систем | 1 |  |  |
| 6 | Кульові опори підвіски - перевірка | 1 |  |  |
| 7 | Моторна олива - заміна | 1 |  |  |
| 8 | Огляд кузова та поверхні днища | 1 |  |  |
| 9 | Охолоджуюча рідина двигуна - перевірка рівня та якості | 1 |  |  |
| 10 | Очистка дренажних отворів на кузові та дверях автомобіля | 1 |  |  |
| 11 | Паливопроводи, заправна горловина баку, шланги та місця їх з'єднання - перевірка | 1 |  |  |
| 12 | Патрубки впускної системи, вентиляції картеру, вакуумної системи - перевірка | 1 |  |  |
| 13 | Перевірка осьового люфта колісних підшипників | 1 |  |  |
| 14 | Приводні вали, шарнірні з'єднання (шруси) та їх гумові чохли - перевірка | 1 |  |  |
| 15 | Приводні паси навісних агрегатів - перевірка | 1 |  |  |
| 16 | Робоча гальмівна система (диски, барабани, накладки) - перевірка | 1 |  |  |
| 17 | Сальники двигуна та трансмісії - перевірка підтікань | 1 |  |  |
| 18 | Система випуску відпрацьованих газів - перевірка на відсутність витоків | 1 |  |  |
| 19 | Система кондиціювання повітря - перевірка | 1 |  |  |
| 20 | Система охолодження двигуна - перевірка | 1 |  |  |
| 21 | Стан елементів підвіски автомобіля (кріплення, стан сайлентблоків) - перевірка | 1 |  |  |
| 22 | Стояночна гальмівна система - перевірка | 1 |  |  |
| 23 | Технічний стан акумуляторної батареї - перевірка приладом | 1 |  |  |
| 24 | Фари та зовнішня світлова сигналізація - перевірка | 1 |  |  |
| 25 | Фільтр кондиціонера - заміна | 1 |  |  |
| 26 | Фільтр моторної оливи - заміна | 1 |  |  |
| 27 | Контроль кутів установки коліс | 1 |  |  |
| 28 | Шини (тиск та стан протектора) - перевірка | 1 |  |  |
| 29 | Шланги гальмівні та приводу зчеплення, трубки та їх з'єднання - перевірка | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Фільтр повітряний двигуна S16 | Польща | 28113D3300 | шт | 1 |  |  |
| Моторна олива 5W-30 | Франція | LP0425W30A5B50MK | л | 3,6 |  |  |
| Прокладка зливної пробки | Корея | 2151323001 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону S16 | Корея | 97133F2100 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр оливи | Корея | 2630035531 | шт | 1 |  |  |
| Очисник гальм DYNAMAX BRAKE CLEANER | Польща | 606141 | л | 0,5 |  |  |
| Охолоджуюча рідина (рожевий) -60 | Корея | 66927adep02 | л | 1,0 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Volkswagen Caravelle, VIN: WV2ZZZ7HZKH199377, рік випуску: 2019, 1968 куб. см., дизель**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Підшипник заднього колеса (правий)- заміна | 1 |  |  |
| 2 | Гальмівні колодки переднього супорта, обидві сторони - заміна | 1 |  |  |
| 3 | Втулки стабілізатора - заміна | 1 |  |  |
| 4 | Тяга (права), передній стабілізатор – заміна | 1 |  |  |
| 5 | Тяга (ліва), передній стабілізатор – заміна | 1 |  |  |
| 6 | Амортизатор задньої підвіски, обидві сторони - заміна | 1 |  |  |
| 7 | Пружина стойки задньої підвіски, обидві сторони - зняття/встановлення | 1 |  |  |
| 8 | Амортизатор передній - заміна | 2 |  |  |
| 9 | Опорні підшипники передніх амортизаторів - заміна | 2 |  |  |
| 10 | Подушка амортизатора - заміна | 2 |  |  |
| 11 | Масло АКПП та фільтр - заміна | 1 |  |  |
| 12 | Гальмівні диски задні - заміна | 1 |  |  |
| 13 | Гальмівні колодки заднього супорта, обидві сторони - заміна | 1 |  |  |
| 14 | Супорт задній - технічне обслуговування | 2 |  |  |
| 15 | Датчик АБС - зняття/встановлення | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Олива моторна SAE 5W-30 | Німеччина | 000989820717FBDE | л | 5,0 |  |  |
| Тяга стабілізатора | Німеччина | 001140\_30 92 7834 | шт | 2 |  |  |
| Амортизатор підвіски | Німеччина | 001126\_314 725 | шт | 2 |  |  |
| Трансмісійна олива | Німеччина | 001140\_30 93 9070 | л | 6,0 |  |  |
| Фільтр трансмісійної оливи | Німеччина | 001140\_30 10 7342 | шт | 1 |  |  |
| Сервiсний комплект амортизатора | Німеччина | 001590\_MON PK330 | шт | 1 |  |  |
| Амортизатор підвіски | Німеччина | 001015\_BIL 22-140098 | шт | 2 |  |  |
| Гальмівні колодки дискові | Китай | 001638\_RH 21045.11 | компл | 1 |  |  |
| Диск гальмівний | Китай | 17525\_ABS | шт | 2 |  |  |
| Гальмівні колодки дискові | Китай | 37413 | компл | 1 |  |  |
| Підшипник колісний з маточиною | Польща | 001713\_OPT 100013 | шт | 1 |  |  |
| Втулка стабілізатора | Німеччина | 001140\_30 93 1347 | шт | 2 |  |  |
| Підкладка пружини нижня | Німеччина | 7E0511150B | шт | 2 |  |  |
| Опора амортизатора підвіски | Німеччина | 001140\_30 93 3391 | шт | 2 |  |  |
| Елементи гальмівного супорта | Німеччина | 001625\_D4 656 | шт | 2 |  |  |
| Датчик ABS | Німеччина | 1.960.006 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Volkswagen Transporter, VIN: WV2ZZZ7HZ6H006040, рік випуску: 2013, 2461 куб. см., дизель**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Комплекс діагностичних робіт (ходова частина) | 1 |  |  |
| 2 | Діагностика електрообладнання стандартна (сканування помилок) | 1 |  |  |
| 3 | Наконечник кермової тяги - заміна | 2 |  |  |
| 4 | Пильник шруса зовнішній - заміна | 2 |  |  |
| 5 | Пильник шруса зовнішній - заміна | 1 |  |  |
| 6 | Перевірка та регулювання кутів встановлення коліс | 1 |  |  |
| 7 | Кардан-зняття/встановлення | 1 |  |  |
| 8 | Підвісний підшипник - заміна | 1 |  |  |
| 9 | Ремонт електропроводки | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Хомут довгий | Китай | FN-0003Z | шт | 4 |  |  |
| Наконечник тяги кермової | Китай | 29673 | шт | 1 |  |  |
| Наконечник тяги кермової | Китай | 29675 | шт | 1 |  |  |
| Пилозахисний комплект ШРКШ | Китай | 50-0108 | шт | 1 |  |  |
| Пилозахисний комплект ШРКШ | Китай | MH40165 | шт | 2 |  |  |
| Пильник ШРКШ | Китай | 701521391 | шт | 1 |  |  |
| Опора карданного вала | Польща | 00728281 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Chery TIGGO 4, VIN: LVVDB11B5ND043868, рік випуску: 2021, 1499 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Контроль стану паливних трубопроводів і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 2 | Контроль стану приводного ременя (генератора, кермового управління з ГП, кондиціонера) | 1 |  |  |
| 3 | Контроль герметичності систем силового агрегату (системи змащення двигуна і КПП, охолоджуючої рідини, кондиціонування і паливної системи) | 1 |  |  |
| 4 | Заміна моторного мастила і фільтра | 1 |  |  |
| 5 | Контроль стану свічок запалення (відрегулювати проміжок між електродами, очистити від нагари) | 1 |  |  |
| 6 | Перевірка та заміна повітряного фільтра | 1 |  |  |
| 7 | Контроль стану та заміна фільтра вентиляції салону | 1 |  |  |
| 8 | Перевірка стану та рівня охолоджуючої рідини | 1 |  |  |
| 9 | Контроль змісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах | 1 |  |  |
| 10 | Контроль затягування різьбових з'єднань шасі і кузова | 1 |  |  |
| 11 | Контроль стану сайлентблоків передньої і задньої підвіски | 1 |  |  |
| 12 | Контроль стану підшипників маточин задніх коліс і проміжків | 1 |  |  |
| 13 | Контроль вільного ходу педалі зчеплення і гальма | 1 |  |  |
| 14 | Контроль стану систем контролю, освітлення, сигналізації | 1 |  |  |
| 15 | Контроль стану АКБ, ступінь зарядженості | 1 |  |  |
| 16 | Контроль стану випускного трубопроводу, його з'єднань і кріплень | 1 |  |  |
| 17 | Контроль стану чохлів шарнірів приводних валів | 1 |  |  |
| 18 | Контроль рівня робочої рідини, стан трубопроводів кермового гідропідсилювача і його працездатність | 1 |  |  |
| 19 | Контроль люфта кермового управління | 1 |  |  |
| 20 | Контроль стану трубопроводів гальмівної системи і їх з'єднань | 1 |  |  |
| 21 | Контроль рівня гальмівної рідини | 1 |  |  |
| 22 | Заміна гальмівної рідини | 1 |  |  |
| 23 | Контроль стану гальма стоянки | 1 |  |  |
| 24 | Контроль стану колодок і дисків передніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 25 | Контроль стану колодок і дисків задніх гальмівних механізмів | 1 |  |  |
| 26 | Контроль стану шин і тиск в них | 1 |  |  |
| 27 | Перестановка коліс за схемою | 1 |  |  |
| 28 | Контроль кутів установки коліс | 1 |  |  |
| 29 | Контроль стану ременів безпеки і їх кріплень | 1 |  |  |
| 30 | Перевірка стану лакофарбного покриття кузова і протикорозійного захисту днища, арок коліс | 1 |  |  |
| 31 | Мащення замків, петель, клямки капота та регулювання | 1 |  |  |
| 32 | Тестовим виїздом переконатися в справності автомобіля | 1 |  |  |
| 33 | Гальмівні колодки передні комплект - заміна | 1 |  |  |
| 34 | Сальник колінчатого валу передній - заміна | 1 |  |  |
| 35 | Амортизатор передній - заміна | 2 |  |  |
| 36 | Вітрове скло - заміна | 1 |  |  |
| 37 | Технологічна мийка (без піни) - легкові АМ | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Олива моторна TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | Франція | 170320 | л | 4,4 |  |  |
| Фільтр масляний | Китай | 480-1012010 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр повітряний | Китай | 036GEX\_PAA-060 | шт | 1 |  |  |
| Рідина гальмівна ORLEN PLATINUM | Польща | QFP402B70 | л | 1,0 |  |  |
| Очисник гальм DYNAMAX BRAKE CLEANER | Польща | 606141 | л | 0,5 |  |  |
| Фільтр салону | Китай | 036GEY\_RD.61J6WP2134 | шт | 1 |  |  |
| Свічка запалювання | Китай | E4G16-3707010AB | шт | 4 |  |  |
| Сальник колінчатого валу передній | Китай | E4G16-1005040 | шт | 1 |  |  |
| Амортизатор передній лівий | Китай | 202000957AA | шт | 1 |  |  |
| Амортизатор передній правий | Китай | 202000958AA | шт | 1 |  |  |
| Колодки гальмівні передні | Китай | T19-6GN3501080 | шт | 1 |  |  |
| Автолампа Osram HB3 | Китай | 9005 | шт | 1 |  |  |
| Скло вітрове | Китай | J68-5206500BA | шт | 1 |  |  |
| Набір для вклейки скла відрового | Німеччина | 036GEY\_RD.61J6WP2134 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Mercedes Benz ML350, VIN: 4JGBB86E38A416954, рік випуску: 2008, 3498 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Технологічна мийка (без піни) - кросовери | 1 |  |  |
| 2 | Діагностика систем охолодження автомобіля | 1 |  |  |
| 3 | Патрубок системи охолодження - заміна | 1 |  |  |
| 4 | Лампа габарита - заміна | 1 |  |  |
| 5 | Діагностика електрообладнання стандартна | 1 |  |  |
| 6 | Комплекс діагностичних робіт (ходова частина) | 1 |  |  |
| 7 | Шарова опора права - заміна | 1 |  |  |
| 8 | Компресор кондиціонера - зняття/встановлення | 1 |  |  |
| 9 | Перевірка та заправка системи кондиціонування | 1 |  |  |
| 10 | Рівень рідини в бачках гідроприводу гальм і зчеплення перевірка | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Патрубок системи охолодження гумовий з фітінгами | Німеччина | 05-2856 | шт | 1 |  |  |
| Автолампа 5W | Німеччина | 005113\_OS 2827 | шт | 1 |  |  |
| Рідина охолоджуюча (антифриз G12+) | Польща | QFP203B10 | л | 1 |  |  |
| Шарова опора | Німеччина | 001393\_LMI 33406 01 | шт | 1 |  |  |
| Компресор кондиціонера | Данія | 890644\_NIS | шт | 1 |  |  |
| Прокладочний матеріал | Україна | 045. | м | 1,5 |  |  |
| Очисник гальм DYNAMAX BRAKE CLEANER | Польща | 606141 | л | 0,5 |  |  |
| Рiдина в гiдропiдсилювач | Німеччина | 000989880309 | шт | 0,5 |  |  |
| Холодоагент | Польща | R 134A | кг | 0,5 |  |  |
| Флуоресцент для пошуку витоку фреону (комплект) | Польща | 892764134 | шт | 1 |  |  |
| Олива компресорна для кондиціонерів | Польща | ELF ACD 100 1 | л | 0,05 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Volkswagen Transporter, VIN: WV2ZZZ7HZJH075136, рік випуску: 2017, 1968 куб. см., дизель**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Масло та масляний фільтр - замiна | 1 |  |  |
| 2 | Фільтр повітряний - заміна | 1 |  |  |
| 3 | Фільтр паливний - заміна | 1 |  |  |
| 4 | Фільтр кондиціонера - заміна | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Моторна олива 5W-30 | Франція | LP0425W30C30MK | л | 7,5 |  |  |
| Очисник гальм DYNAMAX BRAKE CLEANER | Польща | 606141 | л | 0,5 |  |  |
| Прокладочний матеріал | Україна | 045. | м | 1 |  |  |
| Фільтр масляний | Німеччина | MF\_HU 7008 z | шт | 1 |  |  |
| Фільтр паливний | Німеччина | 036520\_31.849.00 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону | Польща | 036810\_ADV182523 | шт | 1 |  |  |
| Повітряний фільтр | Німеччина | 001019\_1 457 433 331 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: СКС KIS-42КП на базі KIA Sportage, VIN: Y69SKSS42M0C18002, U5YPG814AML046775, рік випуску: 2021, 1591 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Болти та гайки кріплення підвіски, кузова, двигуна - перевірка | 1 |  |  |
| 2 | Елемент повітряного фільтру двигуна - заміна | 1 |  |  |
| 3 | Змащування замків, петель та гумових ущільнень дверей, багажника, капота | 1 |  |  |
| 4 | Кермовий механізм (кермова рейка, шарніри, пильники) - перевірка | 1 |  |  |
| 5 | Комп’ютерна діагностика систем | 1 |  |  |
| 6 | Кульові опори підвіски - перевірка | 1 |  |  |
| 7 | Моторна олива - заміна | 1 |  |  |
| 8 | Огляд кузова та поверхні днища | 1 |  |  |
| 9 | Охолоджуюча рідина двигуна - перевірка рівня та якості | 1 |  |  |
| 10 | Очистка дренажних отворів на кузові та дверях автомобіля | 1 |  |  |
| 11 | Паливопроводи, заправна горловина баку, шланги та місця їх з'єднання - перевірка | 1 |  |  |
| 12 | Патрубки впускної системи, вентиляції картеру, вакуумної системи - перевірка | 1 |  |  |
| 13 | Перевірка осьового люфта колісних підшипників | 1 |  |  |
| 14 | Приводні вали, шарнірні з'єднання (шруси) та їх гумові чохли - перевірка | 1 |  |  |
| 15 | Приводні паси навісних агрегатів - перевірка | 1 |  |  |
| 16 | Робоча гальмівна система - перевірка | 1 |  |  |
| 17 | Сальники двигуна та трансмісії - перевірка підтікань | 1 |  |  |
| 18 | Система випуску відпрацьованих газів - перевірка на відсутність витоків | 1 |  |  |
| 19 | Система кондиціювання повітря - перевірка | 1 |  |  |
| 20 | Система охолодження двигуна - перевірка | 1 |  |  |
| 21 | Стан елементів підвіски автомобіля (кріплення, стан сайлентблоків) - перевірка | 1 |  |  |
| 22 | Стояночна гальмівна система - перевірка | 1 |  |  |
| 23 | Технічний стан акумуляторної батареї - перевірка | 1 |  |  |
| 24 | Фари та зовнішня світлова сигналізація - перевірка | 1 |  |  |
| 25 | Фільтр кондиціонера - заміна | 1 |  |  |
| 26 | Фільтр моторної оливи - заміна | 1 |  |  |
| 27 | Контроль кутів установки коліс | 1 |  |  |
| 28 | Шини (тиск та стан протектора) - перевірка | 1 |  |  |
| 29 | Технологічна мийка (з піною) - кросовери | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Фільтр повітряний двигуна | Польща | 28113D3300 | шт | 1 |  |  |
| Моторна олива 5W-30 | Франція | LP0425W30A5B50MK | л | 3,6 |  |  |
| Прокладка зливної пробки | Корея | 2151323001 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону | Корея | 97133F2100 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр оливи | Корея | 2630035531 | шт | 1 |  |  |
| Очисник гальм DYNAMAX BRAKE CLEANER | Польща | 606141 | л | 0,5 |  |  |
| Гальмівна рідина DOT-4 | Корея | LP048APE001BFK | л | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Toyota Prius, VIN: JTDKN36U805615338, рік випуску: 2013, 1798 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Заміна кермової рейки | 1 |  |  |
| 2 | Розвал - сходження коліс | 1 |  |  |
| 3 | Підрамник, зняття/встановлення | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Кермова рейка | Польща | MSG TY104 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Nissan Pickup, VIN: JN1CPUD22U0160677, рік випуску: 2008, 2488 куб. см., дизель**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Поклейка сонцезахисної плівки (скло передніх та задніх дверей, скло задньої частини автомобіля) | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Skoda Octavia, VIN: TMBBE41U24B12115, рік випуску: 2004, 2000 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Діагностика електрообладнання стандартна (сканування помилок) | 1 |  |  |
| 2 | Перевірка та регулювання кутів встановлення коліс | 1 |  |  |
| 3 | Датчик температури - зняття/встановлення | 1 |  |  |
| 4 | ШРКШ наружний правий - зняття/встановлення | 1 |  |  |
| 5 | Кульові опори - заміна | 2 |  |  |
| 6 | Сайлентблок задній переднього важеля - заміна | 2 |  |  |
| 7 | Амортизатори задні - заміна | 2 |  |  |
| 8 | Опора амортизатора - заміна | 2 |  |  |
| 9 | Пильники задніх амортизаторів - заміна | 2 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Датчик темпеpатуpи | Польща | 001924\_ERA 330496 | шт | 1 |  |  |
| Кільце ущільнююче кондиціонера | Німеччина | 94536123 | шт | 1 |  |  |
| Кільце ущільнююче трубки охолодження | Німеччина | 55353331 | шт | 1 |  |  |
| ШРКШ | Китай | 001508\_S 40.14.600 | шт | 1 |  |  |
| Опора амортизатора | Німеччина | 001393\_LMI 35269 01 | шт | 2 |  |  |
| Сайлентблок важеля | Німеччина | SD\_863602 | шт | 2 |  |  |
| Амортизатор задній | Японія | 343298\_kyb | шт | 2 |  |  |
| Захисний комплект амортизатора | Японія | 910137\_KYB | компл | 1 |  |  |
| Кульова опора нижня | Китай | TC824 | шт | 1 |  |  |
| Кульова опора нижня | Китай | TC825 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Nissan TERRANO, VIN: MNTJCND23Z0007599, рік випуску: 2023, 2488 куб. см., дизель**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Поклейка сонцезахисної плівки (скло передніх та задніх дверей, скло задньої частини автомобіля) | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Skoda Octavia, VIN: TMBCA41Z38B151588, рік випуску: 2007, 1595 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Комплекс діагностичних робіт (ходова частина) | 1 |  |  |
| 2 | Захист двигуна - зняття/ встановлення | 1 |  |  |
| 3 | Масло та масляний фільтр - замiна | 1 |  |  |
| 4 | Фільтр повітряний - заміна | 1 |  |  |
| 5 | Фільтр салону - заміна | 1 |  |  |
| 6 | Фільтр паливний - заміна | 1 |  |  |
| 7 | Патрубок системи охолодження - заміна | 1 |  |  |
| 8 | Охолоджуюча рідина злити/залити, відкоригувати рівень (при виконанні робіт із системою) | 1 |  |  |
| 9 | Пильник ШРКШ (правий) - заміна | 1 |  |  |
| 10 | Тяга стабілізатора (задня) - заміна | 2 |  |  |
| 11 | Тяга стабілізатора - заміна | 2 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Фільтр масляний | Китай | DADFO0201 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр паливний | Китай | DADFF0206 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону вугільний | Китай | CH\_CCF0303C | шт | 1 |  |  |
| Моторна олива 5W-30 | Корея | LP0425W30A5B50MK | л | 4,2 |  |  |
| Пильник приводу колеса | Польща | 001500\_VKJP 3151 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр повітряний | Китай | DADFA0201 | шт | 1 |  |  |
| Труба водяного насоса (металева) | Німеччина | 11211801201 | шт | 1 |  |  |
| Тяга стабілізатора | Німеччина | 260016 | шт | 2 |  |  |
| Очисник гальм DYNAMAX BRAKE CLEANER | Польща | 606141 | л | 0,5 |  |  |
| Відрізне коло для чорних металів 125Х1Х22.23 мм | Польща | WM12510 | шт | 2 |  |  |
| Хомут пластиковий | Польща | 50216 | шт | 8 |  |  |
| Тяга стабілізатора | Польща | 001713\_OPT G7-998 | шт | 2 |  |  |
| Рідина охолоджуюча Антифриз G12 -30C | Польща | 990942 | л | 2 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

**Автомобіль: Volkswagen Passat, VIN: WVWZZZ3BZ5P034809, рік випуску: 2004, 2800 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | **Од. виміру/****послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** |
| **1-ї послуги** | **Сума** |
| 1 | Зварювальні роботи | 1 |  |  |
| 2 | Масло та масляний фільтр - замiна | 1 |  |  |
| 3 | Фільтр повітряний - заміна | 1 |  |  |
| 4 | Фільтр салону - заміна | 1 |  |  |
| 5 | Фільтр паливний - заміна | 1 |  |  |
| 6 | Комплекс діагностичних робіт (ходова частина) | 1 |  |  |
| 7 | Діагностика системи щеплення | 1 |  |  |
| 8 | Комплект важелів передньої підвіски - заміна | 1 |  |  |
| 9 | Перевірка та регулювання кутів встановлення коліс | 1 |  |  |
| 10 | Патрубок системи охолодження - заміна | 1 |  |  |
| 11 | Прокладка клапанної кришки - заміна | 1 |  |  |
| 12 | Подушка двигуна - зняття/встановлення | 3 |  |  |
| 13 | Коробка передач у зборі - зняття/встановлення (блок операцій). | 1 |  |  |
| 14 | Зчеплення - заміна | 1 |  |  |
| 15 | Клапан рецеркуляції відпрацьованих газів - зняття/встановлення | 1 |  |  |
| 16 | Трубка вентиляції картера - зняття/встановлення | 1 |  |  |
| **Найменування запчастини** | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без ПДВ, грн** |
| Масляний фільтр | Німеччина | 001019\_0 451 103 033 | шт | 1 |  |  |
| Повітряний фільтр | Німеччина | 001520\_30.192.00 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр паливний | Німеччина | 50013032 | шт | 1 |  |  |
| Фільтр салону | Китай | 036GW7\_M110006 | шт | 1 |  |  |
| Моторна олива 5W-30 | Корея | LP0425W30A5B50MK | л | 6,0 |  |  |
| Очисник гальм DYNAMAX BRAKE CLEANER | Польща | 606141 | л | 1,0 |  |  |
| Хомут | Польща | 8-12 W1 NORMA | шт | 1 |  |  |
| Комплект важелів | Польща | 001508\_S 12.22.709 | шт | 1 |  |  |
| Універсальний аерозоль wd-40 | Польща | 5032227700017 | л | 0,1 |  |  |
| Патрубок охолодження двигуна | Німеччина | 8D0819371BB | шт | 1 |  |  |
| Прокладки двигуна | Німеччина | 001428\_EL040.050 | компл | 1 |  |  |
| Ущільнююче кільце | Німеччина | 001428\_EL326.470 | шт | 1 |  |  |
| Опора двигуна - КПП | Німеччина | 001140\_30 13 0073 | шт | 2 |  |  |
| Буфер | Німеччина | 001393\_LMI 25929 01 | шт | 1 |  |  |
| Зчеплення | Польща | 036126\_3000 387 101 | шт | 1 |  |  |
| Рідина охолодження двигуна | Польща | QFP203B10 | л | 1 |  |  |
| Труба гофрована | Польща | 036864\_350-150 | шт | 2 |  |  |
| Хомут | Польща | 028018\_BOS265-129 | шт | 1 |  |  |
| Відрізне коло для чорних металів 125Х1Х22.23 мм | Польща | WM12510 | шт | 3 |  |  |
| Дріт зварювальний обміднений d=0,8 мм | Польща | 036103\_18031138057 | кг | 0,2 |  |  |
| Пильник захисний гумовий | Китай | PNDCW211F\_PN2 | шт | 1 |  |  |
| Гайка М10х1.25 | Китай | Din934M10x1.25 | шт | 2 |  |  |
| Болт М10х1.25х50 | Китай | Din691 | шт | 2 |  |  |
| Гайка М12 | Китай | 12 | шт | 4 |  |  |
| Клапан рециркуляції картерних газів | Китай | 91619 | шт | 1 |  |  |
| Труба з’єднувальна | Китай | 3F131001 | шт | 1 |  |  |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Разом** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |

Примітки :

У разі якщо технічне завдання містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містять вираз «або еквівалент».

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*