**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

( технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі )

1.Кількісні вимоги та якісні вимоги до предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 – 44330000-2 – будівельні прути, стрижні, дроти та профіля, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | **Од. виміру** | **Кільк.** | **(характеристики, детальний опис, характеристика, комплектність, тип, фасування, ДСТУ,ТУ тощо)** |
| Профіль PROFI M CD 60/3м (0,5мм) 60\*27 | шт | 300,0 | Застосування:  стельовий направляючий  Довжина –3м Ширина – 60 мм Висота – 27 мм Товщина металу – 0,5 мм |
| Профіль PROFI M UD 27/3м (0,5мм) 28\*27 | шт | 300,0 | Застосування:  стельовий, стіновий  Довжина – 3м Ширина – 27 мм Висота – 28 мм Товщина металу – 0,5 мм |

2. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена.

3. Поставка Товару здійснюється згідно з заявкою / замовленням замовника, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати подання заявки Замовником. Поставка Товару здійснюється автотранспортом учасника або автотранспортом перевізників за рахунок учасника за адресою:***Львівська обл.,Червоноградський р-н. м. Великі Мости , вул. Львівська, 166.***

4. В разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар в термін, визначений в Договорі.

5. Якість Товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам виробника і підтверджуватись наданим Постачальником сертифікатом на Товар.

6. Ціна вказується з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, завантажувально-розвантажувальних робіт.

7. Учасник гарантує зменшення цін на товар у випадку відповідного зменшення ринкових цін.

8. Гарантійний термін використання товару – не менше 12 місяців.

9. Товар повинен бути упакований у такий спосіб, щоб уникнути можливості його пошкодження, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного виду, деформування під час транспортування і зберігання.

10. До всіх посилань на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовується вираз «або еквівалент».

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***
* сертифікат відповідності на Товар.

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Країна походження товару\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  |  |  |  |  |  |

*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*