# Додаток 2 до Документації

**Технічна специфікації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

# Код за ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі Автомобіль спеціалізований – 1 шт:

**Автомобіль спеціалізований на базі Mitsubishi Eclipce Cross 2/0 CVT Intense 2022р.в.(або**

# еквівалент)

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики на автомобіль:** | |
| **ДВИГУН** | **2,0L** |
| **ТРАНСМІСІЯ** | **CVT** |
| **СИСТЕМА ПРИВОДУ** | **2WD** |
| **ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА к.с. (кВт) не менше** | **150 (110)** |

**СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ**

* + Система курсової стійкості - ActiveStability Control (ASC)
  + Система допомоги пристарті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
* Антипробуксовочнасистема -Traction Control (TCL)
  + Система увімкнення аварійних сигналів прирізкому гальмуванні (ESS)
  + Система допомоги приекстреному гальмуванні
  + Brake Assist (BA)
  + Дві фронтальні подушки безпеки
  + Система кріплення дитячих крісел ISO-FIX

# ІНТЕР'ЄР

* + Рульове кермо, що регулюється по висотіта вильоту
  + Підігрів передніхсидінь
  + Світлодіодна підсвітка ніші длясмартфону
* Дверні ручки чорного кольору
  + Другий ряд, щоскладається у пропорції 60/40
  + Другий ряд сидінь зрегульованими за нахилом спинками сидінь
  + Крючки для кріпленняречей у багажному відсіку

# ЕКСТЕР'ЄР

* + Задній спойлер звбудованим стоп- сигналом
  + Дзеркала задньогоогляду з обігрівом та електрорегулюванням
  + Задні бризковики
  + Захисні накладки на колісних арках

**ОБЛАДНАННЯ**

* + 4 динаміка
* Дистанційне управління центральним замком та іммобілайзер, 2ключ-передавача
  + Сидіння водія зрегулюванням по висоті
  + Високонтрасний рідкокристалічний дисплей на панелі приладів
  + Розетка 12 В на центральній консолі
  + Розетка 12 В для заднього ряду сидінь
  + Зсувна поличка в багажному відсіку
* Органайзер під підлогою багажного відділення
  + Передні та задні електричні склопідйомники
  + Система супроводу освітленням «Welcome light» та «Coming homelight»

- Світлодіодні денні ходові вогні

- Лампи освітлення салону та багажного відсіку

# ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

**СГУ та мигалка на магніті світлодіодна**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики Mitsubishi Eclipse Cross\***  ***Фізичні параметри можуть відрізнятись +/- 10 %*** | |
|  | |
| **ДВИГУН** | |
| Двигун | Бензиновий 4B11, 4- циліндровий 2л, DOHC MIVEC |
| Електронні системи | ABS, EBD, BAS, MASC,  MATC, HSA, ESS |
| Коробка передач | CVT (варіатор, 6 фіксованих положень в режимі Sport  Mode) |
| Тип привода | 2WD |
| Об’єм, куб.см | 1998 |
| Потужність, к.с./об/хв | 150/ 6000 |
| Макс. Обертальний момент Нм/об.хв. | 198/ 4200 |
| **РОЗМІРИ/ ВАГА** | |
| Довжина, мм | 4 545 |
| Ширина, мм | 1 805 |
| Висота, мм | 1 685 |
| Колісна база, мм | 2 670 |
| Дорожній просвіт, мм | 199 |
| Споряджена маса (без водія), кг | 1485 |
| Повна маса, кг | 2 050 |
| **ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТИРИСТИКИ** | |
| Витрата пального л/100 км |  |
| міський цикл | 10,1 |
| заміський цикл | 6,7 |
| комбінований цикл | 8 |
| Розгін 0-100 км/год., с | 11,9 |
| Максимальна швидкість, км/год | 188 |
| Об’єм паливного баку, л | 63 |
| **ПІДВІСКА** | |
| передня | Незалежна, типу Макферсон |
| задня | Незалежна, багато важільна зі стабілізатором поперечної  стійкості |
| **ГАЛЬМА/ КОЛЕСА** | |
| передні | вентильовані дискові |
| задні | дискові |
| Шини | 225/55 R18 |
| Диски | 18 х 7,0 J легкосплавні |
| Запасне колесо | 215/70 R 16 |

# Колір автомобіля: білий або сірий.

**Гарантія - 5 років або 100 000 км пробігу, в залежності від того що наступить раніше. На перші 2 роки обмеження щодо пробігу не застосовується.**

Строк поставки – **не пізніше 26 грудня 2022 року.**

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на доставку товару;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та умовами тендерної документації.
  + 1. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця згідно поданої заявки замовником. У якості таких гарантій учасник надає: Гарантійний лист про можливість поставки товару в кількості, обсягах та строки передбачені умовами закупівлі.
    2. Як згода з Технічним завданням і гарантія його виконання Учасники у складі пропозиції надають підписане Технічне завдання.
    3. Надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель (артикул) для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

***Примітка:*** *всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати та інтерпретувати як з виразом «або еквівалент». Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного товару.*