**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт: улаштування покриття підлог з керамічних плиток в найпростішому укритті Новосілко-Опарського ЗЗСО I-III ст. Стрийського району Львівської області)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об`єми робіт: | | | | | | |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | 100 м2 | 3,42 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |  |  |
| Дрантя | кг | 1,881 |
| Грунтовки глибокого проникнення | л | 68,4 |
| Шпарування для швів | кг | 155,268 |
| Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 3,557 |
| Клеюча суміш для плитки | кг | 1778,4 |
| Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні (нековзна) | м2 | 348,84 |
| Вода | м3 | 0,479 |
| Пласмасові хрестики для укладання плитки | шт | 2469,24 |
| **Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат** |  |  |
| Електроенергія | кВт-год | 24,07 |

***Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».***