**Додаток №3** **до**

**Тендерної документації**

**Технічні вимоги**

**по закупівлі послуги** **з проведення поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів з використання запасних частин та витратних матеріалів виконавця за кодом ДК 021:2015 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»**

1. Вимоги, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі:
* **Замовник визначає наступне:**
* Послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту дорожньо-транспортних засобів (далі – ДТЗ) Замовника повинні відповідати вимогам „Правилам надання послуг з технічного обслуговування і поточного ремонту колісних транспортних засобів”, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.14 р. № 615, порядку їх проведення, визначеному Положенням про технічне обслуговування і поточний ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим наказом Міністерства транспорту України № 102 від 30.03.1998 р. та інструкцій заводів - виробників ДТЗ.
* Під «технічним обслуговуванням» розуміється комплекс робіт, передбачених експлуатаційними документами, які виконуються з метою підтримки працездатності автомобілів, їх комплектуючих, матеріалів, вузлів, деталей тощо.
* Під «поточним ремонтом» розуміється відновлення працездатності автомобілів, в тому числі із заміною запасних частин (комплектуючих, агрегатів, матеріалів, вузлів, деталей тощо).
* Під «запасними частинами» розуміється - запчастини, комплектуючі, агрегати, матеріали, вузли, деталі тощо.
* Метою надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів є підтримання в технічно-справному стані автомобілів для забезпечення їх безперебійної роботи.
* Послуги надаються лише офіційним представником «TOYOTA» в Україні,
* У разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття КТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків.
* **Обсяг надання послуг**
* Обсяг послуг при проведенні регламентного обслуговування автомобілів повинен відповідати обсягу послуг, передбаченому виробником автомобіля (вказано в сервісній книжці до авто тощо).
* Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів (їх складових) здійснюється з використанням запасних частин і матеріалів Виконавця, які в подальшому відшкодовуються Замовником у розмірі фактичних витрат Виконавця. За бажанням Замовника, послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів (їх складових) може здійснюватися з використанням запасних частин і матеріалів Замовника.
* Запасні частини та витратні матеріали, які Учасник - переможець замінює чи використовує на АТЗ Замовника при наданні послуг з ремонту АТЗ повинні бути нові, оригінальні сертифіковані для продажу на території України.
* Учасник зобов’язаний надавати Замовнику можливість візуально контролювати виконання діагностичних та ремонтних робіт безпосередньо біля автомобіля за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених чинним законодавством України.
* Належне виконання послуг оформлюється підписанням між Замовником та Учасником Акту наданих послуг, який складається в двох примірниках, по одному для кожної Сторони та передається Замовнику в день виконання послуги. У акті виконання послуг повинні перелічуватись усі надані послуги та використані запчастини з зазначенням виробника запчастини або каталожного номера. Також повинні зазначатися дата складання акту виконаних послуг та реєстраційні дані договору, згідно якого надавалися послуги з ТО або ремонту.
* Гарантія на запасні частини, які будуть встановлені на АТЗ, крім запчастин зі зменшеним ресурсом (гальмівні колодки, гальмівні диски, щітки склоочисника, лампочки, витратні матеріали і т. ін.) та на виконані послуги з ремонту АТЗ повинна діяти не менше місяця без обмеження пробігу з моменту підписання Сторонами наряду - замовлення або Акту приймання-передачі наданих послуг.
* Якість послуг з технічного обслуговування і поточного ремонту АТЗ повинні відповідати вимогам Правил надання послуг з технічного обслуговування і поточного ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386, Положенню про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.1998 за № 268/2708 та інструкцій заводів - виробників АТЗ.
* **Технічні вимоги до станції технічного обслуговування автотранспортних засобів**
* Станція технічного обслуговування Учасника (надалі — СТО), де будуть надаватися послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту автотранспортних засобів (далі – АТЗ), повинна мати відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ запчастин, особу відповідальну за якість наданих послуг).
* СТО повинна здійснювати усі без виключення види діагностики, технічного обслуговування і поточного ремонту АТЗ Замовника.
* СТО повинна мати облаштована підіймачами (вантажопідйомністю не менше 2,5 т) постів та одного облаштованого підіймача (вантажопідйомністю не менше 3,0 т.).
* СТО повинна утилізувати відпрацьовані моторні та трансмісійні оливи, гальмівні та охолоджуючі рідини, фільтрувальні матеріали – мастильні, паливні, повітряні фільтри та фільтри очищування повітря салону, резино - металеві компоненти, гальмівні колодки після їх заміни за власний рахунок.
* СТО обов'язково повинна мати таке обладнання:

- обладнання для перевірки паливної системи;

- обладнання для діагностики та очищення інжекторів;

- обладнання для діагностики систем, ABS, ESP, ASR;

- обладнання для ремонту та чистки паливних систем;

- обладнання для діагностики електронних блоків управління автомобілів (двигуна тощо);

- обладнання для перевірки та регулювання фар;

- професійний та спеціалізований інструмент для ремонту та обслуговування транспортних засобів Замовника;

1. Інформація про техніку Замовника:

 **Перелік автомобілів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Марка** | **Модель** | **Держ.** **номер** |  **Номер кузова** | **Найменування** **послуг**  |
| 1 | TOYOTA  | Land Cruiser 200  | АН0047КВ  | JTMCV05J404245716 | ТО, ремонт  |
| 2 | TOYOTA  | Land Cruiser 200  | АН0047ІВ | JTMCV02J904245375 | ТО, ремонт  |

Учасник повинен мати можливість проводити наступні види поточних ремонтів та технічного обслуговування АТЗ Замовника на своєму СТО у м. Дніпро:

- Діагностика і ремонт систем, АBS, ESP, ASR;

- Діагностика і заміна вузлів та деталей паливних систем;

- Чистка бензинових і дизельних паливних систем;

- Поточний ремонт двигунів;

- Ремонт трансмісії і ходової частини;

- Діагностика і ремонт електронних систем управління АТЗ;

- Діагностика і ремонт електрообладнання АТЗ;

- Перевірка та регулювання фар;

- Комплекс шино-монтажних робіт та балансування коліс;

- Виконання розвалу та сходження коліс;

- Заправку та обслуговування кондиціонерів;

- Мілкі кузовні, зварювальні роботи, тощо.

- Діагностика, ремонт вузлів та агрегатів (МКПП, АКПП, роздавальна коробка, карданний вал, генератор, стартер, двигун та інше.).

- Заміна фільтрів.

**Перелік послуг з проведення поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів Toyota Land Cruiser 200 з використання запасних частин та витратних матеріалів виконавця**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування операції** | **Вид**  | **Кількість** |
| 1 | Заміна рідини гальмівної | послуга | 1 |
| 2 | Змащення кардану, крестовин | послуга | 1 |
| 3 | Діагностика автомобілю | послуга | 1 |
| 4 | Заміна мастила в двигуні, фільтр | послуга | 1 |
| 5 | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| 6 | Заміна фільтра салону | послуга | 1 |
| 7 | Заміна фільтра паливного | послуга | 1 |
| 8 | Заміна мастила в мосту передньому | послуга | 1 |
| 9 | Заміна мастила в мосту задньому | послуга | 1 |
| 10 | Заміна мастила в розподільчій коробці | послуга | 1 |
| 11 | Перевірка стану мастила в АКПП | послуга | 1 |
| 12 | Зняття і встановлення захисту мотора | послуга | 1 |
| 13 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностика автомобілю | послуга | 2 |
| 2 | Заміна мастила в двигуні, фільтр | послуга | 2 |
| 3 | Змащення кардану, крестовин | послуга | 2 |
| 4 | Перевірка стану повітряного фільтра | послуга | 2 |
| 5 | Перевірка стану фільтра салону | послуга | 2 |
| 6 | Зняття і встановлення захисту мотора | послуга | 2 |
| 7 | Перевірка стану мастила в АКПП | послуга | 2 |
| 8 | Заміна рідини охолоджуючої | послуга | 2 |
| 9 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна гальмівних дисків задніх | послуга | 1 |
| 2 | Заміна гальмівних дисків передніх | послуга | 1 |
| 3 | Заміна гальмівних колодок задніх | послуга | 1 |
| 4 | Заміна гальмівних колодок передніх | послуга | 1 |
| 5 | Змащення направляючих гальмівних супортів задніх | послуга | 1 |
| 6 | Змащення направляючих гальмівних супортів передніх | послуга | 1 |
| 7 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностика автомобілю | послуга | 2 |
| 2 | Заміна мастила в двигуні, фільтр | послуга | 2 |
| 3 | Змащення кардану, крестовин | послуга | 2 |
| 4 | Заміна фільтра повітряного | послуга | 2 |
| 5 | Заміна мастила в розподільчій коробці | послуга | 2 |
| 6 | Заміна мастила в мосту передньому | послуга | 2 |
| 7 | Заміна мастила в мосту задньому | послуга | 2 |
| 8 | Заміна фільтра салону | послуга | 2 |
| 9 | Заміна рідини гальмівної | послуга | 2 |
| 10 | Зняття і встановлення захисту мотора | послуга | 2 |
| 11 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зняття та встановлення колеса (4 од.) | послуга | 2 |
| 2 | Балансування колеса (4 од.) | послуга | 2 |
| 3 | Шиномонтаж (4 од.) | послуга | 2 |
| 4 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностика автомобілю | послуга | 1 |
| 2 | Заміна мастила в двигуні, фільтр | послуга | 1 |
| 3 | Змащення кардану, крестовин | послуга | 1 |
| 4 | Перевірка стану повітряного фільтра | послуга | 1 |
| 5 | Перевірка стану фільтра салону | послуга | 1 |
| 6 | Зняття і встановлення захисту мотора | послуга | 1 |
| 7 | Перевірка стану мастила в АКПП | послуга | 1 |
| 8 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна рідини гальмівної | послуга | 1 |
| 2 | Змащення кардану, крестовин | послуга | 1 |
| 3 | Діагностика автомобілю | послуга | 1 |
| 4 | Заміна мастила в двигуні, фільтр | послуга | 1 |
| 5 | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| 6 | Заміна фільтра салону | послуга | 1 |
| 7 | Заміна фільтра паливного | послуга | 1 |
| 8 | Заміна мастила в мосту передньому | послуга | 1 |
| 9 | Заміна мастила в мосту задньому | послуга | 1 |
| 10 | Заміна мастила в розподільчій коробці | послуга | 1 |
| 11 | Зняття і встановлення захисту мотора | послуга | 1 |
| 12 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностика автомобілю | послуга | 1 |
| 2 | Заміна мастила в двигуні, фільтр | послуга | 1 |
| 3 | Змащення кардану, крестовин | послуга | 1 |
| 4 | Перевірка стану повітряного фільтра | послуга | 1 |
| 5 | Перевірка стану фільтра салону | послуга | 1 |
| 6 | Зняття і встановлення захисту мотора | послуга | 1 |
| 7 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна амортизатора переднього лівого (АНС) | послуга | 2 |
| 2 | Заміна амортизатора переднього правого (АНС) | послуга | 2 |
| 3 | Заміна амортизатора заднього правого (АНС) | послуга | 2 |
| 4 | Заміна амортизатора заднього лівого (АНС) | послуга | 2 |
| 5 | Заміна ричага переднього верхнього лівого | послуга | 2 |
| 6 | Заміна ричага переднього верхнього правого | послуга | 2 |
| 7 | Заміна ричага переднього нижнього лівого | послуга | 2 |
| 8 | Заміна ричага переднього нижнього правого | послуга | 2 |
| 9 | Перевірка розвалу и сходження передніх и задніх коліс | послуга | 2 |
| 10 | Підготовка до ремонту та обслуговування | послуга | 2 |

**Під час подання пропозиції учасник враховує в ціну надання послуг витратні матеріали учасника, необхідні для надання всіх вищезазначених послуг. Матеріали повинні відповідати технічним регламентам та вимогам заводу – виробника транспортного засобу.**