**Додаток 2**

**до Тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Екскаватор-навантажувач**

(ДК 021:2015: 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка.

**Прийнятний термін поставки:**не пізніше31.10.2024р.

**Умови поставки:**доставка та розвантаження товару транспортом Учасника та за рахунок Учасника, у вартість товару також включається всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару, включаючи (у відповідних випадках) будь-які «мита» (під словом «мито» розуміється відповідальність за виконання та ризики виконання дій з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податків, митних і інших зборів). Разом з товаром надається пакет документів необхідних для державної реєстрації транспортного засобу у відповідних органах, оформлених належним чином та посібник по експлуатації, сервісну книжку транспортного засобу тощо, вся технічна документація на товар повинна бути на українській мові. При поставці товару Постачальник надає підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, яка підтверджує відповідний рівень локалізації.

При здійсненні закупівлі замовник застосовує норми пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про публічні закупівлі”, а саме - замовник здійснює закупівлю товарів, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 20 %. З метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам замовника Учасник у складі тендерної пропозиції має надати наступні документи:

* гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, *дорівнює чи перевищує* ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/модель товару). Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products;

Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.

* копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності;

Для можливості перевірки дотримання Учасниками норм пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про публічні закупівлі”, у складі пропозиції Учасник має надати:

* копію або витяг конструкторсько-технологічної документації та/або підтвердження зареєстрованого право інтелектуальної власності на товар, що є предметом закупівлі, що відображено в балансі;
* гарантійний лист, що на території України виробляється не менше одного з елементів таких товарів (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) з їх зазначенням та/або для виробництва використовуються вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України із їх зазначенням;
* лист-підтвердження від виробника запропонованого товару щодо здійснюють його гарантійного і післягарантійного обслуговування на території України з наданням переліку сервісних центрів.

Згідно Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 №861, Постачальник, одночасно з передачею товару, надає Замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється Замовником в електронній системі закупівель разом зі звітом про виконання договору про закупівлю.

Адреса поставки:\_ 68211,Одеська область Білгород-Дністровський район с.Петропавлівка вулиця Гагарина,3.

**Гарантійні зобов’язання:**не менше 24 місяці або 2000 мотогодин в залежності від того, що настане раніше.

**Особливі вимоги:**

- товар повинен бути новим, 2024 року випуску, в стандартному заводському виконанні, не мати подряпин, вм’ятин і інших пошкоджень;

- кожним учасником у складі тендерної пропозиції подається порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника. Для перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника учасником в порівняльній таблиці обов’язково зазначається інформація про виробника та модель запропонованого товару. З метою додержання вимог чинного законодавства України, в тому числі «Санкційного законодавства», учасник в порівняльній таблиці зазначає країну походження виробника запропонованого товару. У разі відсутності вищезазначеної інформації (вимог), Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації.

- Учасник в тендерній пропозиції надає документи, що підтверджують якість запропонованого товару, а саме: сертифікати відповідності (якості) та/або декларації про відповідність.

- учасником у складі тендерної пропозиції подається лист від виробника Товару з підтвердженням всіх технічних вимог та зображенням Товару з 4х сторін;

- Учасник в тендерній пропозиції надає технічну специфікацію у вигляді Таблиці 1із зазначенням конкретних параметрів, які підтверджують відповідність Товару зазначеним нижче технічним вимогам:

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| Назва параметру | Параметри |
| Вантажність | не менше 3500 кг |
| Експлуатаційна вага  | не менше 10500 кг |
| Двигун | дизельний, потужністю не менше 70 кВт |
| Об’єм двигуна | не більше 4,5л |
| Габаритні розміри (ДхШхВ) | не менше 6450х2450х3100 мм |
| Колісна база | не менше 2300 мм |
| Ширина колії | не менше 2000 мм |
| Кліренс | Не менше 490 мм |
| Максимальна висота розвантаження (при куті 45°) | не менше 3300 мм |
| Дальність вивантаження | не менше 1000 мм |
| Гідропідсилювач керма | в наявності |
| Гідравлічна система | * продуктивність не менше 140 л/хв;
* тиск не менше 230 бар
 |
| Телескопічна стріла екскаватора | в наявності |
| Коробка передач | не менше 4 вперед/4 назад |
| Об’єм навантажувального ковша  | не менше 1 м3 |
| Об’єм екскаваторного ковша  | не менше 0,3 м3 |
| Максимальна глибина копання | не менше 4500 мм |
| Максимальний радіус копання | не менше 6400 мм |
| Максимальна висота завантаження | не менше 4700 мм |
| Максимальна висота копання | не менше 6650 мм |
| Керування | джойстики |
| Підйомна сила при максимальному радіусі копання  | не менше 1200 кг |
| Кабіна оператора повинна бути обладнана пристроєм ROPS/FOPS  | в наявності |
| Привід | 2WD, 4WD |
| Управління коліс | передні поворотні, задні поворотні, крабових хід |
| Шини | передні/задні не менше 16.9-28 |
| Максимальна швидкість | не менше 35 км/г |
| Паливний бак | не менше 135 л |
| Звуковий сигнал заднього ходу | в наявності |
| Обігрівач та кондиціонер  | в наявності |
| Проблисковий маячок | в наявності |
| Камера заднього виду | в наявності |

*Примітка: Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробника слід розуміти «або еквівалент».*