**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ**

**«Поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття) підвального приміщення Вараського ліцею №3 Вараської міської територіальної громади за адресою: мікрорайону Перемоги, 8 в м.Вараш, Вараського району, Рівненської області»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік основних даних і вимог** | **Основні дані і вимоги** |
| 1.Назва та місцезнаходження об'єкта | **Поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття) підвального приміщення Вараського ліцею №3 Вараської міської територіальної громади за адресою: мікрорайону Перемоги, 8 в м.Вараш, Вараського району, Рівненської області»** |
| 2. Підстава для проектування | Завдання на проектування, вихідні дані. |
| 3. Вид будівництва | Поточний ремонт |
| 4. Дані про інвестора | - |
| 5. Дані про замовника | Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради  Незалежності майдан, 1, м. Вараш,  Рівненська область, 34400 |
| 6. Джерело фінансування | Кошти бюджету Вараської міської територіальної громади. |
| 7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не потребуються. |
| 8. Дані про генерального проектувальника | Відсутні. |
| 9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії | В одну стадію – Робочий проект. |
| 10. Інженерні вишукування | За потреби надаються замовником |
| 11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні грунти, підроблювальні і підтоплювальні території | Відсутні. |
| 12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта | Робочим проектом передбачити:  - часткове перепланування приміщень;  - внутрішнє опорядження приміщень;  - влаштування підлог;  - влаштування дверних блоків;  - влаштування віконних блоків;  - влаштування перемичок;  - влаштування системи опалення та вентиляції;  - влаштування санвузлів (водопостачання, водовідведення);  - електротехнічні рішення;  - часткова заміна внутрішніх інженерних мереж;  - влаштування системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням. |
| 13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну чергу. |
| 14. Визначення класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації | Не визначається. |
| 15. Вказівки про необхідність: |  |
| 1) розроблення індивідуальних технічних вимог | Не потребуються. |
| 2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах | Не потребуються. |
| 3) попередніх погоджень проектних рішень | Попередні погодження проектних рішень із Замовником. |
| 4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма | Не потребуються. |
| 5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу | Не потребуються. |
| 6) технічного захисту інформації | Забороняється передача проектної документації третім особам без дозволу замовника. |
| 16. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма | Загальна кількість переховуваних людей не менше 500 осіб. |
| 17. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів | Не потребується. |
| 18. Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище" | Згідно вимог чинних нормативних документів та чинного законодавства. |
| 19. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Згідно вимог чинних нормативних документів та чинного законодавства. |
| 20. Дані про технології (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник | Відсутні. |
| 21. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно нормативно-правових актів з безпеки та охорони праці. |
| 22. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Згідно з діючими нормами |
| 23. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту | Згідно з діючими нормами |
| 24. Вимоги до розроблення спеціальних заходів | Згідно вимог чинних нормативних документів та чинного законодавства. |
| 25. Призначення нежитлових поверхів | Відсутні. |
| 26. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу | Захисна споруда |
| 27. Додаткові вимоги замовника | Перед проходженням експертної оцінки, прийняті проектні рішення, обов’язково погодити з замовником.  Генпроектувальник здійснює супровід проектної документації в експертній організації під час проходження експертної оцінки (ціна експертної оцінки входить у суму договору).  Проектна документація (4 примірників, з робочими кресленнями) надається замовнику у паперовій та електронній формі.  Кошторисну документації розробити згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».  Ціни на матеріали, вироби на стадії складання кошторисної документації прийняти відповідно до актуальних цін Мінрегіонбуду. В проектній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, тип, марку матеріальних ресурсів.  В зведеному кошторисі передбачити:   * витрати на здійснення технічного нагляду 1,5%; * вартість проектних робіт; * витрати на проведення експертної оцінки;   Рівень середньомісячної заробітної плати відповідний середньому розміру складності робіт 3,8 прийняти в розмірі 18 500 грн. для будівельних, монтажних, ремонтних робіт та робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів. |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації (Додаток 4 до тендерної документації).**