**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі\***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на**

**Надання послуг з демонтажу рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Послуга** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Демонтаж рекламної конструкції ТИП І | Штука | 12 |
| Демонтаж рекламної конструкція "Біг-борд" ТИП ІІ | Штука | 5 |
| Демонтаж рекламної конструкція ТИП ІІІ | Штука  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Рекламна конструкція ТИП І (12 шт.) |   |   |   |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 мбез кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 18 |   |
| 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 18 |   |
| 3 | (Демонтаж) Світильник на кронштейнах |  шт | 48 |   |
| 4 | (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі |  м | 240 |   |
| 5 | (Демонтаж) металевих рекламних щитів | м2 | 432 |   |
| 6 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій вагою до 1 т | т | 8,64 |   |
| 7 | Розбирання монолітної бетонної основи |  м3 | 10,8 |   |
| 8 | Перевезення металоконструкцій важкого типутранспортом загального призначення на вiдстань 25 км | т | 11,4 |   |
| 9 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 мтранспортом загального призначення на вiдстань 25 км | т | 26,4 |   |
|   | Розділ №2. Рекламна конструкція "Біг-борд" ТИП ІІ (5шт.) |   |   |   |
| 10 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 мбез кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 7,5 |   |
| 11 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 7,5 |   |
| 12 | (Демонтаж) Світильник на кронштейнах |  шт | 20 |   |
| 13 | (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі |  м | 150 |   |
| 14 | (Демонтаж) металевих рекламних щитів | м2 | 180 |   |
| 15 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій вагою до 1 т | т | 4,25 |   |
| 16 | Розбирання монолітної бетонної основи |  м3 | 4,5 |   |
| 17 | Перевезення металоконструкцій важкого типутранспортом загального призначення на вiдстань 25 км | т | 6,25 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 мтранспортом загального призначення на вiдстань 25 км | т | 11 |   |
|   | Розділ №3. Рекламна конструкція ТИП ІІІ (1 шт.) |   |   |   |
| 19 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 мбез кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 1,5 |   |
| 20 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 1,5 |   |
| 21 | (Демонтаж) Світильник на кронштейнах |  шт | 6 |   |
| 22 | (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі |  м | 40 |   |
| 23 | (Демонтаж) металевих рекламних щитів | м2 | 54 |   |
| 24 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій вагою до 1 т | т | 0,89 |   |
| 25 | Розбирання монолітної бетонної основи |  м3 | 1,2 |   |
| 26 | Перевезення металоконструкцій важкого типутранспортом загального призначення на вiдстань 25 км | т | 1,29 |   |
| 27 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 мтранспортом загального призначення на вiдстань 25 км | т | 2,9 |   |

*\* У разі наявності посилання на марку просимо рахувати з виразом або в еквіваленті*