**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічний опис предмету закупівлі**

(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

Вимоги до предмету закупівлі:

**1**. Послуги надаються на території Замовника.

**2**. Послуги надаються Виконавцем у відповідності до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України №615 від 28.11.2014 р., Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 643 та інших норм діючого законодавства України.

**3**. Технічне обслуговування здійснюється із використанням нових запасних частин і матеріалів Виконавця.

**4**. Послуги надаються відповідно до Замовлення (технічне обслуговування або ремонт).

**5**. Після надання послуги складається акт наданих послуг з відміткою про виконання у сервісній книжці.

**6**. Виконавець гарантує Замовнику якість запасних частин, вузлів, агрегатів, виробництва Daimler AG, встановлених в процесі технічного обслуговування двигунів автобусів та/або складових.

**7**. Строк виконання послуг становить від 15 до 30 днів в залежності від трудоємності та виду послуги.

**8.** Перелік в якому необхідно виконати послуги з технічного обслуговування автобусу МАЗ-103486 двигунів Daimler ОМ 926 LA :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування послуги | Кількість послуг, шт |
| 1. | Послуги з технічного обслуговування  ТО-5 км. | 1 |
| 2. | Послуги з технічного обслуговування  ТО-6 км. | 1 |
| 3. | Послуги з технічного обслуговування  ТО-7 км. | 2 |
| 4. | Послуги з технічного обслуговування  ТО-8 км. | 5 |

**9.** Перелік послуг, що включають до технічного обслуговування ТО-5 двигунів Daimler ОМ 926 LA :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Товари ( роботи, послуги) | К-ть | Од. вим. |
| 1 | Короткий тест виконати | 0,4 | н. г. |
| 2 | Діагностична програма: виконати (після прискореної перевірки) | 1 | н.г. |
| 3 | Техобслуговування: виконати | 0,8 | н. г. |
| 4 | Заміна масла в двигуні з обслуговуванням/заміною масляного фільтру | 0,9 | н. г. |
| 5 | Фільтруючий елемент паливного фільтра тонкого очищення і фільтр грубої очистки очистити, за результатами огляду замінити | 0,8 | н. г. |
| 6 | Паливний фільтр грубої очистки з водовідокремлювачем, фільтруючий елемент замінити | 0,5 | н. г. |
| 7 | Зазор всіх клапанів: перевірити і відрегулювати | 1,8 | н. г. |
| 8 | Star-Diagnose підключити і відключити циліндри (під час виконання робіт на двигуні) | 0,2 | н. г. |
| 9 | Олива моторна | 29 | л. |
| 10 | Кільце ущільнювальне | 1 | шт. |
| 11 | Фільтр оливи | 1 | шт. |
| 12 | Фільтр паливний тонкої очистки | 1 | шт. |
| 13 | Фільтр паливний з водовідкремлювачем | 1 | шт. |
| 14 | Ущільнювач клапанної кришки | 1 | шт. |
| 15 | Ущільнення болтів клапанної кришки | 7 | шт. |

**10.** Перелік послуг, що включають до технічного обслуговування ТО-6 двигунів Daimler ОМ 926 LA :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Товари ( роботи, послуги) | К-ть | Од. вим. |
| 1 | Короткий тест виконати | 0,4 | н. г. |
| 2 | Діагностична програма: виконати (після прискореної перевірки) | 1 | н.г. |
| 3 | Техобслуговування: виконати | 0,8 | н. г. |
| 4 | Заміна масла в двигуні з обслуговуванням/заміною масляного фільтру | 0,9 | н. г. |
| 5 | Фільтруючий елемент паливного фільтра тонкого очищення і фільтр грубої очистки очистити, за результатами огляду замінити | 0,8 | н. г. |
| 6 | Паливний фільтр грубої очистки з водовідокремлювачем, фільтруючий елемент замінити | 0,5 | н. г. |
| 7 | Загальні роботи по техобслуговув. Telligent: обслуговування фільтра рідини AdBlue виконати | 0,6 | н. г. |
| 8 | Олива моторна | 29 | л. |
| 9 | Кільце ущільнювальне | 1 | шт. |
| 10 | Фільтр оливи | 1 | шт. |
| 11 | Фільтр паливний тонкої очистки | 1 | шт. |
| 12 | Фільтр паливний з водовідкремлювачем | 1 | шт. |
| 13 | Фільтр AdBlue | 1 | шт. |

**11.** Перелік послуг, що включають до технічного обслуговування ТО-7 двигунів Daimler ОМ 926 LA :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Товари ( роботи, послуги) | К-ть | Од. вим. |
| 1 | Короткий тест виконати | 0,4 | н. г. |
| 2 | Діагностична програма: виконати (після прискореної перевірки) | 1 | н.г. |
| 3 | Техобслуговування: виконати | 0,8 | н. г. |
| 4 | Заміна масла в двигуні з обслуговуванням/заміною масляного фільтру | 0,9 | н. г. |
| 5 | Фільтруючий елемент паливного фільтра тонкого очищення і фільтр грубої очистки очистити, за результатами огляду замінити | 0,8 | н. г. |
| 6 | Паливний фільтр грубої очистки з водовідокремлювачем, фільтруючий елемент замінити | 0,5 | н. г. |
| 7 | Зазор всіх клапанів: перевірити і відрегулювати | 1,8 | н. г. |
| 8 | Star-Diagnose підключити і відключити циліндри (під час виконання робіт на двигуні) | 0,2 | н. г. |
| 9 | Олива моторна | 29 | л. |
| 10 | Кільце ущільнювальне | 1 | шт. |
| 11 | Фільтр оливи | 1 | шт. |
| 12 | Фільтр паливний тонкої очистки | 1 | шт. |
| 13 | Фільтр паливний з водовідкремлювачем | 1 | шт. |
| 14 | Ущільнювач клапанної кришки | 1 | шт. |
| 15 | Ущільнення болтів клапанної кришки | 7 | шт. |

**12.** Перелік послуг, що включають до технічного обслуговування ТО-8 двигунів Daimler ОМ 926 LA :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Товари ( роботи, послуги) | К-ть | Од. вим. |
| 1 | Короткий тест виконати | 0,4 | н. г. |
| 2 | Діагностична програма: виконати (після прискореної перевірки) | 1 | н.г. |
| 3 | Техобслуговування: виконати | 0,8 | н. г. |
| 4 | Заміна масла в двигуні з обслуговуванням/заміною масляного фільтру | 0,9 | н. г. |
| 5 | Фільтруючий елемент паливного фільтра тонкого очищення і фільтр грубої очистки очистити, за результатами огляду замінити | 0,8 | н. г. |
| 6 | Паливний фільтр грубої очистки з водовідокремлювачем, фільтруючий елемент замінити | 0,5 | н. г. |
| 7 | Загальні роботи по техобслуговув. Telligent: обслуговування фільтра рідини AdBlue виконати | 0,6 | н. г. |
| 8 | Олива моторна | 29 | л. |
| 9 | Кільце ущільнювальне | 1 | шт. |
| 10 | Фільтр оливи | 1 | шт. |
| 11 | Фільтр паливний тонкої очистки | 1 | шт. |
| 12 | Фільтр паливний з водовідкремлювачем | 1 | шт. |
| 13 | Фільтр AdBlue | 1 | шт. |

**13.** У разі, якщо у тендерної документації містяться посилання на торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело походження товарів або виробника то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

**14.** При наданні Учасником еквіваленту предмета закупівлі, який вимагається Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик.