**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Комплект інструментів самоімпресій (47 шт), комплект посилених перфо самоімпресій №3 за кодом ДК 021:2015: 44510000-8-«Знаряддя» 2 Лота.

**Лот 1 Комплект інструментів самоімпресій (47 шт)за кодом ДК 021:2015: 44510000-8-«Знаряддя».**

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**1. Загальні вимоги до предмета закупівлі**

1.1. Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути новим та таким, що не був у використанні.

1.2. Умови поставки: доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника), його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Учасника (Постачальника).

1.3. Товар, що поставляється, має бути укомплектований у відповідності до умов, визначених виробником. Тара та/або упаковка виробника повинна повністю захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

1.4. Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі, повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, а також відповідати зазначеним у цьому Додатку до тендерної документації технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

| **№**  **п/п** | **Склад** | **од.**  **в-ру** | **к-ть** | **Технічні та якісні вимоги \*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набір інструментів самоімпресій (47 шт) | комплект | 1 | Призначення інструмента:  інтелектуальне відкривання замків і циліндрів. |
| Опис:  відкривання наступних типів замків:  МЕТЕМ 3+3  МЕТЕМ 4+4  МЕТЕМ 4+4 z  МЕТЕМ 5+5  МЕТЕМ 6+6  Border -4+4-  Zirn 4+4  Zirn +7+  Mauer 4+4  Elbor/Class 3+3  Elbor/Lazurit 4+4  Class +7+  Securemme 3+3/Cam/Juwel/SAB  Securemme 4+4/Mottura/Kale/Fuaro  Cam 4+4/Juwel/Border  Erevan New 4+4  Mottura 6+6  Mottura 3+3  Mottura +6+  Class 6+6/Elbor/Securemme/Fuaro/Border/Rex/Guardian/Cam  Fiam Iseo 6+6  Mottura MyKey  Guardian 3+3  Erevan Киевский 4+4  Erevan 3B-302 4+4  Mul-T-Lock 6+6  Fuaro/Pal/Masterlock +6+  Cisa/Gevy/MCM 3+3  Cisa/Stavr/Barrera 3+5+3  Guardian 4+4  Guardian Rotor 5+5  Sapfir з відсіченою сувальдою  Border з відсіченою сувальдою  Ezcurra  Krit 4+4  Senat +6+  Senat 6+  Gerian 3+3  Gerion 4+4  6+6 (стандарт довгий)  ELP/Senat 6+6  Aksel +5+  Apiko/Sherlock 3+3  SAB 6+6  Лікчел 5+5  Цербер/Керберос 4+4  CR 6+6  Фрези 3 шт  Рукоятки 8 шт |
| Гарантійний термін: не менше 12 місяців |

*\*У разі наявності в тендерній документації посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Еквівалент в розумінні цієї документації це товар, який має такі самі технічні та якісні характеристики, або кращі. В разі надання еквіваленту надається порівняльна таблиця.*

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*