**ДОДАТОК №2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:**

**«ДК 021:2015: 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання (Лампи світлодіодні для вуличного освітлення)»**

***Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:***

1.Довідка в довільній формі з відомостями про товаровиробника та країну походження.

2.Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше ніж 24 місяці. (надати гарантійний лист).

4. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації, викладеній у даному додатку до Тендерної документації. На підтвердження Учасник повинен надати у складі пропозиції заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого товару згідно з формою, що наведена у Таблиці цього додатку.

5.У складі пропозиції Учасник повинен надати копію сертифікату відповідності та/або декларацію відповідності на товар, що пропонується.

6. У складі пропозиції Учасник повинен надати фото упаковки з 4 ракурсів для підтвердження технічних характеристик зазначених у таблиці;

7. Протягом 3-х днів з моменту розміщення Замовником в ЕЗС повідомлення про намір, Учасник-переможець повинен для ознайомлення та визначення відповідності надати зразки кожної пропозиції запропонованого товару.

8. Учасник повинен надати оригінал листа від виробника або уповноваженого представника виробника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати в себе: номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу та назву предмету закупівлі.

9. У складі пропозиції, учасник повинен надати наступні документи:

 - копію сертифіката відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018, виданого учаснику або виробнику;

- копію сертифікату на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015, виданого учаснику або виробнику;

- копію сертифікату на систему управління енергетичним менеджментом стосовно виробництва електричного освітлювального устаткування, що є предметом закупівлі ДСТУ ISO 50001:2020, виданого учаснику або виробнику;

10. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в Додатку №2 з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва**  | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Лампа світлодіодна 30 Вт V-M96-30 | штуки  | 217 |

**Технічні та якісні характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні та якісні характеристики товару:** | **Значення параметру** | **Технічні характеристики Товару, що пропонуються Учасником** |
| Потужність, Вт | 30 |  |
| Аналог лампи розжарювання, Вт | 300 |  |
| Цоколь | E27 |  |
| Світловий потік, Лм | 2700 |  |
| Температура світла, К | 6500 |  |
| Кут розсіювання, о | 330 |  |
| Напруга, В | 165-265 |  |
| Індекс кольропередачі, Ra | ≥80 |  |
| Клас енергоспоживання | А+ |  |
| Ресурс, год. | 30 000 |  |
| Гарантія | 2 роки |  |
| Діаметр/висота. мм | 96/228 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва**  | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 2. | Лампа світлодіодна 40 Вт V-M9108-40 | штуки  | 79 |

**Технічні та якісні характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічні та якісні характеристики товару:** | **Значення параметру** | **Технічні характеристики Товару, що пропонуються Учасником** |
| Потужність, Вт | 40 |  |
| Аналог лампи розжарювання, Вт | 400 |  |
| Цоколь | Е27+Е40 |  |
| Світловий потік, Лм | 3600 |  |
| Температура світла, К | 6500 |  |
| Кут розсіювання, о | 330 |  |
| Напруга  | 165-265 |  |
| Індекс кольропередачі, Ra | ≥80 |  |
| Клас енергоспоживання | А+ |  |
| Ресурс, год. | 30 000 |  |
| Гарантія | 2 роки |  |
| Діаметр/висота. мм | 108/264 |  |

Примітка:

*\*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*

*\*\*В зв’язку із збройною агресією росії проти України, товари російського та білоруського виробництва чи товари, імпортером яких виступає росія та білорусія, Замовником розглядатись не будуть!!!!*