**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

Плівка MEDIPHOT X-90N/RP синя 13x18 cм №100 – 40 шт

Плівка MEDIPHOT X-90N/RP синя 18x24 cм №100 – 50 шт

Плівка MEDIPHOT X-90N/RP синя 24x30 см №100 – 70 шт

Плівка MEDIPHOT X-90N/RP синя 30x40 cм № 100 – 80 шт

Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000I B (35\*43) 100 арк – 15 кор.

Проявник "ХімРей", 3 л (на 15л розчину) - 48 шт

Фіксаж "ХімРей", 3л (на 15л розчину) – 24 шт

**1.** **Плівка рентгенівська медична MEDIPHOT X-90N/RP синьочутлива (або еквівалент)**

1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню

2.Листова плівка з двохстороннім нанесенням емульсійного шару, сенсибілізована в синій частині спектру, на поліетилентерефтолатній (лавсановій) основі.

Призначення для застосування з підсилюючими екранами синього, зеленого, та комбінованого світіння.

3. Плівка для обробки в ручному та автоматичному режимах.

4 Мати наступні формати, в см: 13х18; 18х24, 18х43, 24х30; 30х40; 35х35;35х43 – повинна бути упакована в коробки по 100 аркушів

5.Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:

* температура, °С +10...+25;
* відносна вологість, % 30…60±10;

6.Термін зберігання – не менше 36 місяців.

7.Плівка повинна відповідати наступним медико-технічним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри** | **Ручна та автоматична обробка, значення** |
| Чутливість (Швидкість) S в Р -1 (від-до) | 1200-2000 |
| Контрастність(середній градієнт) від-до | 2,6 -2,72 |
| Груба вуаль(Dmin) від-до | 0,1-0,18 |
| Максимальна оптична щільність (Dmax), від-до | 2,77-2,8 |
| Вміст срібла, г/м2, від | 5,2 |

**2. Проявник для ручної обробки рентгенівської плівки «ХімРей» (або еквівалент)**

1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню.

2. Призначений для ручної обробки плівки.

3. Екологічна чиста упаковка.

4. Одна каністра проявника призначена для приготування 15 л робочого розчину

5. З метою безпечного використання ємкості і з проявником та фіксажем повинні відрізнятися кольором кришечок, синій – для фіксажу, червоний – для проявника.

6. Термін зберігання не менше 12 місяців

**3. Фіксаж для ручної обробки рентгенівської плівки «ХімРей» (або еквівалент)**

1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню.

2. Призначений для ручної обробки плівки.

3. Екологічна чиста упаковка.

4. Одна каністра фіксажу призначена для приготування 15 л робочого розчину

4. З метою безпечного використання ємкості і з проявником та фіксажем повинні відрізнятися кольором кришечок, синій – для фіксажу, червоний – для проявника.

5. Термін зберігання не менше 12 місяців

**4. Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000І B або еквівалент**

1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню
2. Плівка термографічна призначена для друку медико-діагностичних знімків на лазерних принтерахDRYSTAR 5503, 5300, 5302, та DRYSTAR AXYS
3. Основа – блакитна поліестерова підложка, товщина 168 мкм.
4. Плівка повинна відповідати наступним медико-технічним характеристикам:

- Показник «Gross fog» (груба вуаль) Dmin - не більше 0,24.

- Максимальна оптична щільність (Dmах) - не менше 3,2.

5. Мати наступні розміри — 20х25, 25х30, 28х35, 35х35, 35х43см

6. Розфасовка : коробки 100 аркушів.

7. Завантаження в принтер при звичайному денному освітленні.

8. Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання: температура збереження: 4-25 С, в сухому приміщенні.

9. термін збереження обробленої плівки, не менше 20 років, відповідно до норм ANSI IT 11 та IT 9.19

10. Термін зберігання не менше 36 місяці.

Загальні вимоги:

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що термін придатності товару на момент поставки повинен бути не менше 75% від терміну визначеного виробником.

2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати дату оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника.

3. Товар до місця призначення супроводжується представником Учасника і розвантажувальні роботи проводяться у його присутності та за рахунок Учасника.

4. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.