**ДОДАТОК № 5**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Вих.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Об’єм | Од. виміру | Кількість | Призначення |
| 1 | Мастило пластичне SHELL Gadus S3 V220 С2, 0,4кг | 0,4 кг (туба) | шт | 30 | Для змащення вальниць ел.двигунів тролейбусів Богдан Т70117. |
| 2 | Олива трансмісійна SHELL Spirax S3 AD 80W-90. 209л | 209л  (бочка) | шт | 1 | Задні мости тролейбусів Богдан Т70110, Т70117, автобусів Богдан А092, Атаман А092Н6 та коробки швидкостей і подач автобусів Богдан А092, Атаман А092Н6. |
| 3 | Рідина до АКП SHELL Spirax S4 ATF HDX, 209л | 209л  (бочка) | шт | 2 | Гідросистема (маслостанція) тролейбусів Богдан Т70110, Т70117. |
| 4 | Олива компресорна SHELL Corena S2 Р100,20л | каністра 20л | шт | 10 | Компресори ЛБ-50 тролейбусів Богдан Т70110, Т70117, ЮМЗ- Т2П та стаціонарні компресори ремонтних дільниць. |
| 5 | Олива моторна Shell Rimula R6LM 10W40, 209л | 209л  (бочка) | шт | 2 | Двигун автобусу Атаман А092Н6  (для дизельних двигунів важкої техніки) |
| 6 | Мастило пластичне SHELL Gadus S2 V220 AC2, 0,4кг | 0,4 кг (туба) | шт | 600 | Для змащення шкворней та інших агрегатів тролейбусів Богдан Т70110, Т70117, ЮМЗ- Т2П, автобусів Богдан А092, Атаман А092Н6. |

**Вимоги до товару.**

1.Товар новий, 2022 - 2023 року виготовлення. Термін та умови його зберігання не порушені.

2.Продукція постачається в тарі виробника. Тара повинна забезпечувати надійне збереження фізико-хімічних властивостей нафтопродуктів протягом гарантійного терміну зберігання та при транспортуванні. Тара – не зворотна та входить у вартість продукції.

3.Предмет закупівлі повинен містити (*штампування, гравіювання, карбування або інший вид позначення*) таку інформацію:

- умовна назва (товарний знак) виробника;

- місяць і рік виготовлення;

- товар повинен бути розфасований у нову тару виробника без дефектів у бочки або каністри у відповідності до заявок замовника.

4.Гарантія на продукцію відповідає гарантії виробника.

5.Предмет закупівлі (товар, тара, пакування, транспортування) не завдає шкоди навколишньому середовищу.

6. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати наступні підтверджуючі документи:

- сертифікат якості на кожне найменування запропонованої продукції, згідно технічного завдання Додатку 5;

- технічний опис кожного продукту, згідно технічного завдання Додатку 5;

- паспорт безпеки на кожне найменування запропонованої продукції;

- сертифікат ISO 9001 підприємства, що виготовляє продукцію;

- сертифікат ISO 14001 підприємства, що виготовляє продукцію;

- для продукту Shell Rimula R6 LM 10W-40 надати копії листів діючих офіційних схвалень від автовиробників за специфікаціями: MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51; Volvo VDS- 4/ MACK EO-O Premium Plus / Renault VI RLD-3;

- для мастила Shell Gadus S3 V 220 C 2 лист схвалення Fives Cincinnati P-64;

- для рідини Shell Spirax S4 ATF HDX надати копії листів діючих офіційних схвалень від автовиробників за специфікаціями: MAN 339 V2, MAN 339 Z2, Volvo 97341.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника (печатка у разі використання)***

|  |
| --- |
| \****Примітка.***Всі посилання згідно цієї документації на конкретні марку чи виробника або на назву предмета закупівлі, що характеризує продукт  певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», \*або еквівалент товару технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати та мати не гірші показники або властивості. |

Еквівалент товару – вживається у значенні, як рівнозначний товар, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У разі поставки еквівалентного товару, товар повинен бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником. Товар, представлений Учасником, має відповідати діючим в Україні державним стандартам якості, відповідності або затвердженим в установленому порядку технічним умовам.

**У разі надання еквіваленту учасник в довільній формі надає порівняльну таблицю технічних характеристик з технічними показниками (які підтверджують відповідність та містять порівняльний аналіз технічних характеристик по фізичним та хімічним властивостям) запропонованих товарів (еквівалентів) з приміткою, чому запропонований еквівалент товару не гірше або краще за товар, що оголосив замовник з наданням підтверджуючих документів згідно пунку 6 Додатку 5.**